**ЗАПРОС КОТИРОВОК**

КОМУ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заинтересованным потавщикам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Дата подачи Запроса:**  | 02.03.2021 |
|  | **Наименование заказа/контракта:** | **СТСК «Био Фермер – Приобретение сельхозтехники** * **Культиватор навесной междурядный фрезерный**
 |
|  | **Дата окончания приема предложений:** | 12.03.2021До 17:00 часов |
|  | **За подробной информацией обращайтесь к Закупающей организации:** | Сельскохозяйственный товарно-сервисный кооператив (СТСК) «Био Фермер»Контакты:Тел, 03722 5-52-23, 0553 401439; E-mail: borkoshev.organicfarming@gmail.com |
|  | **Заполненные котировки должны быть присланы в закрытых конвертах по адресу: Кыргызстан, г.Жалал-Абад, ул. Абдырахманова 9, офис СТСК «Био Фермер» или отправлять через электронную почту** borkoshev.organicfarming@gmail.com |

***Уважаемые поставщики!***

Сельскохозяйственный товарно-сервисный кооператив (СТСК) «Био Фермер» приглашает поставщиков сельхозтехники к участию в тендере на поставку **навесного междурядного культиватора- фрезера** и предоставить свои коммерческие предложения, соответствующим ниже указанной технической спецификации.

**Техническая спецификация для закупаемого навесного междурядного культиватора- фрезера**

**Общие требования**

|  |
| --- |
| Требования к сельхозтехнике указаны в настоящей спецификации, все предложенные характеристики техники должны соответствовать или превосходить минимальные характеристики, указанные в данной технической спецификации. |
| Общие требования к потенциальному поставщику: |
| 1 | Общие требования: | Целью данного тендера является осуществление поставки сельхозтехники в Кыргызстан, г.Жалал-Абад, Жалал-Абадской области. Техническая спецификация предоставлена ниже. **Навесной междурядный культиватор- фрезер** предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ при возделывании хлопчатника. Потенциальный поставщик должен в спецификации указать технические характеристики предлагаемой сельхозтехники, в случае отличия технических характеристик предлагаемой техники от запрашиваемой, необходимо предоставить характеристику по каждой предлагаемой модели. Потенциальный поставщик должен иметь не менее 3-х лет опыта в сфере поставок сельхозтехники.**Навесной междурядный культиватор-фрезер** должна быть новая, неиспользованная. |
| 2 | Сертификация | Поставщик, в обязательном порядке, при подаче заявки должен предоставить сертификат происхождения и сертификат соответствия (качества), фото на каждую предлагаемую технику в виде приложения.  |
|  | Документы | Копии свидетельство о регистрации, Справка об отсутствии задолженности по налогам и социальному фонду. |
| 3 | Требования к поставке | Поставка должна быть осуществлена в полном комплекте в Кыргызстан, г.Жалал-Абад, Жалал-Абадской области, включая разгрузочные работы на склад Заказчика. Поставка производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания договора. |
| 4 | Стоимость | Стоимость на каждый предлагаемый товар указывать без учета НДС. Включая доставку до потребителя. |
| 5 | Гарантия | Не менее одного года. |

**Техническая спецификация на навесной междурядный культиватор-фрезер**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Требуемые характеристики | СоответствуетДа/нет (если есть отклонения по спецификациям должны быть указаны здесь) |
| Страна происхождения: | *Заполняется заявителем* |  |
| Завод производитель: | *Заполняется заявителем* |  |
| Сертификат качества: | *Заполняется заявителем* |  |
| Модель  | *Заполняется заявителем* |  |
| Требуемое количество | 1 единица |  |
| Ширина захвата каждой секции | 45-56 см |  |
| Ширина обрабатываемых междурядий, см | 60 см (регулируемый) |  |
| Количество обрабатываемых рядков | 4 |  |
| Рабочая скорость | Более 10 км/час |  |
| Транспортная скорость | Более 15 км/час. |  |
| Масса  | *Заполняется заявителем* |  |
| Фрезы для обработки между рядий | Вращающиеся фрезы |  |
| Привод от | ВОМ |  |
| Глубина обработки почвы | 6 – 12 см |  |
| Тип устройство  | Навесной |  |
| Необходимая мощность трактора | Не более 80 л.с. |  |