|  |
| --- |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** |
| **на строительство туалета на 5 очков для с. Жапалак МТУ, Токтогульского района** |
| № поз. | Шифр и № позиции норматива,  | Количе-ство |
| Наименование работ и затрат,  |
| Единица измерения |
|  |  |  |
| 1 |  |  |
|  | **Глобальные начисления: Н15= 1.32, Н16= 1.32** |
|  | **Раздел 1. ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ** |
| 1. | Е01-01-018-03  | 0.285 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3 грунта |
| 2. | Т03-21-01-001  | 246 |
| Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км, 1 т груза |
| 3. | Е01-01-111-03  | 0.06 |
| Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 3, 1000 м2 спланированной поверхности |
| 4. | Е01-02-061-03  | 0.39 |
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта |
| 5. | Е01-02-005-02  | 8.39 |
| Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4, 100 м3 уплотненного грунта |
| 6. | Е01-02-006-01  | 0.839 |
| Полив водой уплотняемого грунта насыпей, 1000 м3 уплотненного грунта |
|  | **Раздел 2. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ** |
| 7. | Е06-01-001-01  | 0.016 |
| Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона в деле |
| 8. | Е06-01-024-04  | 0.37 |
| Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, 100 м3 железобетона в деле |
| 9. | С03-0102-0001  | 1 |
| Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций, т |
| 10. | Е13-03-001-01  | 0.76 |
| Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой), 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 11. | Е11-01-001-01  | 0.29 |
| Уплотнение грунта гравием дно котлована, 100 м2 площади уплотнения |
| 12. | Е06-01-001-01  | 0.029 |
| Устройство бетонной подготовки из бетона кл.12,5 толшиной 10см, 100 м3 бетона в деле |
|  | **Раздел 3. ПЕРЕКРЫТИЕ** |
| 13. | Е06-01-041-01  | 0.0943 |
| Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м, 100 м3 железобетона в деле |
| 14. | Е13-03-001-01  | 0.47 |
| Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой), 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 15. | Е08-01-003-02  | 0.13 |
| Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой, 50 м2 изолируемой поверхности |
| 16. | Е08-02-005-01  | 16 |
| Кладка армированных стен и фронтона из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов наружных простых при высоте этажа до 4 м с расщивкой швов, м3 кладки |
| 17. | Е08-02-007-01  | 0.07 |
| Армирование кладки стен и других конструкций, т металлических изделий |
| 18. | Е08-02-002-03  | 0.312 |
| Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |
| 19. | Е06-01-035-01  | 0.0247 |
| Устройство поясов в опалубке, 50 м3 железобетона в деле |
| 20. | С03-0102-0001  | 0.5 |
| Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций, т |
| 21. | Е08-05-002-02  | 12 |
| Устройство крылец с входом с одной стороны в две ступени, м2 крыльца |
| 22. | С прайс листа.  | 1.5 |
| Деревянные балки сеч.50х150мм и стропилы сеч. 50х120мм, м3 |
| 23. | Е10-01-087-01  | 0.15 |
| Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, 10 м3 древесины |
| 24. | Е10-01-022-01  | 0.41 |
| Подшивка потолков досками обшивки, 50 м2 потолков |
| 25. | Е10-01-089-01  | 0.41 |
| Антисептирование водными растворами стен, 50 м2 стен (за вычетом проемов) |
| 26. | Е12-01-015-01  | 0.41 |
| Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой, 50 м2 изолируемой поверхности |
| 27. | С01-3620-0007  | 10 |
| Плиты минераловатные теплоизоляционные полужесткие М-150, м3 |
|  |  |
| 28. | Е10-02-036-01  | 1.3 |
| Установка стропил, м3 древесины в конструкции |
| 29. | Рыноч.сто  | 1.3 |
| Стоимость деревянных мауэрлатов. стропил, стоек и раскосов, м3 |
| 30. | Е12-01-007-01  | 0.53 |
| Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 50 м2 кровли |
| 31. | Е06-01-001-01  | 0.02 |
| Устройство бетонной отмостки толщ. 10см, шириной 50см, 100 м3 бетона в деле |
| 32. | Е15-02-020-01  | 0.03 |
| Оштукатуривание цоколя цементно-церезитовая по камню и бетону, 100 м2 оштукатуренной поверхности |
| 33. | Е15-04-007-05  | 0.25 |
| Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная кирпичных стен фасада, 50 м2 окрашиваемой поверхности |
|  |  |
| 34. | Е10-04-013-01  | 0.084 |
| Установка деревянных дверных блоков для кабин туалетов раз. 70х150см, 100 м2 проемов |
| 35. | Е10-04-013-02  | 0.0756 |
| Установка металлических дверных коробок с навеской полотен, 100 м2 проемов |
| 36. | Рыноч. сто  | 7.56 |
| Наружные металлические двери с утеплением, м2 |
|  |  |
|
|
| 37. | Е10-01-034-02  | 0.0504 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2, 100 м2 проемов |
|  |  |
| 38. | Е15-04-005-07  | 2.82 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 39. | Е15-04-005-04  | 0.41 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 40. | Е15-01-044-02  | 0.1 |
| Облицовка стен на клее (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 600х600 мм, 100 м2 |
|  |  |
| 41. | Е11-01-011-03  | 0.41 |
| Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки |
| 42. | Е11-01-011-04  | 1.23 |
| На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-3, 100 м2 стяжки |
| 43. | Е11-01-047-01  | 0.41 |
| Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см, 100 м2 покрытия |
| 44. | Е11-01-039-02  | 0.42 |
| Устройство плинтусов цементных, 100 м плинтуса |
|  |  |
| 45. | Е20-01-001-01  | 0.0768 |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов |
| 46. | Е20-02-013-01  | 0.4 |
| Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм, 10 узлов |
| 47. | Е20-02-002-01  | 4 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, решетка |
| 48. | Е20-02-010-05  | 4 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм, зонт |
|  |  |
| 49. | Ц08-02-403-02  | 0.5 |
| Провод 3х2,5мм, медь. в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий, 100 м |
| 50. | С27-1104-0002  | 0.05 |
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2.5 мм2, 1000 м |
| 51. | Ц08-03-599-01  | 1 |
| Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6, шт. |
| 52. | Ц08-03-595-01  | 0.14 |
| Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА, 100 шт. |
| 53. | Ц08-03-596-03  | 0.01 |
| Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой мощностью, Вт 500, 100 шт. |
| 54. | Ц08-03-591-02  | 0.06 |
| Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. |
| 55. | С25-3205-0003  | 0.06 |
| Выключатели однополюсные, 100 шт. |
|  |  |
| 56. | Е17-01-005-04  | 1 |
| Установка раковины и мойки, 5 компл. |
| 57. | Прайс-лист.  | 10 |
| Раковина фарфоровая на одно отделение, и мойка со шкафовом,  |
| 58. | Е16-04-001-01  | 0.02 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода |
| 59. | Е16-03-002-02  | 0.2 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода |
| 60. | Е16-03-002-03  | 0.1 |
| Резервуар, 3 м3. Произв-во США. Для хранения воды  |
|  |  |  |
| 61. | Е16-06-005-01  | 1 |
| Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, счетчик (водомер) |
| 62. | Е01-02-057-03  | 0.1 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 50 м3 грунта |
|  |  |
| 63. | Е11-01-001-01  | 0.12 |
| Уплотнение грунта гравием, 50 м2 площади уплотнения |
| 64. | Е11-01-025-01  | 0.12 |
| Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком, 50 м2 покрытия |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |
|  | Материалы |  |
|  | Зарплата основных рабочих |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |
|  | Зарплата механизаторов |  |
|  | Накладные расходы |  |
|  | Сметная прибыль |  |
|  | Итого СМР |  |
|  | НДС |  |