Приложение 1

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Общие условия и положения УНП ООН и настоящим предлагаем оборудование для СТО в ИК № 32 с. Ново-Покровка, Чуйская область, Кыргызстан (Лот 1).

ТАБЛИЦА А:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование материалов и технические спецификации** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Цена за ед.** | **Общая сумма** | **Предлагаемая модель и тех спецификации** |
| 1 | **Подъемник 2-х стоечный** Грузоподъёмность: 3,5 т  Высота подъёма: 1950 мм  • Время подъёма на максимальную высоту: 50 сек  • Время опускания: 40 сек  • Ширина проёма для проезда а/м: 2486 мм  • Минимальная высота подхватов от пола:  110 мм • Габаритные размеры: высота: 2780 мм, ширина: 3370 мм • Уровень шума: до 80dB • Рабочее давление компрессора:16MPa • Параметры электродвигателя: трехфазный \ однофазный - 380V/50Hz 2.2kw \ 220V/50Hz 2.2kw. | 1 | шт. |  |  |  |
| 2 | **Подъемник 2-х стоечный** Грузоподъёмность: 5 т  • Грузоподъёмность: TLT-240SBA - 5,0 т  • Высота подъёма: 1950 мм  • Время подъёма на максимальную высоту: 50 сек  • Время опускания: 40 сек  • Ширина проёма для проезда а/м: 2486 мм  • Минимальная высота подхватов от пола : 110 мм • Габаритные размеры: высота: 2780 мм, ширина: 3370 мм • Уровень шума: до 80dB • Рабочее давление компрессора: 18MPa • Параметры электродвигателя: трехфазный \ однофазный - 380V/50Hz 2.2kw \ 220V/50Hz | 1 | шт. |  |  |  |
| 3 | **Компрессор**  4-х цилиндровый  Размер (L\*W\*H): 73\*39\*64 см  Гарантированность: 1 год  Майка: 50L  Мощность: 1.5HP/2HP  Давление: 8bar/115psi  Тип: Поршень  Конфигурация: Портативный  Источник питания: Питание от переменного тока  Способ смазки: Обезжиренный  Напряжение: 127 В/220 В | 1 | шт. |  |  |  |
| 4 | **Домкраты**  Тип механизма: [Гидравлический](https://shop.by/avto/aksessuary_dlya_avto/domkrati/gidravlicheskiy/)  Грузоподъемность:т3.5 т.  Высота подхвата:тсм 14.5 см  Высота подъема: 49 см | 2 | шт. |  |  |  |
| 5 | **Пресс гидравлический (ручной)**  Насос в комплекте  Привод ручной гидравлический  Усилие, т10  Рабочий ход, мм180  Вес, кг50  Подъем станины min, мм310 2.2kw Подъем станины max, мм350 | 2 | шт. |  |  |  |

ТАБЛИЦА Б: Предложение по выполнению других условий и соответствующих требованиям УНП ООН:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Другая информация, касающаяся нашего Предложения: | Ваш ответ | | |
| Да, мы соответствуем | Нет, мы не соответствуем | Если Вы не  можете выполнить, дайте встречное предложение |
| 1. Без учета налога на добавленную стоимость 2. Условия оплаты:  * Авансовые платежи не предусмотрены. * Оплата будет произведена в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ и получения счет-фактуры * Вид платежа: Безналичный (перечислением). |  |  |  |

Вся другая информация, не предоставленная нами в данном Предложении, автоматически подразумевает полное соблюдение требований, сроков и условий Запроса на представление коммерческого предложения

|  |  |
| --- | --- |
| Дата: | Подпись: |
| ФИО: | Должность: |
| Место для печати: | |