Приложение 1

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)

 Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Общие условия и положения УНП ООН и настоящим предлагаем оборудование для СТО в ИК № 32 с. Ново-Покровка, Чуйская область, Кыргызстан (Лот 1).

ТАБЛИЦА А:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование материалов и технические спецификации** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Цена за ед.** | **Общая сумма** | **Предлагаемая модель и тех спецификации** |
| 1 | **Подъемник 2-х стоечный** Грузоподъёмность: 3,5 т Высота подъёма: 1950 мм • Время подъёма на максимальную высоту: 50 сек • Время опускания: 40 сек • Ширина проёма для проезда а/м: 2486 мм • Минимальная высота подхватов от пола: 110 мм• Габаритные размеры: высота: 2780 мм, ширина: 3370 мм• Уровень шума: до 80dB• Рабочее давление компрессора:16MPa• Параметры электродвигателя: трехфазный \ однофазный - 380V/50Hz 2.2kw \ 220V/50Hz 2.2kw. | 1 | шт. |  |  |  |
| 2 | **Подъемник 2-х стоечный** Грузоподъёмность: 5 т • Грузоподъёмность: TLT-240SBA - 5,0 т • Высота подъёма: 1950 мм • Время подъёма на максимальную высоту: 50 сек • Время опускания: 40 сек • Ширина проёма для проезда а/м: 2486 мм • Минимальная высота подхватов от пола : 110 мм• Габаритные размеры: высота: 2780 мм, ширина: 3370 мм• Уровень шума: до 80dB• Рабочее давление компрессора: 18MPa• Параметры электродвигателя: трехфазный \ однофазный - 380V/50Hz 2.2kw \ 220V/50Hz  | 1 | шт. |  |  |  |
| 3 | **Компрессор** 4-х цилиндровыйРазмер (L\*W\*H): 73\*39\*64 смГарантированность: 1 годМайка: 50L Мощность: 1.5HP/2HPДавление: 8bar/115psiТип: ПоршеньКонфигурация: ПортативныйИсточник питания: Питание от переменного токаСпособ смазки: ОбезжиренныйНапряжение: 127 В/220 В  | 1 | шт. |  |  |  |
| 4 | **Домкраты** Тип механизма: [Гидравлический](https://shop.by/avto/aksessuary_dlya_avto/domkrati/gidravlicheskiy/)Грузоподъемность:т3.5 т.Высота подхвата:тсм 14.5 смВысота подъема: 49 см | 2 | шт. |  |  |  |
| 5 | **Пресс гидравлический (ручной)**Насос в комплектеПривод ручной гидравлическийУсилие, т10Рабочий ход, мм180Вес, кг50Подъем станины min, мм310 2.2kw Подъем станины max, мм350 | 2 | шт. |  |  |  |

ТАБЛИЦА Б: Предложение по выполнению других условий и соответствующих требованиям УНП ООН:

|  |  |
| --- | --- |
| Другая информация, касающаяся нашего Предложения: | Ваш ответ |
| Да, мы соответствуем | Нет, мы не соответствуем | Если Вы неможете выполнить, дайте встречное предложение |
| 1. Без учета налога на добавленную стоимость
2. Условия оплаты:
* Авансовые платежи не предусмотрены.
* Оплата будет произведена в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ и получения счет-фактуры
* Вид платежа: Безналичный (перечислением).
 |  |  |  |

Вся другая информация, не предоставленная нами в данном Предложении, автоматически подразумевает полное соблюдение требований, сроков и условий Запроса на представление коммерческого предложения

|  |  |
| --- | --- |
|  Дата:  | Подпись:  |
| ФИО: | Должность: |
| Место для печати: |