|  |
| --- |
| 1. **Технические спецификации для проектора**
 |
| 1 | Технология дисплея | Single 0.65” DarkChip 3 1080p DLP® Technology by Texas Instruments |
| 2 | Разрешение матрицы | 1080p 1920 x 1080 |
| 3 | Яркость1 (в режиме Bright) | 3500 ANSI лм |
| 4 | Контрастность | 20,000:1 |
| 5 | Typical lamp life2Eco+/Dynamic/Eco/Bright | 7000/6500/6000/4000 (hrs) |
| 6 | Проекционное отношение 3 | 1.48 - 1.62:1 |
| 7 | Зум | 1.1x ручной |
| 8 | Разъемы | 2 x HDMI (1.4a 3D) + MHL v1.2, VGA (YPbPr), RS232, USB мышь/сервис, USB-A Power |
| 9 | Аудио (Вт) | 10 |
| 10 | Коррекция трапецеидальных искажений | ± 30° вертикальная |
| 11 | Вес (кг) | 20121 |
| 12 | Размеры (ШхГхВ) (mm) | 315 x 224 x 102 |
| 13 | Формат | 16:9, поддерживаемый 4:3 |
| 14 | Сдвиг объектива (offset) | 116% ±5% |
| 15 | Размер экрана | 1.06 - 7.75 м (41.8" - 305") диагональ 16:9 |
| 16 | Проекционное расстояние | 1.5 - 10 м |
| 17 | Объектив | F/2.5~2.67; f=21.9~24 мм, 1.1x ручной зум |
| 18 | Равномерность светового потока | 0,8 |
| 19 | Максимальное разрешение | 1080p |
| 20 | Совместимость с компьютером | UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 21 | Совместимость с видео | 1080p, 1080i, 720p, 576i/p, 480i/p |
| 22 | Поддержка 3D | возможна при наличии 3D-совместимого контента |
| 23 | 3D совместимость | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 |
| 26 | Горизонтальная развертка | 15.375~91.146 кГц |
| 27 | Вертикальная развертка | 24 ~ 85 Гц (120 Гц для 3D) |
| 28 | Качество цветопередачи | 1073.4 млн |
| 29 | Уровень шума (в режиме ECO) | 29 дБ |
| 30 | Питание | Input: 110 - 220 В |
| 31 | Потребляемая мощность | 249 Вт режим Bright / 194 Вт режим Eco (< 0.5 Вт Standby) |
| 32 | Тип лампы | 210 Вт |
| 33 | Условия эксплуатации | 5°C - 40°C, макс. влажность 85%, макс. высота над уровнем моря 3000 м |
| 34 | Безопасность | Штанга Security Bar, замок Kensington, доступ в меню настроек защищён паролем |
| 35 | Экранное меню | мультиязычный, включая Русский, English |
| 36 | Стандартные аксессуары | Сетевой шнур, пульт ДУ, карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD |
| 37 | Дополнительные аксессуары | Чехол, крышка объектива, DLP® Link™ 3D- очки, потолочный кронштейн |
| 38 | Беспроводное подключение (опция) | Да |

***Важно:*** *Производителями закупаемого оборудования* ***не должны быть следующие компании:***

* ***Компания Huawei Technologies***
* ***ZTE Corporation***
* ***Hytera Communications Corporation***
* ***Компания цифровых технологий Ханчжоу Hikvision***
* ***Технологическая компания Dahua***