

**Стандартная конкурсная документация**

**на закупку товаров/услуг**

**методом запроса ценовых предложений**

### СОДЕРЖАНИЕ

###### ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

 *(Приложение № 1)*

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН И ГРАФИК ПОСТАВОК ТОВАРОВ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

 *(Приложение № 2)*

1. **ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СООТВЕТСТВИИ**

 *(Приложение №3)*

Приложение № 1

**ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

**Дата*: 5 августа 2021 г.***

Общественный Фонд Программы поддержки развития горных сообществ Кыргызстана (далее ОФ «MSDSP KG»), инициатива Фонда Ага Хана в рамках проекта **"Изучение и сохранение диких фруктовых видов Тянь-Шаня"** при поддержке проекта UCA001приглашает к участию в конкурсе и запрашивает ценовые предложения по нижеследующему Лоту:

|  |  |
| --- | --- |
| Лот №1 | Поставка аппарата для нарезки яблок на сушку, а также универсального инфракрасного сушильного шкафа для сушки яблок для 6 местных групп: 1 шт - Джалал-Абадская область, Аксыйский район, АА Кашка-Суу, с. Туюк-Жар;1 шт - Джалал-Абадская область, Аксыйский район, АА Кашка-Суу, с. Жайык;1 шт - Джалал-Абадская область, Аксыйский район, АА Кызыл-Туу, с. Аркыт;1 шт - Джалал-Абадская область, Аксыйский район, АА Кызыл-Туу, с. Кызыл-Туу;2 шт - Джалал-Абадская область, Сузакский район, АА Кара-Алма, с. Кара-Алма. |

согласно Технической спецификации, указанной в Приложении №3:

2. (а) Ваша Конкурсная документация должна содержать следующие заполненные формы с подписью и печатью:

 1) Перечень Цен и График поставки до места назначения;

2) Информация о Техническом соответствии товаров и материалов;

3) Заполненную анкету по квалификации;

 б) Участники конкурса, представляют соответствующие подтверждающие документы согласно п.11 настоящего Приглашения.

3. Цены должны быть указаны на все перечисленные в запросе наименования товара. Договор будет присужден участника/компании(ям), предложившей наименьшую оцененную стоимость.

*Оценка и сравнение ценовых котировок будет производиться по полному перечню товаров.* Заявки, не отвечающие техническим требованиям предусмотренные в настоящем Приглашении, отклоняются как несоответствующие положениям настоящего Приглашения.

4. Ценовые котировки должны быть предоставлены в письменной форме.

5. Все участники могут предоставить свою Конкурсную документацию не позднее **15:00 часов 19 августа 2021 года** по следующему электронному адресу: quotations.msdspkg@akdn.org с обязательной пометкой наименования конкурса «Поставка аппарата для нарезки яблок на сушку, а также универсального инфракрасного сушильного шкафа для сушки яблок для 6 местных групп в Аксыйском и Сузакском районах Джалал-Абадской области».

6. Срок действия ценового предложения должен оставаться в силе в течение **40 (сорок)дней** после даты рассмотрения ценовых предложений.

7. Каждому поставщику разрешается предоставлять **только одно ценовое** предложение и не разрешается менять его, **альтернативные предложения не рассматриваются**. Никакие переговоры между Покупателем и Поставщиком в отношении ценового предложения не проводятся. Поставщики должны быть правомочны заключить договор на поставку запрашиваемого товара.

8. Цены должны быть предложены в кыргызских сомах и должны включать помимо стоимости товара, ***все налоги, пошлины, обязательные платежи и транспортные расходы по перевозке товара до места назначения и отгрузки, расходы по установке, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования, а также другие затраты***, связанные с выполнением договора.

9. Поставка должна осуществляться до места назначения в соответствии с «Перечнем цен и Графиком выполнения поставок».

* 1. **ОФ «MSDSP KG»** присуждает Договор Поставщику, отвечающему требованиям настоящего Приглашения и предложившему самое выгодное ценовое предложение, которое будет соответствовать бюджету.
	2. **Поставщик, должен предоставить следующие документы:**
	3. Юридические документы участника для реализации данного контракта:
* для юридических лиц: копия свидетельства о регистрации МЮ КР;
* для физических лиц (ИП/ЧП): патент/свидетельство и страховой полис.
* Анкета участника: опыт работы по поставкам оборудования не менее 1 года, опыт аналогичных поставок не менее 1 года.
* 2 рекомендательных письма либо контактные данные 2-х рекомендателей по аналогичным поставкам
* Копии Сертификатов соответствий и/или Сертификатов Качества на предложенное оборудование
* Описание предложенного оборудования: Марка/бренд; страна производитель; тип; класс; и т. д.
	1. **ОФ «MSDSP KG» уведомляет участников конкурса об итогах конкурса после подписания контракта в течение 10 рабочих дней.**

Приложение № 2

**ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВОК**

**ЛОТ №1**

**Поставка аппарата для нарезки яблок и универсального инфракрасного сушильного шкафа для сушки яблок для 6 местных групп в Аксыйском и Сузакском районах Джалал-Абадской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Цена за единицу (сом)** | **Общая стоимость (сом)** | **Сроки завершения поставки до места назначения** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  | Аппарат для нарезки яблок на сушку | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Универсальный инфракрасный сушильный шкаф для сушки яблок | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |

*В графе «Сроки доставки», Покупатель должен указать дни, в течение которых Поставщик должен завершить поставку до места назначения:*

Общая стоимость должна указываться в кыргызских сомах с учетом доставки до пункта назначения.

Наименование Поставщика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_\_\_» 2021 г.

Срок действия ценового предложения в течение 40 дней

*Примечание: Графа (1), (2), (3), (4) заполняется Покупателем, графа (5), (6), (7) заполняется Поставщиком и цены должны включать в себя стоимости товара, все налоги, пошлины, обязательные платежи и другие затраты.*

***Поставщик должен выставить счет и накладную, акт поставки товара в офис Покупателя после поставки.***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Наименование Поставщика) (Должность) (Подпись и печать)*

*Эл. адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Юр.адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Приложение № 3

 **ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ТОВАРОВ:**

**ЛОТ №1:**

**Поставка аппарата для нарезки яблок и универсального инфракрасного сушильного шкафа для сушки яблок для 6 местных групп в Аксыйском и Сузакском районах Джалал-Абадской области**

|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен заполняться участником тендера) |
| 1. **Аппарат для нарезки яблок**
 |
| *Общая информация* |
| Количество | 6 шт. |  |
| Вес (кг) | Не более 80 кг |  |
| Мощность (кВт) | От 4 до 6  |  |
| Производительность (кг/ч) | От 100 до 300 кг/ч. |  |
| Скорость вращения (об/мин) | От 50 до 2000  |  |
| Напряжение (В) | От 220 до 380  |  |
| Материал  | Все детали, которые входят в соприкосновение с продуктом, должны быть изготовлены из пищевой нержавеющей стали |  |
| Функция | Виды резки яблок: кружочки толщиной 5 мм |  |
| Особенность | Должна быть с высокой эффективностью, простота эксплуатации |  |
| Сертификация | Соответствие требованиям ЕАЭС и ЕС |  |
| Гигиенический дизайн и соответствие требованиям НАССР | Поверхность аппараты для нарезки яблок должна позволять легко производить санитарную обработку в соответствии с действующими требованиями СЭС |  |
| Язык паспорта оборудования и инструкция по эксплуатации | Русский, турецкий или английский  |  |
| Дополнительные требования: |
| ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (в т. ч. сертификаты соответствия), ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С КОНКУРСНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ. |
| Требования к упаковке: Аппарат для нарезки яблок должен быть упакован и защищен от внешних воздействий при транспортировке, необходимой для безопасной перевозки оборудования и дальнейшего обеспечения ввода в эксплуатацию.**Сроки поставки**: в течение 45 дней**Сроки гарантии:** 12 месяцев с возможностью пост гарантийного обслуживания оборудования.**Обязанности поставщика:** 1. Установка оборудования и ввод в эксплуатацию.
2. До приемки оборудования проведение обучения соответствующего персонала.
3. Перед поставкой (отправкой) и установкой аппарата для нарезки яблок потребителю поставщик в обязательном порядке приглашает представителя ОФ «MSDSP KG» для осмотра товара на соответствие указанным техническим спецификациям.

**Адреса доставки:** 1. 1 шт - Джалал-Абадская область, Аксыйский район, АА Кашка-Суу, с. Туюк-Жар;
2. 1 шт - Джалал-Абадская область, Аксыйский район, АА Кашка-Суу, с. Жайык;
3. 1 шт - Джалал-Абадская область, Аксыйский район, АА Кызыл-Туу, с. Аркыт;
4. 1 шт - Джалал-Абадская область, Аксыйский район, АА Кызыл-Туу, с. Кызыл-Туу;
5. 2 шт - Джалал-Абадская область, Сузакский район, АА Кара-Алма, с. Кара-Алма.

**Срок действия КП:** 40 дней |
| 1. **Универсальный инфакрасный сушильный шкаф для сушки яблок**
 |
| *Общая информация* |
| Количество | 6 шт. |  |
| Размер оборудования (мм) | Не менее 700х500х1250 |  |
| Вес (кг) | Не более 80 кг |  |
| Мощность (кВт) | От 4 до 6  |  |
| Производительность (кг/ч) | От 10 до 50 кг/ч |  |
| Напряжение (В) | До 220 В |  |
| Площадь лотков до, кв2 | От 1,5 до 2,5 |  |
| Температура, С0 | От 40 до 110  |  |
| Количество лотков, шт. | От 5 до 15 шт. |  |
| Материал  | Пищевая нержавеющая сталь (только внутренняя часть шкафа и лотков). Все стенки шкафа должны быть теплоизолированные.  |  |
| Функция | Электрическая сушка фруктов  |  |
| Особенность | Должна быть с высокой эффективностью, простота в эксплуатации |  |
| Сертификация | Соответствие требованиям ЕАЭС и ЕС |  |
| Гигиенический дизайн и соответствие требованиям НАССР | Поверхность универсального инфракрасного сушильного шкафа должна позволять легко производить санитарную обработку в соответствии с действующими требованиями СЭС. |  |
| Язык паспорта оборудования и инструкция по эксплуатации | Русский или кыргызский |  |
| Дополнительные требования: |
| ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (в т. ч. сертификаты соответствия), ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С КОНКУРСНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ. |
| Требования к упаковке: Универсальный инфракрасный сушильный шкаф для сушки яблок должен быть упакован и защищен от внешних воздействий при транспортировке, необходимой для безопасной перевозки оборудования и дальнейшего обеспечения ввода в эксплуатацию.**Сроки поставки**: в течение 45 дней**Сроки гарантии:** 12 месяцев с возможностью пост гарантийного обслуживания оборудования.**Обязанности поставщика:** 1. Установка оборудования и ввод в эксплуатацию.
2. До приемки оборудования проведение обучения соответствующего персонала.
3. Перед поставкой (отправкой) и установкой универсального инфракрасного сушильного шкафа потребителю поставщик в обязательном порядке приглашает представителя ОФ «MSDSP KG» для осмотра товара на соответствие указанным техническим спецификациям.

**Адреса доставки:** 1. 1 шт - Джалал-Абадская область, Аксыйский район, АА Кашка-Суу, с. Туюк-Жар;
2. 1 шт - Джалал-Абадская область, Аксыйский район, АА Кашка-Суу, с. Жайык;
3. 1 шт - Джалал-Абадская область, Аксыйский район, АА Кызыл-Туу, с. Аркыт;
4. 1 шт - Джалал-Абадская область, Аксыйский район, АА Кызыл-Туу, с. Кызыл-Туу;
5. 2 шт - Джалал-Абадская область, Сузакский район, АА Кара-Алма, с. Кара-Алма.

**Срок действия КП:** 40 дней |

Наименование Поставщика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_\_\_» 2021 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Наименование Поставщика) (Должность) (Подпись и печать)*

*Эл. адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Юр.адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Примечание:** Поставщик подтверждает соответствие с вышеуказанными спецификациями (в случае расхождений поставщик должен перечислить все расхождения).