|  |
| --- |
| **Офисная мебель для Ноокатской райадминистрации** |
|  № | Наименование Оборудования | Характеристики | Количество | Стоимость за шт. | Стоимость общая |
| 1 | Стол с двумя мобильными тумбами  | **Стол офисный****Размер 1600х800х750н***Материал– ЛДСП (Россия) высокой прочности толщиною не менее 16 мм. Стойкий к механическим, химическим и температурным воздействиям. Передняя панель с отступом от пола 36 мм. Торцы деталей должны быть обработаны кромкой ПВХ толщиною не менее 1 мм с повышенной свето- и износостойкостью. Кромка полностью имитирует текстуру древесины в цвет ЛДСП. Месторасположение и количество отверстий для проводов в столешнице согласовывается с заказчиком во время сборки.* *Система сборки – стяжка металлическая 3-х элементная с конусным винтом.***Тумба офисная (подкатная) на роликах, с замком****Размер 480х500х520н*****3****-х секционная мобильная тумба на роликах, направляющие ящиков металлические, с одним центральным замком на все 3-и секции.**Ролики высокой прочности с гелиевым покрытием и механизмом стопора. Имеет три выдвижных ящика установленных на металлические (телескопические) роликовые направляющие неполного выдвижения. Материал- ЛДСП (РФ). Стойкость к механическим, химическим и температурным воздействиям. Толщина ЛДСП не менее 16 мм. Все торцы деталей обработаны кромкой ПВХ не менее 1 мм. с повышенной свето- и износостойкостью. Кромка имитирует текстуру древесины в цвет ЛДСП, противоударная.* *Соединение кромки ПВХ с деталью должно обеспечивается термопластичными клеями производственным способом. Металлические ручки – в виде скобы, цвет «никель матовый». Замок врезной центральный, устанавливается на верхний ящик и блокирует все ящики. Фурнитура –Турция.* | 5 шт.10 шт | http://www.fabrikart-office.ru/upload/image/catalog/33/13470009_big.jpg | **укажите вашу сумму****укажите вашу сумму** |
| 2 | Стол - приставка  | **Стол приставка****Размер 1300х900х700н***Материал– ЛДСП (Россия) высокой прочности толщиною не менее 16 мм. Стойкий к механическим, химическим и температурным воздействиям. Торцы деталей должны быть обработаны кромкой ПВХ толщиною не менее 1 мм с повышенной свето- и износостойкостью. Кромка полностью имитирует текстуру древесины в цвет ЛДСП. Царга должна быть расположена по центру стола и с отступами по краям.**Система сборки – стяжка металлическая 3-х элементная с конусным винтом.* | 5 шт. | D:\МЕБЕЛЬ ОБЩЕЕ\стол приставной серый.jpg | **укажите вашу сумму** |
| 3 | Шкаф книжный  | **Шкаф офисный для документов.****Размер 900х400х1850 н***Шкаф офисный закрытого типа, 4-х створчатый со стеклом, 4 -х полочный. Расстояние между полками 400 мм. Материал- ЛДСП, задняя стенка - МДФ толщиною 3 мм черного цвета, стойкий к механическим, химическим и температурным воздействиям. Плотность ЛДСП 630-650 кг/м3. Толщина ЛДСП должна быть не менее 16 мм. Все торцы деталей обработаны кромкой ПВХ с повышенной свето- и износостойкостью. Кромка должна имитировать текстуру древесины в цвет ЛДСП, противоударная. Соединение кромки ПВХ с деталью обеспечивается термопластичными клеями производственным способом. Дверцы фасада должны быть снабжены металлическими ручками – в виде скобы, цвет «никель матовый». На дверце нижней части шкафа дплжен быть установлен врезной замок.*  | 5 шт. | D:\МЕБЕЛЬ ОБЩЕЕ\шкаф стеклянный серый.jpg | **укажите вашу сумму** |
|  4 | Стулья полумягкие  | Ширина-1000ммГлубина-600ммВысота-470мм

|  |  |
| --- | --- |
| Размеры (Д / Ш х Г х В): | 55х60х83 см |

* каркас стула - сварной металлический, с защитно-декоративным покрытием черного цвета. Состоит из ножек (2 шт.), дуг спинки (2 шт.) и поперечин (2 шт.). Ножки и дуги спинки изготовлены из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм, поперечины - из трубы круглого сечения Ф16х1,2 мм. Покрытие каркаса: термореактивная порошковая краска черного цвета;
* спинка и сиденье мягкие состоят из фанерного основания (4-слойная гнуто-клееная фанера), пенополиуретанового вкладыша толщиной 25 мм (жесткость - 25, плотность - 18 кг/м3), пластикового чехла (полипропилен) и обивки из различных типов ткани или кожзама;
* на ножки каркаса (4 шт.) и торцы поперечин (4 шт.) установлены заглушки из полиэтилена низкого давления, предотвращающие царапины на поверхности пола;
* предельно допустимая нагрузка - 120 кг, рекомендуемая эксплуатационная нагрузка - 90 кг;
 | 10 шт. | D:\МЕБЕЛЬ ОБЩЕЕ\стул изо.png | **укажите вашу сумму** |
|  5 | Скамейка 3-х местная  | Обивка – кожвинилРама - хромированная сталь; опорная балка - труба из стали с износостойким покрытием черного цвета толщиной 2 мм, прямоугольного сечения 40х80 ммОпоры:Хромированная сталь, регулируемые по высотеРазмеры, мм:800х1800х680 | 3 шт. | D:\МЕБЕЛЬ ОБЩЕЕ\скамья 3х местная.jpg | **укажите вашу сумму** |
|  | Доставка и установка в г.Ноокат – **укажите вашу сумму** |  |
|  | **ИТОГО:** | **Итоговая сумма** |