**Минимальные технические спецификации к закупаемому оборудованию для обеспечения демонстрационного центра**

**мини-цехом по переработке грубой овечьей шерсти**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **лота** | **Наименование** | **Минимальные технические требования** | **Кол-во** |
| 1 | Оборудование для мойки шерсти | **Производительность:** 90-110 кг шерсти/1 загрузка  **Скорость:** 30-36 оборотов в минуту  **Время стирки:** 30-40 минут/ 1 загрузка  **Мощность:** 3-4 кВт  **Диаметр барабана:** 900–1000 мм.  **Барабан:** нержавеющая сталь  **Наличие:** нагревательный элемент для нагрева воды, слива для воды | 1 |
| 2 | Оборудование для сушки шерсти | **Производительность:** 40-50 кг шерсти/ 1 загрузка  **Скорость вращения:** 900-1000 оборотов в минуту  **Время сушки:** 9-12 минут/ 1 загрузка  **Мощность:** 2,2-2,5 кВт  **Барабан:** нержавеющая сталь  **Наличие:** слива для воды | 1 |
| 3 | Оборудование для раскрытия шерсти | **Производительность:** 20-250 кг шерсти за 1 час  **Мощность:** 4-5 кВт  **Напряжение:** не менее 220 В/60 Гц, 3 фазы | 1 |
| 4 | Кардочесальное оборудование для шерсти | **Производительность:** 48-55 кг шерсти за 1 час  **Ширина ролика:** 2200 мм  **Напряжение:** от 380 В/50 Гц, 3 фазы  **Мощность:** 4,5-5,5 кВт | 1 |
| 5 | Стегальный аппарат | **Максимальный размер стегального полотна:**  2,6 м. на 2,8 м.  **Тип стеганья:** нижняя линия, поверхностная линия  **Толщина пристёгивания:** 1200-1300 гр./кв.м.  **Расстояние между иглами:** 2-7 мм.  **Дополнительное оснащение к комплекту поставки:**   * дополнительные шпульки не менее 50 шт. * шпульные ящики не менее 10 шт. * иглы не менее 80 шт. * намотчик шпулек * съемные рамки с зажимами (для стежки небольших одеял) * швейная ножка | 1 |

**Примечание:**

Недопустимо оборудование, бывшее в употреблении, восстановленное, переработанное или каким-либо образом модифицированное.

Все предложенные характеристики оборудования должны соответствовать  
или превосходить минимальные технические требования, указанные выше.