**Минимальные технические спецификации к закупаемому оборудованию для обеспечения демонстрационного центра**

**мини-цехом по переработке грубой овечьей шерсти**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****лота** | **Наименование** | **Минимальные технические требования** | **Кол-во** |
| 1  | Оборудование для мойки шерсти | **Производительность:** 90-110 кг шерсти/1 загрузка**Скорость:** 30-36 оборотов в минуту **Время стирки:** 30-40 минут/ 1 загрузка**Мощность:** 3-4 кВт**Диаметр барабана:** 900–1000 мм.**Барабан:** нержавеющая сталь**Наличие:** нагревательный элемент для нагрева воды, слива для воды | 1 |
| 2  | Оборудование для сушки шерсти | **Производительность:** 40-50 кг шерсти/ 1 загрузка**Скорость вращения:** 900-1000 оборотов в минуту **Время сушки:** 9-12 минут/ 1 загрузка**Мощность:** 2,2-2,5 кВт**Барабан:** нержавеющая сталь**Наличие:** слива для воды | 1 |
| 3  | Оборудование для раскрытия шерсти | **Производительность:** 20-250 кг шерсти за 1 час**Мощность:** 4-5 кВт **Напряжение:** не менее 220 В/60 Гц, 3 фазы | 1 |
| 4  | Кардочесальное оборудование для шерсти | **Производительность:** 48-55 кг шерсти за 1 час**Ширина ролика:** 2200 мм**Напряжение:** от 380 В/50 Гц, 3 фазы**Мощность:** 4,5-5,5 кВт | 1 |
| 5  | Стегальный аппарат | **Максимальный размер стегального полотна:** 2,6 м. на 2,8 м.**Тип стеганья:** нижняя линия, поверхностная линия**Толщина пристёгивания:** 1200-1300 гр./кв.м.**Расстояние между иглами:** 2-7 мм.**Дополнительное оснащение к комплекту поставки:** * дополнительные шпульки не менее 50 шт.
* шпульные ящики не менее 10 шт.
* иглы не менее 80 шт.
* намотчик шпулек
* съемные рамки с зажимами (для стежки небольших одеял)
* швейная ножка
 | 1 |

**Примечание:**

Недопустимо оборудование, бывшее в употреблении, восстановленное, переработанное или каким-либо образом модифицированное.

Все предложенные характеристики оборудования должны соответствовать
или превосходить минимальные технические требования, указанные выше.