Пожарный автомобиль АЦ-8,0-40 РМ80,SG80 HOWO SITRAK.

| Масса при полной нагрузке (кг): | 19450 | Габаритные размеры (мм): | 8500×2540×3600 |
| --- | --- | --- | --- |
| Специфическая мощность (кВт/т): | ≥13 | Марка/модель шасси: | Sinotruk / ZZ5207TXFV471GF5 |
| Количество пассажиров (человек): | 2+4 | стандарт сточных вод: | Страна VI |
| Мощность нагрузки огнетушителя (L): | 7800 (вода: 5800, пена класса B: 2000) | Максимальная мощность шасси (кВт): | 257 |
| скорость транспортного средства (км / ч): | 100 | Минимальный поворачивая радиус (m): | ≤ 9.5 |

| Масса при полной нагрузке (кг): | 19450 |
| --- | --- |
| Общие размеры (мм): | Длина 8500 ширина 2540 высота 3600 |
| Специфическая мощность (кВт/т): | ≥ 13 |
| Марка/модель шасси: | Sinotruk / ZZ5207TXFV471GF5 |
| Количество пассажиров (человек) | 2+4 |
| стандарт сточных вод: | Страна VI |
| Угол подхода/угол отхода (°) | 19/9 |
| Мощность нагрузки огнетушителя (L): | 7800 (вода: 5800, пена класса B: 2000) |
| Марка/модель пожарного насоса: | Шанге / CB10 / 60 |
| Давление насоса / скорость потока (MPa / (L / s)): | 1.0/60(2.0/30) |
| Марка / модель огнестрельного оружия: | Wist / PL 8 / 48 |
| Давление / поток (MPa / (L / s)): | 0.8/48 |
| Пропорциональная пена смесителя марка/модель: | Сиончжэнь / PH 48 |
| Скорость потока пеновой смеси (л/с): | 16-48 |
| Максимальная скорость транспортного средства (км / ч): | 100 |
| Минимальный радиус поворота (м): | ≤ 9.5 |
| Максимальная мощность шасси (кВт): | 257 |