**ТЕНДЕР**

**на поставку швейных машин, пищевого оборудования, строительного оборудования,**

**компьютерной техники**

ОО «Диалог, доверие, право» - некоммерческая организация, деятельность которой направлена на построение мира, через продвижение диалога, гражданское просвещение, расширение возможностей женщин и социально-экономическую поддержку уязвимых групп.

В рамках проекта “Социально-экономическое развитие уязвимых домохозяйств” **ОО “Диалог, доверие, право” объявляет открытый тендер на пищевого, строительного, сельхоз. оборудования, компьютерной техники и других по нижеследующим наименованиям.**

Примечание: доставку необходимо произвести в г. Баткен.

Коммерческое предложение (**с указанием сроков поставки, конкретным описанием модели и марки каждого предложенного товара с фото**) и другие сопроводительные документы (по финансовой части, свидетельство, предоставление электронной счет-фактуры, указанные цены с доставкой и т.д.) необходимо подать в электронном формате с описанием в теме письма -“Поставка оборудования для **Диалог Баткен”** **до 18:00, 26 мая 2025 года,** по эл.адресу: dialogbatken@gmail.com

Контактные данные по вопросам в рабочие дни, с 9 до 18 часов: WhatsApp 0778 200 666, 0772 539367

**Лот 1: Пищевое оборудование**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Кол-во (шт)** |
| **1** | **Маслопресс** | **Номинальная мощность:** 750 Вт, **максимальная мощность:** 1500 ВтРаботает без выброса пылиИмеется защиту от перегрева и перегрузкиОчищается в течение 5 минутОснащён термостатом**Температура выхода масла:** 30°C – 250°C**Процент выхода масла:** 30% – 80% | **1** |
| **2** | **Орехокол** | [**Специальное оборудование для дробления грецких орехов, миндаля и абрикосовых косточек.**Производительность: **50 кг в час**Работает от **220 В**](https://youtu.be/21QA1bCQEzg?si=uydx6wALXQTaS98Vno%20Орехокол%20Атайын%20грек%20жазганы,бадам%20жана%20өрүктүн%20данегин%20чана%20турган%20%20жабдуу.Өндүрүү%20көлөмү%20%201%20саатына%2050%20кг%20220в%20менен%20иштейт.)https://youtu.be/21QA1bCQEzg?si=uydx6wALXQTaS98Vno | **1** |
| **3** | **Упаковщик для крышки** | **Упаковачный аппарат Shoofa SF-1550 (для пластиковых крышек)****Технические характеристики:**Производительность: 15–20 штук в минутуНапряжение: 220 ВМощность: 80 ВтДиаметр крышек: 10–50 ммКомплект силиконовых манжет позволяет надежно закрывать крышки разного диаметра (от 10 до 50 мм).Две насадки для укупорки — одна для малых манжет, другая для больших.Балансир — позволяет удобно использовать аппарат в подвешенном состоянии.Есть возможность регулировать усилие закручивания крышки, а также функция реверса (вращение в обратную сторону). Аппарат потребляет мало электроэнергии. | **1** |
| **4** | **Аппарат для наклеивания пленки на пластиковые стаканы** | **Напряжение:** 220 В / 50 Гц**Мощность:** 270 Вт/час**Скорость упаковки:** 400–500 штук в час**Толщина материала:** 0,6–3 мм**Диаметр упаковки:** Ø72 мм, Ø76 мм, Ø95 мм**Высота стакана:** до 110 мм (максимум)**Размер оборудования:** 27×27×59 см **Производитель:** Китай | **1** |
| **5** | **Витринный холодильник Kleo VS-390T** | **Витринный холодильник Kleo VS-390T (с капельной системой разморозки)**Полезный объем: 390 лКоличество камер: 1Количество дверей: 1Страна-производитель: УзбекистанГарантийное обслуживание: 3 годаТип управления: механическоеРегулируемый термостат: естьРасположение элементов управления: внутриДисплей: отсутствуетЭлектропитание: 220 В – 50/60 ГцКласс энергоэффективности: A+Суточное потребление энергии: 2,8 кВт/ч**Холодильная камера:**Температурный диапазон: от +2 до +8 °CОбъем холодильной камеры: 375 лСистема разморозки: капельнаяВозможность перенавески двери: естьМорозильная камера: отсутствует | **1** |
| **6** | **Морозильник Avest** | Марка Avest, тип BC/BD-328, напряжение 220-240 V, частота 50Н, производства Китай  | **1** |
| **7** | **Тестомес HH-50 M** | Производитель: Турция, фирма Cagdas. Напряжение: 220В / 50Гц Мощность: 1,5 кВт / 1,5 л.т | **1** |
| **8** | **Аппарат для изготовления лепешек** | Марка фирмы "АТА", модель Н-1-23. Основная функция — быстро и качественно нарезать хлеб и выпускать его в больших объёмах. Производитель: Узбекистан, Напряжение: 220В / 50Гц | **1** |

**Лот 2: Оборудование для автомойки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Кол-во (шт/м2)** |
| **1** | **Генератор сухого тумана Fogger 900W** | Модель: Fogger 900W Тип устройства: генератор дыма; · Рабочее напряжение: AC220-230V, 50Hz; · Потребляемая мощность: 900W; · Источник питания: входной разъем питания с предохранителем; · Мощность нагревательного элемента: 950W; · Емкость бака: 0.8 литра; · Время нагрева: приблизительно 3-5 минут(время зависит от условий окружающей среды); · Выброс дыма: 5000 кубофутов/мин; | **1** |
| **2** | **Пылесос Soteco Tornado 200** | Торнада СУХОЙ ПЫЛЕСОС, Модель типа TORNADO 200 Тип: моющий пылесос, Линейка: TornadoТип уборки: химчистка / сухая и сбор жидкостиЭлектропитание: 220 В, Тип мусоросборника: бакТип: кабельный, Количество турбин: 1Потребляемая мощность: 1200 Вт, Объём бака для грязи: 27 л, Бак для чистой воды: 6 л, Поток воздуха: 170 м³/чРасход воздуха: 61 л/с, Разрежение: 247 мБарМощность насоса: 48 Вт, Мощность турбины: 1152 ВтДавление разбрызгивания: 2 бар, Расход моющего средства: 1 л/мин, Производительность по площади: 50 м²/час, Номин. Ø принадлежностей: 36 ммУровень шума: 70 дБ, Масса: 15 кг, Размеры: 500x500x870мм | **1** |
| **3** | **Компрессор воздушный AKUJ**  | Напряжение: 220 В, Частота: 50 Гц, Мощность: 3000 Вт – высокая производительность, Объем бака: 120 л – длительная работа без частых перезаправокРабочее давление: 8 бар – подходит для большинства пневмоинструментов, Производительность: 360 л/мин – стабильная подача воздуха, Цилиндры: 65\*3 – мощная система для эффективной работы, Вес: 95 кг – надежная конструкция | **1** |
| **4** | **Устройство для профессиональной химчистки TORNADO CLCB**  | Рабочее давление сжатого воздуха на входе 5 – 8 БарРекомендованное давление воздуха на входе 6,2 БарСкорость вращения моющей трубки 1000 - 8000 об./мин.Расход воздуха 98 л/мин. (при 6,2 Бар)Уровень распыления 0 - 160 мл/мин. (при 6,2 Бар)Диаметр распыляемых частиц 1 – 5 мкрн мОбъем моющей жидкости 1000 млпроизводство: Китай | **1** |
| **5** | **Пылесос промышленный СМЕРЧ**  | Промышленный пылесос СМЕРЧ TOP-60 (60 Л)Номинальное напряжение: 220 В / 50 ГцНоминальная мощность: 2400 Вт,Система собственного охлаждения, Вакуум: 2100 мм рт. ст.Объем бака: 60 л, Высота: 95 см, Диаметр: 44 см, Производительность по воздухообмену: 106 л/с,Диаметр аксессуара: 40 мм,Функции: сухая и влажная уборка,Длина кабеля: 7.2 м, Уровень шума: 78 дБ, Степень защиты от влаги: IPX4 | **1** |
| **6** | **Набор инструментов DECO DC 144** | Материал инструментов: Хромованадиевая сталь, Набор инструментов DECO Dс 144 – универсальный и профессиональный комплект, включающий в себя 94 предмета для выполнения различных ремонтных, монтажных и технических работ. Набор поставляется в прочном и удобном кейсе для хранения и транспортировки. | **1** |
| **7** | **Тепловая пушка электрическая Ballu BHP-M-9** | Тепловая электрическая пушка Ballu BHP-M-9 – мощность потребления 9 кВт повышение температуры воздуха составляет до 32 °C. Имеет 3 режима работы: полная мощность, 2/3 мощность нагрева, а также режим вентиляции. Оснащена термостатом с функцией ручного перезапуска для исключения бесконтрольного возобновления работы после экстренного отключения.  | **1** |

**Лот: 3 Оборудование для детской площадки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Кол-во (шт/м2)** |
| **1** | **Карусель круглая 6 местная, "Ромашка"** | Карусель 6-ти местная с полом - это красочный игровой модуль, каркас которого изготавливается из металла, а пол и сиденья из влагостойкой фанеры ФСФ. Карусель рассчитана на использование максимально до 6 человек. Применяется для оснащения игровых площадок в ДОУ и детских садах. Выполняется из материалов: Пол деревянная доска , мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40\*20\*1,5 40\*40\*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32\*3,2 Листовая сталь толщиной 5 мм. деревянные части окрашены алкидным краской. | **1** |
| **2** | **Спортивно-игровой комплекс “Горка" 2в1** | Спортивно-игровой комплекс. Состоит из А-образных опор, качельной балки, пластиковой горки, длиной 1,6 метра и подвесных качелей со спинкой. Устанавливается на ровной, свободной от насаждений поверхности путем бетонирования. Характеристики: Материал: сталь, дерево, профнастиль.Стойки металлические: 42 мм.Горка профнастиль: 1,6 м.Подвесные цепные качели со спинкой. Занимаемая площадь: 2,60 х 1,90 м.Высота комплекса: до 2,00 м. Габариты комплекса (ДхШхВ): 260 х 190 х 200 см.Размер подвесных качелей (ДхШхВ): 32 x 40 x 150 см. Размер сиденья (ДхШ): 32 х 34 (40) см.Размер спинки (ШхВ): 40 х 33 см. Ширина ступенек: 45 см. Труба: 42х1,5 мм.Максимальная суммарная нагрузка: до 80 кг.Способ установки: каждая опорная стойка вкапывается в землю и бетонируется-цементируется. | **1** |
|  | **Детская качеля "Маятник"** | Каркас качели выполнен из профильной трубы 40х40х1.5 мм.Каркас сиденья 20х20х1.5 мм., в подвижной части подшипник. Настил сиденья обшит деревом (сосна), обжиг и покрыт лаком на 2 слоя. | **1** |
|  | **Беседка "Конверт"** |  Размер беседки 2.5 на 2.5 метра, скамейки из дерево сосна. Крыша из профнастила, крепящаяся к металлической обрешетке. Опорные столбы из профильных труб сечением 80 на 80 мм, перемычки, скрепляющие столбы, 20х40 мм, ограждение рамки из квадратного профиля 20х20 и 10х10 мм. | **1** |

**Лот: 4 Оборудование для массажного кабинета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Кол-во (шт)** |
| **1** | **Массажный прибор для тела FOHOW**  | Биоэнорго массажер для тела FOHOW, Модель ЯН-ШЭН FH-JLT, Номинальная выходная мощность ≤15 Вт.Максимальный выходной ток 170MA.Максимальная выходная мощность 37 Вт.Ширина импульса в диапазоне 0 мс ~ 50 мс (миллисекунды).Модулирующая частота в диапазоне от 0 Гц ~ 1 кГц.Средняя величина напряжения ≈ 33 В.Максимальное значение без нагрузки <300 В (в режиме нагрузки ≈ 88 В) по шкале интенсивности биоэнергомассажера 99. | **1** |
| **2** | **Массажное кресло HADIYA** | Сенсорное управление – удобный экран для быстрого выбораUSB-порт – возможность заряжать гаджеты во время массажа, Функции массажа:Массаж всего тела – проработка шеи, спины, поясницы, ног и ступней Интеллектуальная SL-рама – учитывает анатомические изгибы тела 5 автоматических режимов – для расслабления, восстановления и снятия стресса Наряжение 220-240 V, Частота Hz, номинальный ток 1.2 A | **1** |

**Лот: 5 Оборудование для ветеринарного кабинета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Кол-во (шт)** |
| **1** |  **Аппарат Вет-Узи** | **Ветеринарный УЗИ-аппарат** Acuvista VT98c**Основные характеристики:**Тип: ПортативныйКласс аппарата: СреднийОбласти применения: Общие исследования, гинекология и акушерская диагностикаВес (без упаковки): 11,5 кг**Описание:**Ветеринарный УЗИ-аппарат Acuvista VT98c используется в ветеринарных клиниках и в полевых условиях. Этот аппарат позволяет проводить ультразвуковую диагностику, с помощью которой можно получить информацию о расположении, форме, размере, структуре и кровоснабжении органов и тканей сельскохозяйственных животных (лошадей, коров и овец), а также мелких домашних животных (кошек и собак).Модель выполнена в форме складного устройства, аналогичного ноутбуку, оснащена чёрно-белым ЭЛТ-дисплеем и подсветкой клавиш. | **1** |

**Лот: 6. Сельхоз. оборудование**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Кол-во (шт)** |
| **1** | Бачок, емкость для капельное орошение | 2000 литр, диаметр 1200, Высота 1350, полиэтиленовая, цвет синий, двух слойный, с крышкой. | **1** |
| **2** | Полуэтиленовая шланга,  | Полуэтиленовый шланг для орошение, размер 50 диаметр, цвет черный. | **30 м.**  |
| **3** | Погружной насос  | “Орел” модел QD 100% медный, 4-40/2-1.1, 220 вольт, мощность 25мм /1 , производства Китай, мах 40-45 м, 2860 мин | **1** |
| **4** | Универсальный косилка UAOHOO 165000  | Марка UAOHOO 165000, мотоблок 2-х скоростной, аккумуляторный, двигатель 190, л.с. 15. Блокировка диференса, косилка ширина 1.20, вертикальный жатка, 2 лопость, комплект фреза 40 шт.  | **1** |

**Лот: 7. Офисное оборудование и мебель**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Кол-во (шт)** |
| **1** | Парта с двумя стульями | Комплект ученический двухместный, высота 0.70, (1200\*500) парта +2 стула. Металлический каркас.Полимерное покрытие.Цвет яркий. Материал ЛСДП | 8 |
| **2** |  Стол учительский | Стол учителя однотумбовый, размеры (1200\*630\*7600), материал ЛСДП | 1 |
| **3** | Шкаф книжный,журнальный | Шкаф для учебных пособий .Цвет на выбор. Материал:ЛДСП. Размер:(800\*400\*1900). | 2 |
| **4** | LED Телевизор Samsung 45 дюйм | LED телевизор Samsung 45 дюйм, Производитель: Samsung smart, стран: Китай | 1 |
| **5** | Цветной принтер  | Epson Stylus Photo L3258 CIS, A4, принтер/сканер/копир, 5760х1440dpi, 33стр/мин, USB 2.0 Wi-Fi, с оригинальными чернилами (Epson 004) (гарантия 3 месяца или 1000 стр.) | 1 |