**Минимальные технические характеристики для приобретения и поставки доильного аппарата (в кол. 1 единицы)**

|  |
| --- |
| **Техническая характеристика доильного аппарата**1. **Назначение:** для доения одной коровы.
2. **Тип:** Вакуумный полуавтоматический доильный аппарат.
3. **Вакуумный насос:**
	* Производительность: не менее 210-230 л/мин.
	* Тип: масляный
	* Встроенный регулятор вакуума для стабильной работы
	* Пластины: фибер
	* Ресивер:18 л.
4. **Мотор:**
	* Мощность: не менее 0,75 лс 0.55 кВт.
	* Обороты двигателя: не менее 1380 rpm
	* Напряжение: 220 В, 50 Гц.
5. **Молочный бидон:**
	* Объём: не менее 30 литров.
	* Материал: нержавеющая сталь (гигиеничный и долговечный).
	* Объем коллектора: не менее 240сс
6. **Доильные стаканы:**
	* Количество: не менее 4 шт.
	* Материал вкладышей: силикон для комфорта животного.
	* Молочные шланги: не менее 2200мм
7. **Габариты и вес:**
	* Вес: не более 50 кг.
	* ШДВ: не более 70\*90\*100
	* Размеры: компактные, удобные для перемещения и хранения.
8. **Особенности:**
	* Лёгкий в обслуживании и чистке.
	* Надёжная работа вакуумного насоса.
	* Компактный дизайн, удобный для небольших хозяйств.
 |
| **Дополнительные услуги*** консультационная поддержка после поставки;
* доставка
 |