**Минимальные технические характеристики для приобретения и поставки доильного аппарата (в кол. 1 единицы)**

|  |
| --- |
| **Техническая характеристика доильного аппарата**   1. **Назначение:** для доения одной коровы. 2. **Тип:** Вакуумный полуавтоматический доильный аппарат. 3. **Вакуумный насос:**    * Производительность: не менее 210-230 л/мин.    * Тип: масляный    * Встроенный регулятор вакуума для стабильной работы    * Пластины: фибер    * Ресивер:18 л. 4. **Мотор:**    * Мощность: не менее 0,75 лс 0.55 кВт.    * Обороты двигателя: не менее 1380 rpm    * Напряжение: 220 В, 50 Гц. 5. **Молочный бидон:**    * Объём: не менее 30 литров.    * Материал: нержавеющая сталь (гигиеничный и долговечный).    * Объем коллектора: не менее 240сс 6. **Доильные стаканы:**    * Количество: не менее 4 шт.    * Материал вкладышей: силикон для комфорта животного.    * Молочные шланги: не менее 2200мм 7. **Габариты и вес:**    * Вес: не более 50 кг.    * ШДВ: не более 70\*90\*100    * Размеры: компактные, удобные для перемещения и хранения. 8. **Особенности:**    * Лёгкий в обслуживании и чистке.    * Надёжная работа вакуумного насоса.    * Компактный дизайн, удобный для небольших хозяйств. |
| **Дополнительные услуги**   * консультационная поддержка после поставки; * доставка |