|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Технические характеристики рольставней для гримёрной комнаты в БАЗ КРСУ** | | | | | | | |
| **Тип** | **Количество**  **секций** | **Материал** | **размер** | **цвет** | **Тип открывания** | **Тип замка** | **Каркас** |
| Рольставни | 3 | Профиль RHE58M экстрадированный, алюминиевый сплав.  Толщина металла – 0.8 мм.  Ширина панели – 5,8 см. | 1830 мм. на 2490 мм. | Антрацит | Пружинно-иннерционный механизм | Замок механический, напольный | Трубоквадрат металлический  60\40 мм  Толщина металла не меньше 1,5 см.  Размер - 1830 мм на 2490 мм.  Боковые направляющие алюминиевые – ширина 6,5 см, глубина – 2 см. |