|  |
| --- |
| **Технические характеристики рольставней для гримёрной комнаты в БАЗ КРСУ** |
| **Тип** | **Количество****секций** | **Материал** | **размер** | **цвет** | **Тип открывания** | **Тип замка** | **Каркас** |
| Рольставни | 3 | Профиль RHE58M экстрадированный, алюминиевый сплав.Толщина металла – 0.8 мм.Ширина панели – 5,8 см.  | 1830 мм. на 2490 мм. | Антрацит  | Пружинно-иннерционный механизм | Замок механический, напольный | Трубоквадрат металлический60\40 ммТолщина металла не меньше 1,5 см.Размер - 1830 мм на 2490 мм.Боковые направляющие алюминиевые – ширина 6,5 см, глубина – 2 см.  |