Приложение № 3

|  |
| --- |
|  |

*Лот № 3*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | | **Предложение поставщика (обязательно указать свои технические спецификации, модель, страну производства)** |
| 1. Детские двухместные качели | | |
| Общая информация – К-002 | | |
| Количество, шт. |  |  |
| Тип | качели с одной осью вращения |  |
| Тип сиденья | Сиденье со спинкой из металла |  |
| Наличие подвесов | с металлическими подвесами |  |
| Кол-во подвесов в качели | Двойные |  |
| Вид сиденья у подвеса | Со спинкой |  |
| Материал сидений | пластик/дерево, толщина не менее 15 мм |  |
| Основной материал | Металл, полимерная окраска |  |
| Несущие столбы | Металл, труба не менее 57Х2,5 мм, полимерная окраска |  |
| Высота | 1600 мм |  |
| Ширина | 1500 мм |  |
| Длина | 2800 мм |  |
| Состояние | Новое |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | |  |
|  | | |
| 1. Детская карусель сплошная на 8 мест | | |
| Общая информация - КР-05 | | |
| Количество, шт. |  |  |
| Модель | Детская карусель вращающееся |  |
| МАТЕРИАЛ: | металл с полимерным покрытием, пластик-пнд/влагостойкая фанера |  |
| Наличие руля у карусели | С рулем, вал 50 мм, подшипник 50/100 |  |
| Наличие сидений у карусели | С сиденьями |  |
| Материал сидений | Влагостойкая фанера, толщина не менее 15 мм |  |
| Несущие столбы | Металл, трубы 20Х2,2 мм 133Х2,2 мм, 120Х1,4 мм, квадратные трубы 30/20Х2 мм, 30/30Х2,2 мм, полимерная окраска |  |
| Материал пола | Металический лист, толщина не менее 2 мм, Влагостойкая фанера, толщина не менее 15 мм |  |
| Высота | 800 мм |  |
| Ширина | 1300 мм |  |
| Длина | 1300 мм |  |
| Состояние | Новое |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | | |  | |
| 1. Детская карусель на 4 мест | | | | |
| Общая информация  - КР-08 | | | | |
| Количество, шт. |  | |  | |
| Модель | Детская карусель вращающееся | |  | |
| МАТЕРИАЛ: | металл с полимерным покрытием, пластик-пнд/влагостойкая фанера | |  | |
| Наличие руля у карусели | С рулем, вал 50 мм, подшипник 50/100 | |  | |
| Наличие сидений у карусели | С сиденьями | |  | |
| Материал сидений | Влагостойкая фанера, толщина не менее 15 мм | |  | |
| Несущие столбы | Металл, трубы 20Х2,2 мм 133Х2,2 мм, 120Х1,4 мм, квадратные трубы 30/20Х2 мм, 30/30Х2,2 мм, полимерная окраска | |  | |
| Материал пола | Металический лист, толщина не менее 2 мм, Влагостойкая фанера, толщина не менее 15 мм | |  | |
| Высота | 800 мм | |  | |
| Ширина | 1300 мм | |  | |
| Длина | 1300 мм | |  | |
| Состояние | Новое | |  | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | | | | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен заполняется участником тендера) |
|  | | | | |
| 1. Детский балансер | | | | |
| Общая информация  К-007 | | | | |
| Количество, шт. | |  | |  |
| Модель | | Детский балансер | |  |
| Основной материал | | Влагостойкая фанера, Металл, полимерная окраска | |  |
| Материал сидений | | Влагостойкая фанера/ пластик, толщина не менее 15 мм | |  |
| Несущие столбы | | Металл, трубы 42Х2,2 мм, 15Х1,8 мм, квадратная труба 80/40Х2,2 мм, полимерная окраска | |  |
| Высота | | 550 мм | |  |
| Ширина | | 200 мм | |  |
| Длина | | 2000 мм | |  |
| Состояние | | Новое | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен заполняется участником тендера) |
|  | | |
| 1. Детский балансер | | |
| Общая информация  К-008 | | |
| Количество, шт. |  |  |
| Модель | Детский балансер для младшей группы детей |  |
| Основной материал | Влагостойкая фанера, Металл, полимерная окраска |  |
| Материал сидений | Влагостойкая фанера/ пластик, толщина не менее 15 мм |  |
| Несущие столбы | Металл, трубы 42Х2,2 мм, 15Х1,8 мм, квадратная труба 80/40Х2,2 мм, полимерная окраска |  |
| Высота | 550 мм |  |
| Ширина | 200 мм |  |
| Длина | 2000 мм |  |
| Состояние | Новое |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | | | | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен заполняется участником тендера) |
| 1. Детская деревянная горка | | | | |
| Общая информация ДГ-004 | | | | |
| Количество | |  | |  |
| Модель | | Деревянная горка в форме слона | |  |
| Материалы | | Труба профильная 60Х60Х2 мм, 40Х40Х1,8 мм, 30Х20Х1,5 мм, 15Х15Х1,5 мм20Х20Х1,5 мм Влагостойкая фанера,  Ламинированная фанера, толщина не менее 15 мм Труба круглая 20Х1,8 мм | |  |
| Скат | | из нержавеющей стали или пластик, толщина не менее 2 мм | |  |
| Покрытие | | Полимерная покраска | |  |
| Комплектация: | | • Детская горка виде слона;  • Металлическая горка с защитными бортиками;  • Лестница подъемная со ступеньками и поручнями | |  |
| Защитные бортики | | Есть | |  |
| Подъемная лестница со ступеньками и поручнями | | Есть | |  |
| Высота | | 900 мм | |  |
| Ширина | | 720 мм | |  |
| Длина | | 3002 мм | |  |
| Высота горки | | 900 мм | |  |
| Состояние | | Новое | |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | | | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен заполняется участником тендера) | |
| 1. Детские качели на пружине | | | | | |
| Общая информация – КП-003 | | | | | |
| Количество, шт. |  | |  | |
| Тип | Качели на пружине КЧП-10  в виде курицы предназначены для детей от 3-х до 10-ти лет | |  | |
| Тип сиденья | Сиденье длиной и шириной 500х300 мм установлено в отфрезерованные пазы в боковых стенках, боковые стенки выполнены в форме курицы | |  | |
| Состоит из: | пружины  диаметром 130 мм, высотой 300 мм из прута диаметром 30 мм  расстояние между витками не менее 12 мм в любом положение на постаменте | |  | |
|  | спинки, сидения и двух боковых стенок (из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм). | |  | |
|  | металлической перекладины для упора ног | |  | |
|  | ручки вспомогательной  в кол-ве 2 шт. выполненной  из металлической трубы диметром 22 мм и с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной 4мм. | |  | |
|  | Все деревянные и фанерные элементы окрашены профессиональной двухкомпонентной краской в заводских условиях на 3 слоя. | |  | |
| Высота | 780 мм | |  | |
| Ширина | 470 мм | |  | |
| Длина | 820 мм | |  | |
| Состояние | Новое | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен заполняется участником тендера) | |
| 1. Детский игровой комплекс | | | |
| Общая информация ИК-006 | | | |
| Количество | **1 комплект** |  | |
| Тип | Детский игровой комплекс ИК 006 с горкой, качелей, лестницами, турниками и башней. |  | |
| Материал | **Из HDPE (Полиэтилен высокой плотности)** **УФ-стабилизированный устойчивый к воздействию высоких и низких температур (-40 + 50 градусов С)** |  | |
| Размеры | 3,7\*5,4\*3,45 |  | |
| Состояние | **Н**овое |  | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | | | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен заполняется участником тендера) |
| 1. Детский игровой комплекс | | | |
| Общая информация ИК-002 | | | |
| Количество | **1 комплект** | |  |
| Тип | Детский игровой комплекс ИК 022 с горкой, лестницей, и башней. | |  |
| Материал | **Из HDPE (Полиэтилен высокой плотности)** **УФ-стабилизированный устойчивый к воздействию высоких и низких температур (-40 + 50 градусов С)** | |  |
| Материалы | Труба профильная 60Х60Х2 мм, 40Х40Х1,8 мм, 30Х20Х1,5 мм, 15Х15Х1,5 мм20Х20Х1,5 мм Влагостойкая фанера,  Ламинированная фанера, толщина не менее 15 мм Труба круглая 20Х1,8 мм | |  |
| Скат | из нержавеющей стали или пластик, толщина не менее 2 мм | |  |
| Покрытие | Полимерная покраска | |  |
| Комплектация: | • Детская башня с крышей;  • Металлическая горка с защитными бортиками;  • Лестница подъемная со ступеньками и поручнями | |  |
| Башня игрового комплекса с крышей | Есть | |  |
| Защитные бортики | Есть | |  |
| Подъемная лестница со ступеньками и поручнями | Есть | |  |
| Высота | 3000 мм | |  |
| Ширина | 720 мм | |  |
| Длина | 3002 мм | |  |
| Высота горки | 700 мм | |  |
| Состояние | Новое | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен заполняется участником тендера) |
|  | | |
| 10 Песочница | | |
| Общая информация П-001 | | |
| Количество | **1 шт** |  |
| Тип | Игровые площадки |  |
| Материал | Пластик, сталь, дерево |  |
| Размеры | 150 \*150 дерево |  |
| Состояние | **Н**овое |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен заполняется участником тендера) |
|  | | |
| 1. Детский игровой домик | | |
| Общая информация ИД-004 | | |
| Количество | **1 комплект** |  |
| Тип | Детский игровой домик ИД 004 |  |
| Материал | **Из HDPE (Полиэтилен высокой плотности)** **УФ-стабилизированный устойчивый к воздействию высоких и низких температур (-40 + 50 градусов С)** или деревянный |  |
| Размеры |  |  |
| Состояние | **Н**овое |  |

*Наименование Поставщика (Должность) (Подпись и печать)*