**Техническое задание, требования и условия**

**на закупку на 2024 год для АЗС/АЗК ЗАО «РН-Кыргызнефтепродукт»**

**Лакокрасочные и расходные материалы для наружных работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование** | Кол-во. |
| 1 | Краска желтая (2,7-3кг) | 85 |
| 2 | Краска черная (2,7-3кг) | 87 |
| 3 | Краска серая (2,7-3кг) | 75 |
| 4 | Краска красная (2,7-3кг) | 28 |
| 5 | Краска синяя (0,8-1кг) | 11 |
| 6 | Краска красная (0,8-1кг) | 11 |
| 7 | Полумаска фильтрующая (малярная) | 88 |
| 8 | Флейцевая кисть 70\*60 | 133 |
| 9 | Валик средний 18см | 155 |
| 10 | Валик маленький 9,5 | 158 |
| 11 | Уайт спирит (1л) | 149 |
| 12 | Перчатки строительные (пара) | 270 |
| 13 | Пластмассовая кюветка | 163 |

1. ***Краска желтая (2,7-3 кг в металлической банке).***

Назначение: для покраски твердых предметов, металлических конструкций, бетонных изделий (бордюров).

Свойства: глянцевое гладкое покрытие, высокая адгезия, эластичность, ударопрочность, водостойкость, высокая ремонтопригодность, долговечность.

Устойчивость к действию ГСМ, масел, моющих средств, солей, жиров и агрессивному воздействию атмосферы, а также к изменению температуры от минус 40˚С до плюс 50˚С.

Количество: **85 банок**. (предоставить образцы).

1. ***Краска черная (2,7-3 кг. в металлической банке).***

Назначение: для покраски твердых предметов, металлических конструкций, бетонных изделий (бордюров).

Свойства: глянцевое гладкое покрытие, высокая адгезия, эластичность, ударопрочность, водостойкость, высокая ремонтопригодность, долговечность.

Устойчивость к действию ГСМ, масел, моющих средств, солей, жиров и агрессивному воздействию атмосферы, а также к изменению температуры от минус 40˚С до плюс 50˚С.

Количество: **87 банок.** (предоставить образцы).

1. ***Краска серая (2,7-3 кг. в металлической банке).***

Назначение: для покраски твердых предметов, металлических конструкций, бетонных изделий (бордюров).

Свойства: глянцевое гладкое покрытие, устойчивость к внешним климатическим условиям, (эластичный, ударопрочный, водостойкий, маслостойкий, долговечный).

Количество: **75 банок**. (предоставить образцы).

1. ***Краска красная (2,7-3 кг. в металлической банке).***

Назначение: для покраски твердых предметов, металлических конструкций, бетонных изделий (бордюров).

Свойства: глянцевое гладкое покрытие, устойчивость к внешним климатическим условиям, (эластичный, ударопрочный, водостойкий, маслостойкий, долговечный).

Количество: **28 банок**. (предоставить образцы).

1. ***Краска синяя*** (***0,8-1кг. в металлической банке***).

Назначение: для покраски твердых предметов, металлических конструкций.

Свойства: глянцевое гладкое покрытие, эластичный, ударопрочный, водостойкий, маслостойкий, долговечный.

Устойчивость к воздействию ГСМ, масел, моющих средств, солей, жиров и агрессивному воздействию атмосферы, а также к изменению температуры от минус 40˚С до плюс 50˚С.

Количество: **11 банок**. (предоставить образцы).

1. ***Краска красная*** (***0,8-1кг. в металлической банке***).

Назначение: для покраски твердых предметов, металлических конструкций.

Свойства: глянцевое гладкое покрытие, эластичный, ударопрочный, водостойкий, маслостойкий, долговечный.

Устойчивость к воздействию ГСМ, масел, моющих средств, солей, жиров и агрессивному воздействию атмосферы, а также к изменению температуры от минус 40˚С до плюс 50˚С.

Количество: **11 банок**. (предоставить образцы).

1. ***Полумаска, фильтрующая* *(малярная)*** - имеющая чашеобразную форму и оснащен резиновыми оголовьями с 4 точками крепления, гипоаллергенный, мягкий слой, носовой зажим и пото-впитывающая прокладка обеспечивают комфортное ношение, имеет низкий уровень сопротивления дыханию.
Свойства: Гипоаллергенный мягкий слой, носовой зажим и потовпитывающая прокладка обеспечивают комфортное ношение.

Количество: 88 **штук**.

1. ***Флейцевая кисть 70\*60 мм* (кисточка малярная)** -для проведения нанесения различных типов лакокрасочных материалов на необходимые поверхности. Изделие должен имеет светлую щетину из натурального ворса, двойной проварки, с увеличенной плотностью набивки, для работы с агрессивной средой (химическими веществами), обеспечивает хорошее впитывание и равномерное нанесение краски. Количество: **133 штук.**
2. ***Валик средний (строительный) из искусственного меха*** в сборе с ручкой 18 см.

Назначение: для использования при работе с эмалями, масляными красками с антикоррозийными составами и красок на основе химических растворителей.

Свойства: должен иметь бесшовную текстуру, что обеспечит ровное нанесение лакокрасочного покрытия, вращение ролика должна быть легко и комфортно.

Количество: **155 штук.**

1. ***Валик маленький (строительный) из искусственного меха*** в сборе с ручкой 9,5 см.

Назначение: для использования при работе с эмалями, масляными красками с антикоррозийными составами и красок на основе химических растворителей.

Свойства: должен иметь бесшовную текстуру, что обеспечит ровное нанесение лакокрасочного покрытия, вращение ролика должна быть легко и комфортно.

Количество: **158 штук**.

1. ***Уайт-спирит (растворитель) 1 л.***

Назначение: применяются как растворитель в лакокрасочной промышленности, для разбавления масляных красок и алкидных эмалей.

Количество: **149 штук** (литровых бутылей).

1. ***Перчатки строительные*** (для работы по красочным материалам), защищающие руки от острых предметов, грязи, красочных материалов, проскальзывания рук по предметам, гипоаллергенные.

Количество: **270пар**;

1. ***Пластмассовая кювета (лоток)для валиков 330х350* мм.**

Свойства и назначение: прочная малярная форма из жесткого пластика, для нанесения всех видов краски на валик. При ее использовании на валике остается ровно столько рабочей массы, обеспечивает высокое качество покрытия, благодаря умеренному впитыванию и отсутствию излишков краски.

Количество: **163 штук;**

**Особые условия:**

1. Поставка товара осуществляется до склада покупателя на три точки по адресу: Кыргызская Республика, г.Бишкек ул. Елебесова, 316/2 АЗС №1, ул.Фучика/Товарная АЗС №12, ул.Шабдан Баатыра/Медерова АЗС №25. Срок годности продукции должен составлять не менее 6 месяцев со дня нанесения и поставки Товара на АЗС Покупателя и подписания накладной о получении Товара.
2. Краска должна быть из высококачественной эмали на основе синтетических смол быстро сохнущий, подающий прочную пленку с прекрасным стойким блеском, очень хорошей адгезией, и отличной укрывистостью.
3. Копию сертификата соответствия на Товары согласно требованиям Технического регламента КР или Таможенного союза, заверенную Поставщиком заверенный держателем сертификата, либо органом, выдавшим сертификат с обозначением, документ (на красочные материалы);
4. Инструкцию по эксплуатации и хранению (красочные материалы);
5. Цвета красок должны соответствовать корпоративным цветам компании (в случае несоответствия поставщику необходимо заменить).