**Спецификация поставки**

1. **Общие сведения: по выбору Поставщика по поставке кассового оборудования для ОАО "Оптима Банк".**

**Лот № 1 - одно-карманный счетчик банкнот, 4 штук;**

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество карманов**  | 1+1 (Загрузочный, приемный) |
| **функционал** | Пересчет банкнот разного номинала и валюты с выводом итоговой суммы, проверка на подлинность, счет по номиналу с накоплением итога, сортировка по номиналу. |
| **Скорость счёта, сортировки:** | 1100 банкнот/мин. — простой подсчет;• 1000 банкнот/мин. — пересчёт с детекцией; |
| **Мультивалютность** | Детекция и определение номинала основных валют используемых в КР: KGS, RUR, USD, EUR, KZT |
| **Вместимость загрузочного кармана:** | не менее500 банкнот |
| **Вместимость приемного кармана:** | не менее200 банкнот |
| **Дисплей:** | графический ЖК-дисплей 3,1”, разрешение 192х128 пикс. |
| **Детекция:** | ультрафиолетовая, инфракрасная, магнитные метки, датчик изображения, датчик цвета, по размеру, по образу банкнот, спектральный анализ краски (преимущество), контроль оптической плотности |
| **Питание:** | 110-240 В |
| **Потребляемая мощность:** | не более 140 Вт |

**Лот № 2 – СДМ 2 и более кармана (ветхость), 3 штук;**

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество карманов** | два и более кармана (загрузочный, приемный, отбраковочный ) |
| **Функционал**  | пересчет смешанной пачки, мультивалютный пересчет с суммированием, автоматическое определение валюты, номинала, удаленное обновление ПО, отсчет заданного количества банкнот, сортировка по ветхости с определением общей загрязненности, отсутствием фрагментов, отверстий, пятен и надписей, сортировка по ориентации, лицевой и оборотной сторонам, номиналу, возможность проверки на подлинность во всех видах контроля одновременно, выявление выосококаячественных фальшивых банкнот **Считывание серийных номеров банкнот** |
| **Максимальная скорость пересчета**  | Не менее 1500 банкнот/мин |
| **Вместимость загрузочного кармана** | Не менее 500 банкнот  |
| **Вместимость приемного кармана:** | Не менее 250 банкнот  |
| **Вместимость кармана отбраковки** | Не менее 100 банкнот |
| **Виды детекции**  | ультрафиолетовый образ банкноты, инфракрасный образ банкноты, магнитные метки, датчик изображения, датчик цвета, по размеру, оптическая плотность, образ банкнот, спектральный анализ краски видимый образ, ИК образ, УФ, МГ |
| **Режимы скоростей пересчета**  | Не менее 1000/1300/1500 банкнот/мин |

**Дополнительные требования**

* Обязательное предварительное тестирование на базе филиалов Банка
* Доставка до склада Заказчика по адресу: Кыргызстан, г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу, 493.
* Размер предоплаты будет определен в ходе переговоров с победителем тендера, но не более 50% (пятидесяти процентов) от суммы, указанной в тендерной заявке.
* Суммы, указанные в тендерной заявке должны включать в себя все налоги и сборы КР.
* Срок поставки – минимально возможный
* Гарантийный срок обслуживания – максимально возможный, не менее 12 месяцев.
* Полное сопровождение в случае гарантийной замены оборудования (получение/отправка, таможенное оформление и т.д.)

**Примечание:** к поставке будут рассмотрены комбинации из лотов или любой лот в отдельности. К поставке может быть предложено оборудование с иными характеристиками, но не хуже указанных в настоящей Спецификации