**ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ**

**Дата закрытия: 24 января 2025 г; 17:00 часов по Бишкекскому времени**

В данном контексте, ФСДС приглашает к участию в тендере на поставку оборудование для улучшения систем водоснабжения в сельских местностях. Заявка должна быть оформлена в сомах.

Ваша заявка должна основываться на всех требованиях, указанных в Приглашении на участие в тендере.

**Требования к участникам:**

1. Юридические лица, Индивидуальные/Частные Предприниматели
2. Наличие банковского расчётного счёта.
3. Участник должен иметь опыт по аналогичному предмету закупки не менее 2 лет.
4. Сертификат соответствия товара, сертификат происхождения.
5. Предложение должно сопровождаться конкретным описанием модели и марки каждого предложенного товара

**Общие требования к заявке:**

1. Полное название, адрес, номер факса и телефона, электронный адрес компании и контактного лица;
2. Принятие Общих положений и условий, применимых к контрактам ФСДС закупкам, включая условия оплаты ФСДС. (ФСДС производит оплату банковским способом в течение 10 дней на основании электронного счета-фактуры и акта приемки товаров и услуг.
3. Условия оплаты: ФСДС производит оплату банковским способом в течение 10 дней на основании электронного счета-фактуры и погрузочных документов с условием получения акта приема товаров и услуг, по необходимости.
4. Принятие Требований ФСДС к заявке, включая технические спецификации. Если Ваша заявка не соответствует какому-либо выдвигаемому требованию, это несоответствие должно быть четко указано в Вашем предложении. Если ничего не подразумевается в данном отношении в Вашем предложении, будет считаться, что все требования в данном Приглашении условно принимаются.

**Особые требования и условия:**

1. На заявке необходимо указать номер и поставить штамп на всех страницах в целях облегчения проверки полноты документы, а также названия поставщика
2. Результаты вскрытия заявок на участие в тендере не оглашаются; однако поставщики, не прошедшие в результате тендера, будут извещены соответствующим образом
3. **\*Заявки принимаются как по всем лотам, таки отдельно по каждому лоту.**

**Оценка и при суждение контракта:**

Присуждение контракта происходит на основании:

* Соответствия техническим спецификациям;
* Соответствия коммерческим требованиям;
* Принятия Общих положений и условий ФСДС;
* Цены;
* Других критерий оценки, по необходимости:

**Подача заявки:** Ваша заявка должна быть отправлена в электронном виде на адрес office@fsds.kg, также в запечатанном конверте и с пометкой в офис ФСДС по адресу: г. Бишкек, ул. Боконбаева 204 до 17.00 ч. **24 января 2025 года**.

Все уточняющие вопросы присылать на почту office@fsds.kg до **20 января 17:00, 2025 года**.

**Общественный Фонд «ФСДС» в рамках проекта «Поддержка местной продовольственной системы для здорового питания» объявляет открытый тендер на поставку материалов по нижеследующим лотам:**

1. **Ысык-Кол**

**Лот 1:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование материалов** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **1** | Водонапорная башня | изготовление, доставка и монтаж водонапорной башни ВБР-50-15-1,22 (Высота опоры - 15 метров,диаметр опоры - 1,22 м, материал опоры - стальной лист 8; 6; 5; 4 мм). Рабочий объем воды в баке - 50 куб,пожарный запас воды в опоре -17,5 куб, итого полезный объем - 67,5 кубов. | Комплект | 1 |

**\*Все вышеуказанные материалы должны быть доставлены в село Ысык-Кол, Тупского района, Иссык-Кульской области.**

**Лот 2:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Железобетонные колодцы | ГОСТ 8020-90, Д – 1500 х 900 | шт. | 2 |
| 2 | Железобетонная крышка | ГОСТ 8020-90, Д – 1500 х 100 | шт. | 1 |
| 3 | Люк полиэтиленовая | ГОСТ 8591-76, 650х650х110 мм | шт. | 1 |

**\*Все вышеуказанные материалы должны быть доставлены в село Ысык-Кол, Тупского района, Иссык-Кульской области.**

**Лот 3:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование материалов** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **1** | Цемент | М – 450  | Кг. | 5000 |
| **2** | Арматура  | Диаметр стержня: 0,16 мм. (Россия) | Кг. | 350 |
| **3** | Катанка  | Д – 6 мм., ГОСТ 30136-94 | Кг. | 50 |
| **4** | Проволока вязальная  | Толщина проволоки - 1,2 мм. | Кг. | 5 |

**\*Все вышеуказанные материалы должны быть доставлены в село Ысык-Кол, Тупского района, Иссык-Кульской области.**

**Лот 4:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование материалов** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **1** | Датчик уровней верхний, нижний «ДВНУ» |  |  Комплект  | 1 |

**\*Все вышеуказанные материалы должны быть доставлены в село Ысык-Кол, Тупского района, Иссык-Кульской области.**