Комиссия по закупкам и проведению тендеров ОАО «Мбанк» приглашает правомочных претендентов представить свои тендерные заявки на поставку платежных терминалов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование****банкоматов** | **Лот № 1** |
| **Количество (единиц)** |
| **1** | Платежные терминалы Офисные | 500 |
| **2** | Платежные терминалы Уличные | 500 |
|  | Всего | 1000 |

Для участия в тендере Вам необходимо представить коммерческое предложение, которое должно содержать следующие условия:

**Условия поставки:**

Требования к технической характеристике и комплектности платежных терминалов:

1. Общее количество поставляемых платежных терминалов – 1000 (одна тысяча) единиц.
2. Сроки поставки не более 95 (девяносто пяти) календарных дней, с даты заключения договора. Возможно разделение поставки на несколько партий.
3. Постоплата, согласно схеме револьверных платежей, эквивалентной поставке Товара партиями
4. Схема поставки CIP г. Бишкек, на склад Банка.

**Требования к поставщику:**

1. Осуществление не менее трех поставок подобного оборудования на территорию Кыргызстана.
2. Опыт по гарантийному и сервисному обслуживанию подобного оборудования на территории Кыргызской Республики/других странах на протяжении не менее 3-х лет.
3. Гарантийный срок обслуживания на поставляемое оборудование 24 месяца с даты установки платежных терминалов.

**Квалификационные требования:**

1. Обязательное наличие локального офиса на территории Кыргызстана либо предоставление необходимого парка запасных частей, для последующего гарантийного обслуживания поставляемого оборудования и возможного после гарантийного обслуживания.

**Требования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Требование** |
| 1 | СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР | • Вандалостойкий инфракрасный сенсорный экран |
| 2 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕЧАТИ ЧЕКОВ | • MS W80 с датчиком окончания бумаги.Быстрая скорость печати: 250 мм / с • Регулируемая ширина бумаги: 60/80/82,5 мм • Рулонная бумага диаметром: 80 мм или 150 мм • Толщина бумаги: 60 - 200 мкм • Полный и частичный разрез • Полностью настраиваемые параметры • Светодиодная индикация (работает в режиме 24\7), с возможностью настройки алгоритмов ее работы  • Высоконадежный резак с MTBF более 1 000 000 разрезов • Smart Bezel с расширенным управлением • Метод печати: термический • Точки: 640 точек • Скорость: 250 мм/с • Источник питания: DC24 ± 10% В • Интерфейсы: RS232, USB • Срок службы печатной головки: свыше 100 км • Тип бумаги: термобумага |
| 3 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИЕМА ДЕНЕГ | • Купюроприемник с поддержкой новых образцов KGS.С запасными мешками.Обработка купюр: Продольная, угол наклона транспортного канала от 100 до 150 градусов  • Ширина купюр: 61-85 мм • Загрузка: Фронтальная • Напряжение питания: 12-28 В • Тип приема купюр: Покупюрно, протокол работы EBDS • Производитель: CPI • Использование купюр: до 85 мм |
| 4 | ВАНДАЛОСТОЙКИЙ КОРПУС | • Стальной корпус, сталь толщиной не менее 2 мм• Блок розеток• Дополнительная вентиляция\*• Доп.крепление, 4 отверстия в днище для анкерного крепления к полу.• Замок сувальдного типа 3-ого класса. распорки в 4 стороны |
| 5 | СИСТЕМНЫЙ БЛОК | • Процессор Intel• Материнская плата• Модуль памяти DDR3/4 – не менее 4 ГБ• Датчик открытия двери• Контроллер COM портов• Датчик открытия двери\*• Блок питания• Вентилятор для CPU• Накопитель SSD – не менее 120Гб• Кабель сетевой 1.8 м• Кнопка для перезагрузки (внешняя перезагрузка) |
| 6 | ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | • GPRS/GSM/3G/4G модем• Антенна GSM  |
| 7 | ПОКРЫТИЕ КОРПУСА | • Износоустойчивая порошковая краска, полимерное покрытие с высокими защитными и декоративными свойствами,с дизайном платежной организции, брендированиеКорпус должен обладать привлекательным дизайном и обеспечивать высокую устойчивость конструкции. Он должен быть выполнен с возможностью покраски в фирменные цвета и нанесения брендовой айдентики в соответствии с корпоративными стандартами.Конструкция корпуса должна предусматривать удобный доступ к внутренним компонентам (ПК, устройство персонализации карт, монитор) для технического обслуживания и ремонта. При необходимости должны быть предусмотрены выдвижные платформы на телескопических направляющих для облегчения процесса обслуживания.Фронтальная часть корпуса (сервизная и сейфовые зоны) должны иметь радиусные элементы, с углом радиуса в пределах 47-50 градусов. |
| 8 | РАЗМЕРЫ | • Высота –1400 – 1600 мм  • Ширина – 500-550 мм• Глубина – 500-550 мм  |
| 9 | УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЯМ ТЕМПЕРАТУРЫ | От – 20° до +50° |
| 10 | Дополнительные требования к расширению функционала в перспективе: | - Возможность установки картридера- Возможность установки пин-клавиатуры (пин-пада)- Возможность установки сканера штрих-кода, QR кода- Возможность установки фискального оборудования (ККМ) |
| 11 | Гарантийный срок | 24 месяца. |

*Требуется предоставить образец оборудования в п.4, 5 и 6 для тестирования*

Для участия в тендере необходим следующий пакет документов:

* коммерческое предложение;
* свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) для юридических лиц; индивидуальных предпринимателей;
* свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, либо патент - для физических лиц;
* учредительные документы, оформленные в установленном порядке – для юридических лиц;
* банковский счет;
* подтверждение об отсутствии задолженностей (налоговой и соц. фонд.);
* подтверждение об отсутствии судебных разбирательств за последние два года;
* наличие не менее 3 (трех) положительных отзывов от заказчиков.

Весь пакет документов необходимо предоставить **до 17:00 часов 26 февраля 2025 года** в запечатанном виде по адресу: г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 54А., в Отдел делопроизводства и контроля. Направленные позже указанного срока заявки не будут рассмотрены комиссией.

Также более подробную информацию Вы можете получить, по адресу: г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 54-А, по телефону: +996 553 03 00 77 Сапарбек уулу Ильгиз, почта Ilgiz.Saparbek@mbank.kg.

По итогам проведенного тендера, победителю будет направлено уведомление.

**Уважаемые участники, просьба учесть, что все вышеуказанные требования, вышеописанное, является обязательными требованиями Банка!!!**