Основные технические характеристики трала:

1.    Грузоподъемность: 48 – 54 тн.  
2.     Длина рабочей платформы: 14,8- 16,0 метров.  
3.     Ширина/высота рабочей платформы: 2500-2600/80-100 мм.  
4.     Высота ССУ: 1250 – 1300 мм.  
5.     Тип подвески: пневматическая.  
6.     Количество осей/ подъемная ось: - 4 оси/1 подъемная ось.  
7.     Количество поворотных осей: - не менее 1 оси.  
8.     Ошиновка: двухскатная.  
9.     Тип трала/ форма трала/ заезд: низкорамный/ с гуськом/ заезд задний.  
10.   Угол заезда: 13-16 градусов.  
11.   Тормоза: барабанные (дисковые).