|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ** | | | |
| **ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ** | | | |
|  | **Модель: *(заполняется поставщиком)*** |  |
| **Производитель: *(заполняется поставщиком)*** |  |
| **Страна происхождения: *(заполняется поставщиком)*** |  |
| **Наименование параметра или функции** | **Требуемое значение параметра или наличие функции** |  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДОИЛЬНОГО АППАРАТА:** | |  |
| Вес доильного аппарата | От 35 до 55 кг |  |
| Напряжение | 220В, 50Гц |  |
| Мощность двигателя | 750 Вт |  |
| Принцип доения | 4 соска одновременно |  |
| Производительность коров/час | 10-12 |  |
| Циркуляция | Не менее 1420 оборотов / мин |  |
| Соотношение пульсации | 40 / 60 Bartech |  |
| Размер | Не менее 49x70x72 см и не более 58x79x89 см |  |
| Вакуумный насос | сухого типа 70'-75' |  |
| **Требования к Бидону аппарата** | | |
| Количество бидона | 1 |  |
| Материал бидона | Пищевая нержавеющая сталь SS - 304 MILK CANS (FOOD GRADE) (AISI 304 SS) – должна иметь маркировку на бидоне с указанием материала, из которого сделан бидон. |  |
| Объем бидона | Не менее 20 л |  |
| Корпус бидона | Бидон должен быть без деформации корпуса, герметичными, с гладкой поверхностью снаружи и изнутри, без шероховатостей, грубых швов, не должны иметь заусенцев, острых кромок, трещин и свищей. |  |
| Требование к крышке бидона | Крышка должна открываться и закрываться герметично |  |
| Безопасность бидона | Бидон не должен изменять органолептические свойства молока и молочных продуктов после контакта с ними при правильной эксплуатации и хранении.  Бидоны не должны выделять в контактирующие с ними молоко и молочные продукты вещества в концентрациях, превышающих: свинца - 0,03 мг/дм, никеля - 0,1 мг/дм; хрома - 0,1 мг/дм, мышьяка - 0,05 мг/дм (необходимо предоставить соответствующий документ на соответствие ТР ТС 005/2011). |  |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Бидон должен быть устойчив к коррозии, механическим и химическим воздействиям |  |
| Мойка бидона | Бидон должен подвергаться мойке. |  |
| **СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ/ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:** | |  |
| Стандартный комплект, предусмотренный заводом изготовителем | В комплекте | Указать |
| **Примечание:** Доильный аппарат должен быть полностью готов к эксплуатации к моменту поставки. | |  |
| **ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ДОИЛЬНОГО АППАРАТА:** | |  |
| На товар должен быть представлен Сертификат соответствия согласно ТР ТС 005/2011. | Наличие |  |
| **ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОИЛЬНОГО АППАРАТА:** | |  |
| Гарантийный срок эксплуатации | Не менее 2 лет |  |
| Сервисное обслуживание | Не менее 1 года |  |