**Техническое задание на закупку пчеловодские инвентаря для кооператива «Чон-Алай балы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование товара*** | ***Единица измерения*** | ***Количество*** | ***Стоимость*** |
| Медогонка хордиальная 6 рамочный  https://pchelovod.com/product-images/medogonki/2949-medogonka-medunica-3-nerzhaveyushchaya-stal-na-3-ramki-dadan-privod-220v-1-800-600.jpg | Штука | 1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристика товара (Медогонка хордиальная 6 рамочный)** | |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| Назначение медогонка | Медогонка назначен для откачки меда пчелиного |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Число рамок | 6 рамочный |
| Привод | Аккумуляторный и электрический 220 В |
| Толщина стенки | 0,8 мм |
| Медовый карман | 50 л |
| Механизм слива | задвижка (нерж.) внутр. Диаметр 50 мм |
| Направление рамок | хордиальная |
| Производительность | 30-50 рамок/час |
| Расположение привода | Нижнее |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование товара*** | ***Единица измерения*** | ***Количество*** | ***Стоимость*** |
| **Нож пасечный электрический для распечатки сот** | Штука | 28 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристика товара (Нож пасечный электрический для распечатки сот)** | |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| Материал | нержавеющей стали |
| Привод | электрический и аккумуляторный |
| Длина шнур | 1,5 м |
| Ручник | деревянный |
| Размер | 340×70×40 мм |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование товара*** | ***Единица измерения*** | ***Количество*** | ***Стоимость*** |
| **Встряхиватель пчел** | Штука | 28 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристика товара (Встряхиватель пчел)** | |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| Комплектация | 2 Аккумулятора 20 V/200 mАh |
| Зарядное устройство | 220В |
| Хранения | Кейс |
| Дополнительная рукоятка пчеловода |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование товара*** | ***Единица измерения*** | ***Количество*** | ***Стоимость*** |
| Рекристаллизатор РМ-100  Рекристаллизатор РМ-100 - Bee-Prom | Штук | 1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика товара (Рекристаллизатор РМ-100 (на 100 литров меда)) | |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| Объем бака | 100 литров (примерно 150 кг. меда) |
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность электрического двигателя | 370 Вт |
| Нагревательный элемент | расположен в стенках и дне корпуса |
| Мощность нагревательного элемента | 500 Вт |
| Температура нагрева регулируется | от 0 до 90°C |
| Скорость вращения винта регулируется | от 8,8 до 22 об/мин |
| Корпус | сварной из пищевой нержавеющей стали |