**Кыргызская Республика,**

**ИНН 01712201810267**



**Конкурсная документация**

**на закупку товаров/услуг**

### СОДЕРЖАНИЕ

###### ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

*(Приложение № 1)*

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН И ГРАФИК ПОСТАВОК ТОВАРОВ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

*(Приложение № 2)*

Приложение № 1

**ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

Дата*: «20» февраля 2021 года*

1. **Общество с ограниченной ответственностью Pasadena Moda (Пасадена Мода**) приглашает к участию в конкурсе и запрашивает ценовые предложения на поставку швейных оборудований в количестве и в сроки доставки, указанные в «Перечне цен и графике поставок».

Адрес для представления ценовых предложений Кыргызская Республика, Чуйская обл, Аламединский р-н, село Октябрьское, ул. Гоголя 3 либо по электронному адресу: [pasadenamoda@gmail.com](mailto:pasadenamoda@gmail.com)

2. (а) Ваша ценовая котировка должна содержать следующие заполненные формы:

1) Перечень Цен и График поставок;

3. Цены должны быть указаны на все перечисленные в запросе наименования товаров/услуг. *Оценка и сравнение ценовых котировок будет производиться по полному перечню товаров*. Заявки, не отвечающие требованиям предусмотренные в настоящем Приглашении, отклоняются как несоответствующие положениям настоящего Приглашения.

4. Все участники могут предоставить свои ценовые предложения не поздн**ее 10часов “26”марта 2021**г.

5. Срок действия ценового предложения должен оставаться в силе в течение 30 (тридцати)дней после крайнего срока подачи ценовых предложений.

6. Каждому поставщику разрешается предоставлять только одно ценовое предложение и не разрешается менять ее после истечения крайнего срока подачи. Поставщики должны быть правомочны заключить договор поставки.

7. Цены могут быть предложены в любой валюте и должны включать помимо стоимости товаров/услуг, стоимость транспортировки до места назначения (Кыргызстан, г. Бишкек), установки на месте (село Араван), все налоги, пошлины, обязательные платежи и другие затраты, связанные с выполнением договора.

8. Поставка/Услуга должна осуществляться в соответствии с «Перечнем цен и Графиком поставок» и на предлагаемый товар/услугу Поставщиком должна быть предоставлена надлежащая гарантия на качество закупаемого товара / оказываемой услуги.

9. Покупатель может потребовать от Поставщиков:

а) сведения об отсутствии задолженности по налогам и выплатам по страховым взносам;

б) другие документы, лицензия, сертификат происхождения и техническую документацию, при необходимости.

10. ОсОО “Пасадена Мода” присуждает Договор Поставщику, отвечающему требованиям настоящего Приглашения и предложившему самое низкое ценовое предложение.

11. ОсОО “Пасадена Мода” уведомляет только Поставщика, выигравшего конкурс, о присуждении контракта.

12. Оплата производится авансом

-50% от суммы договора, оплачивается Покупателем после подписания договора, на основании выставленного счета на оплату.

- 30% от суммы договора, после доставки до г. Бишкек и прохождения таможенной оформления товаров в Кыргызстане,

-20% от суммы договора, после установки оборудований в надлежащей форме и подписания соответствующего акта приема-передачи товаров и услуг.

13. Поставщик участник обязан иметь авторизационное письмо (декларация) от производителя товаров на продажу и техническое обслуживание в Кыргызской Республике.

14. Поставщик обязан указать сроки гарантированного обслуживания минимум на 2 года и сервисное обслуживание на 5 лет. Поставщик должен иметь сервисный центр в Кыргызской Республике.

Приложение № 2

**Перечень цен и график поставок**

Наименование поставщика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**Лот №1 Оборудования**

(условия поставки для импортируемых товаров - DAP Бишкек, условия поставки для товаров поставляемых с територии КР- EXW согласно Инкотермс 2010)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара и тех. параметры** | **Количество** | **Стоимость за единицу** | **Общая стоимость** | **Сроки поставки** |
| 1 | Распошивалка (CTD 9713)  Высокоскоростная плоскошовная машинка с цилиндрической платформой (периметр платформы 280 мм) с прямым приводом, с пневматической обрезкой нити и с памятью иглы, эксцентриком, автоматическим подъемом лапки. 3 иглы, 5 ниток, расстояние между спицами 5,6 мм. дифференциал номер 1: 0,3-1: 2,9, длина стежка 1,4-3,6 мм, подъемник 5 мм, тип иглы UYx128 # 11, скорость вращения 4500 ст / мин | 10 |  |  |  |
| 2 | Распошивалка (CTD 9000)  Высокоскоростная плоскошовная машинка с цилиндрической платформой (периметр платформы 280 мм) с прямым приводом, с пневматической обрезкой нити и с памятью иглы, эксцентриком, автоматическим подъемом лапки. 3 иглы, 5 ниток, расстояние между спицами 5,6 мм. дифференциал номер 1: 0,3-1: 2,9, длина стежка 1,4-3,6 мм, подъемник 5 мм, тип иглы UYx128 # 11, скорость вращения 4500 ст / мин | 15 |  |  |  |
| 3 | Оверлок  Стачивающе-обметочный четырехниточный оверлок, автоматическая система смазки, автоматические функции: обрезка нити, подъем лапки, шитье с постоянной скоростью. С прямым приводом и компьютеризованным управлением. Датчики начала и конца шитья. Расстояние между иглами 2 мм. Ширина обметки 4 мм. Длина обметки 4,6 мм. Диапазон дифференциального продвижения от 0,7 до 2,0 мм. Подъем лапки до 6 мм. Максимальная скорость шитья 5500 об/мин. | 40 |  |  |  |
| 4 | Закрепочный оверлок  Стачивающе-обметочный четырехниточный оверлок, автоматическая система смазки, автоматические функции: автоматическая закрепка перед началом шитья, обрезка нити, подъем лапки, шитье с постоянной скоростью. С прямым приводом и компьютеризованным управлением. Датчики начала и конца шитья. Расстояние между иглами 2 мм. Ширина обметки 4 мм. Длина обметки 4,6 мм. Диапазон дифференциального продвижения от 0,7 до 2,0 мм. Подъем лапки до 6 мм. Максимальная скорость шитья 5500 об/мин. | 30 |  |  |  |
| 5 | Прямая строчка  Высокоскоростная одно игольная машина, челночного стежка с плоской платформой, нижним транспортером и встроенным серводвигателем для легких и средних материалов. Машина имеет: LED подсветку рабочей зоны, фиксацию конца обрезки нити, контейнер для сбора обрезков входит в комплектацию. Автоматические функции, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки. Длина стежка 5 мм, высота подъема лапки 5-13 мм, максимальная скорость шитья 5000 об/мин. | 30 |  |  |  |
| 6 | Бейка  Трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом под оконтователь. Встроенный в голову серводвигатель, Возможность работы с двумя иглами. Количество игл 3, количество нитей 5, межигольное расстояние 5,6 мм, длина стежка 4,4 мм, диапазон дифференциального продвижения 0,5-1,3, высота подъема лапки 5 мм, скорость шитья 6000 об/мин. | 25 |  |  |  |
| 7 | Компрессор (ROTORCOMP. EV09)  Working pressure: 7-13bar, 110-189psig. Capacity: 50 HZ, 6,1m3/min, 215cfm. Motor power: 37kw, 50HP. 2.475-8.250 L/min. | 1 |  |  |  |
| 8 | ИТОГО: | 151 |  |  |  |

Дополнительная информация

* Оценка и сравнение ценовых котировок будет производиться по полному перечню товаров. Заявки, не отвечающие требованиям предусмотренные в Приглашении, отклоняются как несоответствующие положениям настоящего Приглашения.
* Поставщик должен детально указать параметры и спецификации предлагаемого товара по каждому наименованию.

Наименование

Организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тел/сот: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Место доставки товара:** г. Бишкек. Место установки: Араванский с/у С. Юсулова, с. Араван, ул. Азизохунова №28, Кыргызская Республика.

**Срок поставки (не более 2 мес):**

Примечание: Графа (1), (2), (3), (4) заполняется Покупателем, графа (5), (6), (7) заполняется Поставщиком. Поставщик должен детально указать параметры и спецификации предлагаемого товара по каждому наименованию в графе (6).

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

(*ФИО Поставщика) (Должность) (Подпись и печать)*