|  |
| --- |
| **Технические параметры на автомашину марки Honda CR-V, 2010 - 2013 г.в.****Тендер:** на закупку автомашины для филиальной сети ОАО «Керемет Банк»Основные параметрыПериод выпуска 2010 - 2013Рекомендованная цена машины Сом/долл. СШАТип привода Полный (4WD)Тип кузова SUVТип трансмиссии АКПП 5 (автомат)Объем двигателя, куб. см не менее 2,0 не более 2.5Страна сборки ЯпонияЧисло дверей 5Зимняя комплектация ДаЛевый руль Да**Размеры кузова**Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4574 x 1820 x 1675**Размеры салона**Число мест 5Количество рядов сидений 2**Объёмы**Объем топливного бака 58 л.Используемое топливо Бензин АИ-95**Тип двигателя**Рядный 4-цилиндровыйКоличество клапанов на цилиндр 4**Расход топлива**Расход топлива в городском цикле, л/100 км 13.1 лРасход топлива за городом, л/100 км 7.4 л**Рулевое управление**Гидроусилитель руляЭлектроусилитель руля**Исполнение салона**Тканевая обивка салонаКожаная обивка салонаКомбинированная обивка салона**Сиденья**Регулировка передних сиденийЭлектропривод водительского сиденья**Центральный замок**Ключ ДУ (дистанционный ключ)Электрические стеклоподъемники**Активные и пассивные системы безопасности**Подушка безопасности водительскаяПодушка безопасности переднего пассажира**Комплект водителя**Запасное колесо не полноразмерное, ключ, домкрат **Ключи**Наличие двух ключей**Комплект автошин**Зимние обязательно, летние приветствуются |