

**Стандартная конкурсная документация**

**на закупку товаров/услуг**

**методом запроса ценовых предложений**

### СОДЕРЖАНИЕ

###### ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

 *(Приложение № 1)*

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН И ГРАФИК ПОСТАВОК ТОВАРОВ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

 *(Приложение № 2)*

1. **ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СООТВЕТСТВИИ**

 *(Приложение №3)*

1. **ФОРМА ЗАЯВКИ**

*(Приложение №4)*

Приложение № 1

**ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

**Дата*: 23 апреля 2021г.***

***Уважаемый Поставщик,*** Общественный Фонд Программы поддержки развития горных сообществ Кыргызстана (далее ОФ «MSDSP KG»), инициатива Фонда Ага Хана в рамках проекта **" Усиление участия организаций гражданского общества и молодежи в местном социально-экономическом развитии "** при поддержке Европейского Союза **"** приглашает к участию в Тендере «Приобретение **строительных материалов в Баткенскую область**» и запрашивает тендерные предложения по нижеследующим Лотам:

|  |  |
| --- | --- |
| **Лот №1** | **Строительные материалы для ремонта участков канала Дашрабат и строительство гидропостов АВП "Кожо-Бакырган" с. Бешкент АА Бешкент Лейлекского района** |
| **Лот №2** |  **Строительные материалы по объекту «Реконструкция канала Р-5 АВП "Кызыл-Кыр"» с. Кызыл-Бел Кара-Бакского АА. Баткенского района**  |

*Информация по техническим спецификациям и требуемым объемам прилагается.*

1. *Вы должны предоставить ценовое предложение по всем позициям Лота, объединенным в настоящем приглашении*. Оценка будет производиться по всем позициям Лота. Контракт присуждается компании, предложившей наименьшую общую оцененную стоимость по всем позициям Лота. ***Так как Лот является не делимым предметом закупки, оценка будет производиться отдельно по каждому Лоту.***
2. Вы можете направить Ваши котировки на электронный адрес: quotations.msdspkg@akdn.org
3. **Крайний срок подачи ценовых котировок является: 7 мая 2021 г. 14:00 (Местное** время).
4. Ваша ценовая котировка должна быть на русском языке или кыргызском языке должны сопровождаться соответствующей технической документацией или уместной информацией по каждой позиции
5. **Поставщик должен предоставить следующий перечень документов вместе с конкурсной заявкой для подтверждения квалификации:**

*• Справку Налоговой службы об отсутствии задолженности к окончательному сроку подачи конкурсных заявок (принимается электронные справки);*

*• Справку Социального фонда об отсутствии задолженности к окончательному сроку подачи конкурсных заявок (принимается электронные справки);*

*• Не менее 1 копию аналогичного успешного завершённого контракта (поставка и установка аналогичного оборудования/ товара), выполненных в течение последних 2 лет со схожими техническими характеристиками.*

*Юридические документы участника для проверки правомочности Участника:*

1. *Для юридических лиц: копия свидетельства и Устава организации.*
2. *Для физических лиц (ИП/ЧП): патент/свидетельство.*
3. **Ваша Тендерная заявка должна также содержать следующие** **заполненные формы и документы с подписью и печатью:**
* Ценовое предложение и График поставки до места назначения;
* Информация о Техническом соответствии товаров и материалов.
* Форма тендерной заявки
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: Участник торгов должен представить полное техническое описание предлагаемого оборудования/товара.
2. ЦЕНЫ: Цены указываются в Кыргызских сомах для требуемых товаров, включая транспортировку до конечного места назначения Кыргызская Республика, которая должна включать все налоги, НДС, таможенные сборы, стоимость наземных транспортных услуг и погрузки/разгрузки.
3. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Каждому поставщику разрешается предоставлять **только одно ценовое** предложение и не разрешается изменять его, **альтернативные предложения не рассматриваются**.
4. ОЦЕНКА КОТИРОВОК: при оценке котировок Покупатель определит оценочную стоимость по каждой тендерной заявке путем уточнения цены котировки через исправление всех возможных арифметических ошибок следующим образом:

(а) в случае расхождения между суммами, прописанными цифрами и словами, определяющей будет сумма, прописанная словами.

(б) в случае расхождения между единичной стоимостью и общей суммой, полученной путем умножения единичной стоимости на количество, определяющей будет указанная единичная стоимость.

(в) если Поставщик откажется принимать исправление, его котировка будет отклонена.

1. ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА. Контракт будет присужден участнику торгов, предложившему наименьшую оцененную цену, которое отвечает требованиям, указанным в настоящем приглашении.
2. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Ваша котировка должна быть действительной **в течение 40 дней**, начиная с крайнего срока получения котировок.
3. Разъяснения и информацию вы можете получить по электронной почте: quotations.msdspkg@akdn.org
4. ГРАФИК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Поставка должна быть завершена в течение 20 дней с даты подписания контракта согласно графику поставок.
5. ОПЛАТА ПО КОНТРАКТУ:

 **30% от общей суммы** оплачивается в течение 10 (десять) рабочих дней после подписания Договора на оказание услуг, и выставления счета на оплату;

**70% от общей суммы оплата** производится после выполнения полного объема работ, и в полном соответствии с Технической спецификацией (см. Приложение №3), и подписания акта выполненных работ Заказчиком в течение 10 (десять) рабочих дней после выставления счет – фактуры.

 **ПЕРЕЧЕНЬ И НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВ**

|  |
| --- |
| **Лот №1 Строительные материалы для ремонта участков канала Дашрабат и строительство гидропостов АВП "Кожо-Бакырган"** **Адрес поставки: с. Бешкент АА Бешкент Лейлекского района** |
|  |
| ***№*** | ***Наименование товара*** | ***Ед. измерения*** | ***Количество (Штук)*** | ***Срок поставки***  |
| ***1*** | Цемент М-400, в 50кг мешках. | тн | 10,0 | Не более 20 календарных дней со дня подписания договора  |
| ***2*** | Гравийно-песчаная смесь, речная, мытая | тн | 60,0 |
| ***3*** | Пилолес обрезной (0,03\*0,15\*4,0м) | м3 | 1,0 |
| ***4*** | Рейка (40мм\*40мм\*4,0м) \*20шт | м | 80,0 |
| ***5*** | Гвозди строительные 100мм | кг | 4,0 |
| ***6*** | Проволока для вязки опалубки d=2мм | кг | 10,0 |
| ***7*** | Арматура d=10мм | м | 110 |
| ***8*** | Сталь листовая, t=3мм, (200см х 100 см) | шт | 5,0 |
| ***9*** | Рейки гидрометрические металлические 60см | шт | 10 |

|  |
| --- |
| **Лот №2 Строительные материалы по объекту «Реконструкция канала Р-5 АВП "Кызыл-Кыр"»** **Адрес поставки: с . Кызыл-Бел Кара-Бакского АА. Баткенского района** |
| ***№*** | ***Наименование товара*** | ***Ед. змерения*** | ***Количество***  | ***Срок поставки***  |
| ***1*** | Цемент М-400, в 50кг мешках. | тн | 14,0 | Не более 20 календарных дней после подписания договора |
| ***2*** | Гравийно-песчаная смесь, речная, мытая | тн | 50,0 |
| ***3*** | Грунт местный, для обвалования | тн | 45 |
| ***4*** | Пилолес обрезной (0,03\*0,15\*4,0м) \*90шт | м3 | 1,62 |
| ***5*** | Рейка (40мм\*40мм\*4,0м) \*25шт | м | 100 |
| ***6*** | Гвозди строительные 100мм | кг | 4,0 |
| ***7*** | Проволока для вязки опалубки d=2мм | кг | 10,0 |
| ***8*** | Сталь листовая, t=3мм, (200см х 100 см) | шт | 2,0 |
| ***9*** | Уголок 40мм х 40мм, равнополочная, t=3мм (4шт\*10,0м - для щита затворов 1,0мх1,0м) | м | 40,0 |
| ***10*** | Ведро оцинкованное 10 литровая | шт | 6 |
| ***11*** | Лопата совковая с черенком | шт | 4,0 |

**Приложение №2**

**ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЛОТ №1**

 **Строительные материалы для ремонта участков канала Дашрабат и строительство гидропостов АВП "Кожо-Бакырган" с. Бешкент АА Бешкент Лейлекского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Количество** | **Цена за единицу (сом)** | **Общая стоимость (сом)** | **Производитель/ Марка** | **Страна происхождения** | **Сроки поставки до места назначения** |
| 1.
 | Цемент М-400, в 50кг мешках. | тн | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | Гравийно-песчаная смесь, речная, мытая | тн | 60,0 |  |  |  |  |  |
|  | Пилолес обрезной (0,03\*0,15\*4,0м) | м3 | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Рейка (40мм\*40мм\*4,0м) \*20шт | м | 80,0 |  |  |  |  |  |
|  | Гвозди строительные 100мм | кг | 4,0 |  |  |  |  |  |
|  | Проволока для вязки опалубки d=2мм | кг | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | Арматура d=10мм | м | 110 |  |  |  |  |  |
|  | Сталь листовая, t=3мм, (200см х 100 см) | шт | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  | Рейки гидрометрические металлические 60см | шт | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |

***В графе «сроки доставки», Покупатель должен указать дни, в течение которых Поставщик должен завершить поставку до места назначения****:*

Общая стоимость должна указываться в кыргызских сомах с учетом доставки до пункта назначения.

Наименование Поставщика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_\_\_» 2021 г.

Срок действия ценового предложения в течение 40 дней

*Примечание: Графа(столбец) (1), (2), (3), (4) заполняется Покупателем, графа (5), (6), (7), (8), (9) заполняется Поставщиком и цены должны включать в себя стоимости товара, все налоги, пошлины, обязательные платежи и другие затраты.*

***Поставщик должен выставить счет и накладную, акт поставки товара в офис Покупателя после поставки.***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Наименование Поставщика) (Должность) (Подпись и печать)*

*Эл. адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Юр.адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Приложение №2**

**ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по ЛОТу №2**

**Строительные материалы по объекту «Реконструкция канала Р-5 АВП "Кызыл-Кыр"» с . Кызыл-Бел Кара-Бакского АА.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Количество** | **Цена за единицу (сом)** | **Общая стоимость (сом)** | **Производитель/ Марка** | **Страна происхождения** | **Сроки поставки до места назначения** |
| 1 | Цемент М-400, в 50кг мешках. | тн | 14,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Гравийно-песчаная смесь, речная, мытая | тн | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Грунт местный, для обвалования | тн | 45 |  |  |  |  |  |
| 4 | Пилолес обрезной (0,03\*0,15\*4,0м)\*90шт | м3 | 1,62 |  |  |  |  |  |
| 5 | Рейка (40мм\*40мм\*4,0м) \*25шт | м | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Гвозди строительные 100мм | кг | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Проволока для вязки опалубки d=2мм | кг | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Сталь листовая, t=3мм, (200см х 100 см) | шт | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Уголок 40мм х 40мм, равнополочная, t=3мм (4шт\*10,0м - для щита затворов 1,0мх1,0м) | м | 40,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ведро оцинкованное 10 литровая | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 11 | Лопата совковая с черенком | шт | 4,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |

***В графе «сроки доставки», Покупатель должен указать дни, в течение которых Поставщик должен завершить поставку до места назначения****:*

Общая стоимость должна указываться в кыргызских сомах с учетом доставки до пункта назначения.

Наименование Поставщика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_\_\_» 2021 г.

Срок действия ценового предложения в течение 60 дней

*Примечание: Графа(столбец) (1), (2), (3), (4) заполняется Покупателем, графа (5), (6), (7), (8), (9) заполняется Поставщиком и цены должны включать в себя стоимости товара, все налоги, пошлины, обязательные платежи и другие затраты.*

***Поставщик должен выставить счет и накладную, акт поставки товара в офис Покупателя после поставки.***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Наименование Поставщика) (Должность) (Подпись и печать)*

*Эл. адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Юр.адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Приложение № 3

 **ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ТОВАРОВ:**

**ЛОТ №1**

Строительные материалы для ремонта участков канала Дашрабат и строительство гидропостов АВП "Кожо-Бакырган" с. Бешкент АА Бешкент Лейлекского района

Требования к предлагаемым товарам

* Все товары должны быть новыми, имеющими торговую марку, комплектующие - не бывшие в употреблении;
* Все товары должны соответствовать или превышать представленные ниже Технические требования по производительности и эргономическим показателям.
* Поставщик должен предоставить товары в работоспособном состоянии. Участники конкурса должны включить в своё предложение все компоненты и работы, необходимые для обеспечения этого требования;

|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен заполняется участником тендера) |
| 1. **Цемент М400 Д-20**
 |
| **Общая информация** |
| Количество | 10,0 тн |  |
| Марка | 400 Д20 |  |
| Тип | Портландцемент |  |
| Упаковка | В 50 кг мешках |  |
| 1. **Гравийно песчаная смесь для бетона (мытая)**
 |
| **Общая информация** |
| Количество | 60,0тн |  |
| Тип | Природный, Речной, мытый |  |
| Содержание гравия | 35-50% |  |
| Размер крупности гравия | 10-50мм |  |
| Упаковка  | Рассыпная |  |
| 1. **Пилолес обрезная. ГОСТ-8486-86**
 |
| Общая информация |
| Количество | 1,0м3 |  |
| Тип | Доски обрезные |  |
| Материал | **Из хвойных пород, I-сорта** |  |
| Ширина | 150мм |  |
| Толщина  | 30мм |  |
| Длина | 4000мм |  |
| 1. **Пилолес обрезная (рейка), ГОСТ-8486-86**
 |
| Общая информация |
| Количество | 20шт/80м |  |
| Тип | Рейка деревянная |  |
| Материал | **Из хвойных пород, I-сорта** |  |
| Ширина | 40мм |  |
| Толщина | 40мм |  |
| Длина | 4000мм |  |
| 1. **Гвозди строительные.**
 |
| **Общая информация** |
| Количество | 4,0 кг |  |
| Тип | Строительные |  |
| Материал | Сталь |  |
| Диаметр | 3,0мм |  |
|  Длина | 100мм |  |
| 1. **Проволока оцинкованная.**
 |
| Общая информация |
| Количество | 10,0кг |  |
| Материал | **Стальная, оцинкованная** |  |
| Диаметр | 2,0мм |  |
| Упаковка | В бухтах |  |
| 1. **Сталь листовая.**
 |
| Общая информация |
| Количество | 4,0м2/5,0шт |  |
| Тип | Листовая |  |
| Материал | **Стальная** |  |
| Ширина | 1000мм |  |
| Длина | 2000мм |  |
| Толщина  | 3,0мм |  |
| 1. **Арматура.**
 |
| Общая информация |
| Количество | 110,0м |  |
| Тип | Горячекатанная, А-1 |  |
| Материал | **Стальная** |  |
|  Диаметр | 10мм, периодическая |  |
| 1. **Гидрометрическая рейка.**
 |
| Общая информация |
| Количество | 10шт |  |
| Тип | Плоская, для измерения уровня воды. |  |
| Материал | Из стали |  |
| Ширина | 10-12см |  |
| Длина | 60-80см |  |
| Толщина | 3мм |  |
| **Требования к упаковке: стандартные****Поставка:** в течение 20 днейПеред поставкой (отправкой) эти оборудования потребителю Поставщик в обязательном порядке приглашает ОФ «MSDSP KG» для осмотра партии товара на соответствие с указанными техническими спецификациями. |

**Примечание:** Поставщик подтверждает соответствие с вышеуказанными спецификациями (в случае расхождений поставщик должен перечислить все расхождения).

Наименование Поставщика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_\_\_» 2021 г.

(*Наименование Поставщика) (Должность) (Подпись и печать)*

**ЛОТ №2**

**Строительные материалы по объекту «Реконструкция канала Р-5 АВП "Кызыл-Кыр"» с. Кызыл-Бел Кара-Бакского АА.**

Требования к предлагаемым товарам

* Все товары должны быть новыми, имеющими торговую марку, комплектующие - не бывшие в употреблении;
* Все товары должны соответствовать или превышать представленные ниже Технические требования по производительности и эргономическим показателям.
* Поставщик должен предоставить товары в работоспособном состоянии. Участники конкурса должны включить в своё предложение все компоненты и работы, необходимые для обеспечения этого требования;

|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен заполняется участником тендера) |
| Лот № 1. |
| 1. **Цемент М400 Д-20**
 |
| **Общая информация** |
| Количество | 14,0тн |  |
| Марка | 400 Д20 |  |
| Тип | Портландцемент |  |
| Упаковка | В 50 кг мешках |  |
| 1. **Гравийно песчаная смесь для бетона (мытая)**
 |
| **Общая информация** |
| Количество | 50,0тн |  |
| Тип | Природный, Речной, мытый |  |
| Содержание гравия | 35-50% |  |
| Размер крупности гравия | 10-50мм |  |
| Упаковка  | Россыпная |  |
| 1. **Грунт местный**
 |
| **Общая информация** |
| Количество | 45,0тн |  |
| Тип  | Природный |  |
| Состав | 40-50% гравий, 50-60% глина. |  |
| Размер крупности гравия | 10-50мм |  |
| Упаковка  | Россыпная |  |
| 1. **Пилолес обрезная. ГОСТ-8486-86**
 |
| Общая информация |
| Количество |  160м (1,62м3) |  |
| Тип | Доски обрезные |  |
| Материал | **Из хвойных пород, I-сорта** |  |
| Ширина | 150мм |  |
| Толщина  | 30мм |  |
| Длина | 4000мм |  |
| 1. **Пилолес обрезная (рейка), ГОСТ-8486-86**
 |
| Общая информация |
| Количество | 25шт / 100 п/м |  |
| Тип | Рейка деревянная |  |
| Материал | **Из хвойных пород, I-сорта** |  |
| Ширина | 40мм |  |
| Толщина | 40мм |  |
| Длина | 4000мм |  |
| 1. **Гвозди строительные.**
 |
| **Общая информация** |
| Количество | 4,0 кг |  |
| Тип | Строительные |  |
| Материал | Сталь |  |
| Диаметр | 3,0мм |  |
|  Длина | 100мм |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. **Проволока оцинкованная.**
 |
| Общая информация |
| Количество | 10,0кг |  |
| Материал | **Стальная, оцинкованная** |  |
| Диаметр | 2,0мм |  |
| Упаковка | В бухтах |  |
| 1. **Сталь листовая.**
 |
| Общая информация |
| Количество | 4,0м2/2,0шт |  |
| Тип | Листовая |  |
| Материал | **Стальная** |  |
| Ширина | 1000мм |  |
| Длина | 2000мм |  |
| Толщина  | 3,0мм |  |
| 1. **Уголок стальная.**
 |
| **Общая информация** |
| Количество | 40,0м |  |
| Тип | Равнополочная |  |
| Материал | Сталь |  |
| Размеры полок | 40мм х40мм |  |
| Толщина | 3,0мм |  |
| 1. **Ведро оцинкованное.**
 |
| Общая информация |
| Количество | 6,0шт |  |
| Тип | Для жидкостей.  |  |
| Материал | **Оцинкованная** |  |
| Емкость | 10,0лтр |  |
| 1. **Лопата совковая.**
 |
| Общая информация |
| Количество | 4,0шт |  |
| Тип |  Совковая с деревянным черенком для строительных работ. |  |
|  |
| **Требования к упаковке: стандартное****Поставка:** в течение 20 днейПеред поставкой (отправкой) эти оборудования потребителю Поставщик в обязательном порядке приглашает ОФ «MSDSP KG» для осмотра партии товара на соответствие с указанными техническими спецификациями. |

**Примечание:** Поставщик подтверждает соответствие с вышеуказанными спецификациями (в случае расхождений поставщик должен перечислить все расхождения).

Наименование Поставщика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_\_\_» 2021 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Наименование Поставщика) (Должность) (Подпись и печать)*

Приложение №4

**ФОРМА ЗАЯВКИ**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[дата]*

**Кому :** ОФ MSDSP KG

**Адрес** : Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Турусбекова 124/1; г Ош, ул. Алиева 177

**Наименование тендера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Изучив Конкурсную документацию, включая все приложения мы предлагаем выполнить поставку (и установку) (*краткое описание предмета закупки)* в соответствии с Условиями указанные в Конкурсной документации на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(сумма каждого Лота цифрами и прописью)*.

Мы предлагаем завершить поставку товаров, описанных в Контракте в течение периода \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месяцев / дней с даты подписания контракта.

Мы понимаем, что вы не обязаны принимать предложение с наименьшей стоимостью, или какое-либо другое из полученных Вами предложений.

Настоящим подтверждаем, что данная котировка соответствует сроку действия конкурсных котировок, указанному в запросе котировок, и принимаем условия конкурса. Мы также подтверждаем, что в случае определения нас победителями, предоставим оригиналы документов в момент заключения договора.

Подпись уполномоченного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Печать Поставщика (если применимо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |