**Строительство 3 теплиц и 30 парников**

# Контекст

Общественный Фонд «Абад» является действующим грантополучателем программы «Комплексное Развитие Регионов» и реализует проект «Женщины движущая сила инклюзивной экономики» поддержанного Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) (Германское общество по международному сотрудничеству) при со финансировании Европейского Союза (ЕС) и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

В рамках проекта планируется поддержка женских кооперативов, с целью увеличения дохода домохозяйств за счет повышения качества и увеличения объёма производимой продукции, и создания дополнительных источников дохода.

Одним из направлений проекта является развитие овощеводства и тепличного хозяйства в Сейдикумском айылном аймаке Базар-Коргонского района. Деятельность будет нацелена на увеличение доходов семей за счет развития овощеводства и тепличного хозяйства, где женщины будут задействованы в производстве и продаже свежих овощей и зелени.

На муниципальной земле будут построены 3 теплицы, площадью 423 м2 каждая, длина 47 м, ширина 9 м, высота 3,6 м. Каркас теплицы – металлическая, покрытие двухслойное (первый слой - 2,5 м, второй слой - 3,6 м) из полиэтиленовой пленки. Будет установлена система капельного орошения. К теплице подведено водоснабжение за счет Айыл окмоту. Почва в теплицах для посадки овощей будет подготовлена членами кооператива. На начальном этапе в теплицах планируется выращивание высокоурожайных томатов и огурцов без системы отопления, с целью уменьшения производственных затрат. Овощи в теплицах будут выращиваться с целью получения урожая поздней осенью и ранней весной, когда цена на них достаточно высокая. Теплицы должны быть переданы в эксплуатацию до 10 августа 2021 г. Также ранней весной 2022 года будут построены 30 парников для выращивания рассады томатов в 30 домохозяйствах. Парники площадью 20 м2 каждая, длина 20 м, ширина 1 м. Почва в парниках будет подготовлена членами кооператива.

Целевым регионом данного направления является Сейдикумский айылный аймак Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области.

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о закупающей организации** | |
| Наименование организации | Общественный Фонд «Абад» |
| Фактический адрес | Кыргызская Республика, Жалал-Абадская область, город Жалал-Абад, ул. Ленина, дом 18. |
| Контакты (телефон, электронная почта, контактное лицо) | Гулзат Абдраева  abad.pf@gmail.com  pf\_abad@mail.ru  +996 550 423274 |
| **Информация о закупке** | |
| Наименование закупки | Строительство 3 теплиц и 30 парников |
| Метод закупки | Запрос на подачу конкурсных предложений |
| Дата опубликования объявления | 11 июня 2021 г. |
| Крайний срок подачи конкурсной заявки | 25 июня 2021 г. |
| Срок действия конкурсной заявки | 40 дней |
| Банковская гарантия | 10 % от суммы договора |
| Место строительства теплиц | Сейдикумский айылный аймак, Базар-Коргонский район, Джалал-Абадская область |
| Срок завершения строительства | В течении 30 календарных дней, с момента подписания договора |
| Контрольная цифра закупки | 3 теплицы - 1 485 000 сом  30 теплиц - 150 000 сом |
| **Квалификационные требования** | |
| Документ, определяющий юридический статус и место регистрации | Представить копию свидетельства о регистрации |
| Сведения об общем объеме аналогичных работ | Представить за последние 2 года |
| Отсутствие задолженности по налогам | Представить справку |
| Отсутствие задолженности по социальным взносам | Представить справку |
| **Технические спецификации на материалы** | |
| Наименование материалов | Технические требования |
| Стойка | Профиль 60x30 L=2800 шаг 2500x500 |
| Стойка | Профиль 60x30 L=3300 шаг 2500x500 |
| Дуга | Труба ∅ 32 АШ L=6000 шаг 2500x500 |
| Стойка | Труба ∅ 32 АШ L=1360 шаг 2500x500 |
| Поперечный прогон | Профиль 60x30 L=5000 шаг 2500x500 |
| Продольный прогон | Профиль 60x30 L=2500 шаг 2500x500 |
| Прогон обрешетки | Труба ∅ 32 АШ L=6000 шаг 2500x500 |
| Раскосы | Профиль 60x30 L=4150 |
| Раскосы | Труба ∅ 32 АШ L=3800 |
| Лоток | Сталь лист 0,5 мм М2 |
| Закладная деталь | Сталь лист 150x150x4 мм М2 |
| Прут ∅ 6мм | Арматура ∅ 6 мм А1 |
| Проволока | Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм |
| Пленка полиэтиленовая | Толщина 0, 15 мм |
| Ороситель | Труба ПВХ диаметром 20мм |

**Ведомость объемов работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,05152 |
| 2 | Устройство фундаментов-столбов бетонных | 100 м3 бетона в деле | 0,05152 |
| 3 | Установка сборных железобетонных фундаментов столбов | Конструкция | 46 |
| 4 | Конструкция сборных железобетонных столбов | шт. | 46 |
| 5 | Установка каркасов и ограждений стальных ангарных теплиц | т конструкций | 4,5 |
| 6 | Стоимость металлических конструкций каркасов и ограждений стальных ангарных теплиц | Т | 4,5 |
| 7 | Покрытие пленкой стен и кровель | м2 | 1300 |
| 8 | Установка парников из прута и пленки | Шт | 30 |
| 9 | Установка систем капельного орошения | Шт | 3 |
| 10 | Установка бочки и насоса | 3 шт | 1000 л |

1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и представлением своего конкурсного предложения, Заказчик не несет никакой ответственности за такие расходы, независимо от хода и итогов конкурса. Участник берет на себя расходы по проектно-сметной документации, которую необходимо приложить к конкурсному предложению.
2. Цены в конкурсном предложении должны быть указаны в Кыргызских сомах. Общая сумма, заявленная Участником в конкурсном предложении должна покрыть весь объем контракта (стоимость материалов, доставку материалов и все работы по строительству теплиц и парников) и соответствовать требованиям, указанным в конкурсной документации.

1. Конкурсное предложение на кыргызском или русском языке со всеми приложениями должно быть закреплено печатью Участника, запечатано в конверт c надписью: Конкурсное предложение для проекта «Женщины движущая сила инклюзивной экономики». В случае, присуждения контракта на строительство необходимо будет предоставить оригиналы документов.
2. Конкурсное предложение должно сопровождаться соответствующей технической документацией и соответствующей информацией по работам и товарам.
3. До вскрытия конкурсных предложений Участники имеют право обратиться к Заказчику за разъяснением конкурсной документации. Во время оценки конкурсных предложений заказчик вправе обратиться к Участнику конкурса за разъяснениями по поводу его конкурсного предложения. Просьба о разъяснении и ответ на нее должны подаваться только в письменном виде на электронный адрес [abad.pf@gmail.com](mailto:abad.pf@gmail.com). Не допускается изменение цены и сути конкурсного предложения. Срок предоставления ответов на разъяснения составляет 3 рабочих дня.
4. Конкурсные предложения, признанные соответствующими техническим спецификациям будут оцениваться посредством сравнения цен.
5. Присуждение контракта Участнику будет зависеть от предложения, соответствующего всем требованиям технической спецификации и ценового предложения. Неполные предложения или несоответствующие согласно спецификации предложения рассматриваться не будут.
6. До истечения срока действия конкурсного предложения Заказчик должен известить в письменной форме победившего Участника конкурса о принятии поданной им заявки. Такое уведомление о присуждении направляется в форме Извещения о принятии конкурсного предложения.
7. В течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Участником уведомления о присуждении контракта, Участник должен письменно подтвердить Заказчику получение. В ответном письме Участник должен указать реквизиты банковского счета(ов), который будет использоваться для получения платежей по Контракту. До заключения официального контракта уведомление о его присуждении будет свидетельствовать о наличии контрактных отношений между сторонами.
8. Контракт будет присужден участнику, соответствующему требуемым стандартам технической спецификации и предложившему наименьшую оцененную стоимость. Успешный участник конкурсного предложения подпишет контракт. В контракте будут прописаны сроки строительства, которые не должны превышать 50 календарных дней с момента подписания контракта. Оплата будет производится после приема товаров и услуг, и подписания акта-приёма передачи. Заказчиком предусмотрена предоплата на закуп материалов. В конкурсном предложении Участник должен указать запрашиваемую сумму предоплаты.
9. После подписания контракта победивший Участник должен предоставить банковскую гарантию в размере 10 % от суммы договора на строительство 3 теплиц и 30 парников. Гарантийный срок эксплуатации теплиц составляет не менее 12 месяцев.
10. Конкурсное предложение должно быть действительно в течение периода 40 (сорок) дней со дня крайнего срока подачи конкурсного предложения.