ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
на строительство туалета на 10 очков для с. Коксай, Болот Мамбетовский айыл окмоту	
Сметная стоимость:		сом.	
монтажных работ:		сом.	
Нормативная трудоемкость:		чел.ч	
Сметная заработная плата:		сом.	
Всего по смете с НДС		сом.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., сом	Общая стоимость, сом	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Глобальные начисления: Н15= 1.32, Н16= 1.32	
	Раздел 1.  ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ	
1.	Е01-01-018-03 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3 грунта	0.285								
										
2.	Т03-21-01-001 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км, 1 т груза	246								
										
3.	Е01-01-111-03 
Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 3, 1000 м2 спланированной поверхности	0.06								
										
4.	Е01-02-061-03 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.39								
										
5.	Е01-02-005-02 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4, 100 м3 уплотненного грунта	8.39								
										
6.	Е01-02-006-01 
Полив водой уплотняемого грунта насыпей, 1000 м3 уплотненного грунта	0.839								
										
	Раздел 2.  ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ	
7.	Е06-01-001-01 
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона в деле	0.016								
										
8.	Е06-01-024-04 
Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 4 м, толщиной до 500 мм, 200 м3 железобетона в деле	0.37								
										
9.	С03-0102-0001 
Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций, т	1								
										
10.	Е13-03-001-01 
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.76								
										
11.	Е11-01-001-01 
Уплотнение грунта гравием дно котлована, 100 м2 площади уплотнения	0.29								
										
12.	Е06-01-001-01 
Устройство бетонной подготовки из бетона кл.12,5 толшиной 10см, 100 м3 бетона в деле	0.029								
										
	Раздел 3.  ПЕРЕКРЫТИЕ	
13.	Е06-01-041-01 
Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м, 100 м3 железобетона в деле	0.0943								
										
14.	Е13-03-001-01 
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.47								
										
	Раздел 4.  СТЕHЫ	
15.	Е08-01-003-02 
Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой, 50 м2 изолируемой поверхности	0.13								
										
16.	Е08-02-005-01 
Кладка армированных стен и  фронтона из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов наружных простых при высоте этажа до 4 м с расщивкой швов, м3 кладки	16								
										
17.	Е08-02-007-01 
Армирование кладки стен и других конструкций, т металлических изделий	0.07								
										
18.	Е08-02-002-03 
Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.312								
										
19.	Е06-01-035-01 
Устройство поясов в опалубке, 50 м3 железобетона в деле	0.0247								
										
20.	С03-0102-0001 
Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций, т	0.5								
										
21.	Е08-05-002-02 
Устройство крылец с входом с одной стороны в две ступени, м2 крыльца	12								
										
	Раздел 5.  ПЕРЕКРЫТИЕ	
22.	С прайс листа. 
Деревянные балки сеч.50х150мм  и стропилы сеч. 50х120мм, м3	1.5								
										
23.	Е10-01-087-01 
Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, 10 м3 древесины	0.15								
										
24.	Е10-01-022-01 
Подшивка потолков досками обшивки, 100 м2 потолков	0.41								
										
25.	Е10-01-089-01 
Антисептирование водными растворами стен, 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.41								
										
26.	Е12-01-015-01 
Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.41								
										
27.	С01-3620-0007 
Плиты минераловатные теплоизоляционные полужесткие М-150, м3	10								
										
	Раздел 6.  КРОВЛЯ	
28.	Е10-02-036-01 
Установка стропил, м3 древесины в конструкции	1.3								
										
29.	Рыноч.сто 
Стоимость  деревянных  мауэрлатов. стропил,  стоек  и раскосов, м3	1.3								
										
30.	Е12-01-007-01 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 50 м2 кровли	0.53								
										
31.	Е06-01-001-01 
Устройство бетонной отмостки толщ. 10см, шириной 50см, 100 м3 бетона в деле	0.02								
										
32.	Е15-02-020-01 
Оштукатуривание цоколя  цементно-церезитовая по камню и бетону, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.03								
										
33.	Е15-04-007-05 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная кирпичных стен  фасада, 50 м2 окрашиваемой поверхности	0.25								
										
	Раздел 7.  ДВЕРИ	
34.	Е10-04-013-01 
Установка деревянных дверных блоков для кабин туалетов раз. 70х150см, 100 м2 проемов	0.084								
										
35.	Е10-04-013-02 
Установка металлических дверных коробок с навеской полотен, 100 м2 проемов	0.0756								
										
36.	Рыноч. сто 
Наружные  металлические  двери  с утеплением, м2	7.56								
										
	Раздел 8.  ОKHА	
37.	Е10-01-034-02 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2, 100 м2 проемов	0.0504								
										
	Раздел 9.  ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА	
38.	Е15-04-005-07 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.82								
										
39.	Е15-04-005-04 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.41								
										
40.	Е15-01-044-02 
Облицовка стен на клее (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 600х600 мм, 100 м2	0.1								
										
	Раздел 10.  ПОЛЫ	
41.	Е11-01-011-03 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.41								
										
42.	Е11-01-011-04 
На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-3, 100 м2 стяжки	1.23								
										
43.	Е11-01-047-01 
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см, 100 м2 покрытия	0.41								
										
44.	Е11-01-039-02 
Устройство плинтусов цементных, 100 м плинтуса	0.42								
										
	Раздел 11.  ВЕHТШАХТЫ	
45.	Е20-01-001-01 
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов	0.0768								
										
46.	Е20-02-013-01 
Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм, 10 узлов	0.4								
										
47.	Е20-02-002-01 
Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, решетка	4								
			217.05							
48.	Е20-02-010-05 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм, зонт	4								
										
	Раздел 12.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
49.	Ц08-02-403-02 
Провод  3х2,5мм, медь. в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий, 100 м	0.5								
										
50.	С27-1104-0002 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2.5 мм2, 1000 м	0.05								
										
51.	Ц08-03-599-01 
Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6, шт.	1								
										
52.	Ц08-03-595-01 
Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА, 100 шт.	0.14								
										
53.	Ц08-03-596-03 
Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой мощностью, Вт 500, 100 шт.	0.01								
										
54.	Ц08-03-591-02 
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.06								
										
55.	С25-3205-0003 
Выключатели однополюсные, 100 шт.	0.06								
										
	Раздел 13.  САHТЕХHИЧЕСKИЕ РАБОТЫ	
56.	Е17-01-005-04 
Установка раковины  и   мойки, 10 компл.	1								
										
57.	Прайс-лист. 
Раковина  фарфоровая  на  одно  отделение,   и   мойка  со  шкафовом, 	10								
										
58.	Е16-04-001-01 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.02								
										
59.	Е16-03-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.2								
										
60.	Е16-06-005-01 
Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, счетчик (водомер)	1								
										
61.	Е01-02-057-03 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 50 м3 грунта	0.1								
										
	Раздел 14.  ПОКРЫТИЯ ПЛОШАДОК	
62.	Е11-01-001-01 
Уплотнение грунта гравием, 50 м2 площади уплотнения	0.12								
										
63.	Е11-01-025-01 
Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком, 50 м2 покрытия	0.12								
										
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ									
	Материалы									
	Зарплата основных рабочих									
	Стоимость эксплуатации машин									
	Зарплата механизаторов									
	Накладные расходы									
	Сметная прибыль									
	Итого СМР									
	НДС									
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС