**Конкурсная документация**

**Контент**

Объединение юридических лиц "Ассоциация-Федерация органического движения "Био-KG" реализует проект “Совместное участие и планирование - ключ к устойчивому экономическому развитию”, поддержанный Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) (Германское общество по международному сотрудничеству) при со финансировании Европейского Союза (ЕС) и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

В рамках проекта планируется закупка оборудования и материалов для реабилитации скважин поливной воды в Сейдикумском айылном аймаке Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. В связи с этим, ОЮЛ АФОД «БИО-KG» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в конкурсе и предоставить свои конкурсные предложения на оборудования и материалы, указанные ниже и отвечающие перечисленным спецификациям.

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о закупающей организации** | |
| Наименование организации | Объединение юридических лиц "Ассоциация-Федерация органического движения "Био-KG" |
| Фактический адрес | Кыргызская Республика, Жалал-Абадская область, город Жалал-Абад, ул. Ленина, дом 18. |
| Контактное лицо | Гулзат Абдраева  biokg.procurement@gmail.com  +996 550 423274 |
| **Информация о закупке** | |
| Наименование закупки | Закупка оборудования и материалов для реабилитации скважин |
| Метод закупки | Запрос на подачу ценовых предложений (метод котировок) |
| Дата опубликования объявления | 30 июля 2021 г. |
| Крайний срок подачи конкурсной заявки | 3 августа 2021 г. |
| Срок действия конкурсной заявки | 40 дней |
| Место поставки закупки | Сейдикумский айылный аймак, Базар-Коргонский район, Джалал-Абадская область. |
| Срок завершения поставки | В течении 10 дней со дня подписания контракта |
| Контрольная цифра закупки  (цены указаны за 1 штуку) | Лот №1 Насос глубинный- 270 000 сом  Лот №2 Цемент для ограждения– 900 сом  Лот №3 Металлоконструкция для ограждения 7 000 сом  Лот №4 Кабель – 42 300сом |
| **Квалификационные требования** | |
| Документ, определяющий юридический статус и место регистрации | Представить копию свидетельства о регистрации |
| Сведения об общем объеме аналогичных работ | Представить за последние 2 года |
| **Технические спецификации** | |
| Наименование товара | Технические требования |
| Лот №1 Насос глубинный   1. шт) | - Область применения водозабор из скважины, водоснабжение холодное;  - ЭЦВ12-160-100;  Подача (номинальная) - 160м³/час;  - Hапор Н=100м, при номинальной подаче +10%;  - Мощность двигателя не менее 45кВт;  - КПД насоса к=0,6;  - Ток 103А;  - Напряжения сети не менее 380В;  - Частота тока - 50Гц, вид тока – переменный;  - К оборудованию должна прилагаться соответствующая техническая документация (порядок сборки и установки, паспорт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон), а также информация о стране-производителе и материалах изготовления, вся документация на русском языке или с переводом на русский язык;  - Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);  - Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом;  - Демонстрация исправности и проведение обучения по эксплуатации при сдаче оборудования –является обязательным. |
| Лот №2 Цемент  (1000 кг) | - Марка М-400;  - Фасованный в бумажный мешок по 50кг;  - Прочность не менее 15Мпа;  - К материалу должна прилагаться соответствующая техническая документация;  - Гарантия обязательна (не менее 6 месяцев);   * - Демонстрация целостности мешка и качества при сдаче материала–является обязательным. |
| Лот №3 Металлоконструкция для ограждения  (300 кг) | - Металлическая квадратная труба 1пм-2,88кг, ГОСТ 8639-82, размерами50х50х2мм (для стойки ограждения) - 124,4 кг;  - Металлическая прямоуголная труба 1пм-1,08кг, ГОСТ 8645-68, размерами 30х20х1,5мм - 103,7 кг;  - Металлическая квадратная труба труба 1пм-0,264кг, ГОСТ 8639-82, размерами 10х10х1мм. - 71,9 кг;  - К товару должна прилагаться соответствующая техническая документация и гарантийный талон, а также информация о стране-производителе, вся документация на русском языке или с переводом на русский язык;  - Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);  - Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом;  - Демонстрация исправности товара –является обязательным. |
| Лот № 4 Кабель  (1002 м) | - Провод ВПП-25 - силовой кабель;  - Многопроволочной жилой из меди, сечением 25 мм;  - Предназначение - для погружных глубинных насосов, находящегося в воде;  - Функционирование под высоким давлением;  - К товару должна прилагаться соответствующая техническая документация и гарантийный талон, а также информация о стране-производителе, вся документация на русском языке или с переводом на русский язык;  - Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);  - Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом;  - Демонстрация исправности товара –является обязательным. |

1. Цены в конкурсном предложении должны быть указаны в Кыргызских сомах. Цены должны быть указаны включая транспортировку до места назначения (Сейдикумский айылный аймак, Базар-Коргонский район, Жалал-Абадская область), растаможивание, расходы по разгрузке. Предложенные цены должны включать в себя также и налоги.
2. Конкурсное предложение на кыргызском или русском языке со всеми приложениями должно быть закреплено печатью поставщика, запечатано в конверт c надписью или в теме электронного письма: «**Закупка материалов для реабилитации скважин/Сейдикумский АА**». В случае, присуждения контракта на поставку необходимо будет предоставить оригиналы документов и справку об отсутствии задолженности по налогам и социальным взносам.
3. Конкурсное предложение должно сопровождаться соответствующей технической документацией (сертификат соответствия), каталогом/ми (при возможности) или другими документами и соответствующей информацией по товарам.
4. До вскрытия конкурсных заявок заинтересованные поставщики имеют право обратиться к заказчику за разъяснением конкурсной документации. Во время оценки конкурсных заявок заказчик вправе обратиться к участнику конкурса за разъяснениями по поводу его конкурсной заявки. Просьба о разъяснении и ответ на нее должны подаваться только в письменном виде на электронный адрес: biokg.procurement@gmail.com Не допускается изменение цены и сути конкурсной заявки. Срок предоставления ответов на разъяснения составляет 3 рабочих дня.
5. Конкурсные предложения, признанные соответствующими техническим спецификациям, будут оцениваться посредством сравнения цен (включая цену за доставку до места назначения, дополнительные расходы, такие как растаможивание, разгрузка и прочие).
6. Контракт будет присужден участнику, соответствующему требуемым стандартам технической спецификации и предложившему наименьшую оцененную стоимость. Неполные предложения или несоответствующие согласно спецификации предложения рассматриваться не будут. Успешный участник конкурсного предложения подпишет Контракт. В контракте будут прописаны сроки поставки, которые не должны превышать 10 календарных дней с момента подписания контракта. Оплата будет производится после приема товаров и подписания акта-приёма передачи. Заказчиком предусмотрена предоплата. В конкурсном предложении поставщик должен указать запрашиваемую сумму предоплаты.
7. Конкурсное предложение должно быть действительно в течение периода 40 (сорок) дней со дня крайнего срока подачи конкурсного предложения.
8. Заинтересованные поставщики могут участвовать в конкурсе и подать как на один лот, так и на несколько лотов одновременно.