Приложение 1

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)

 Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Общие условия и положения УНП ООН и настоящим предлагаем оборудование для СТО в ИК № 32 с. Ново-Покровка, Чуйская область, Кыргызстан (Лот 2).

ТАБЛИЦА А:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование материалов и технические спецификации** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Цена за ед.** | **Общая сумма** | **Предлагаемая модель и тех спецификации** |
| 1 | **Набор инструментов для СТО**Комплектация \** 1/4" Торцевые головки 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 мм;
* 1/4" Длинные головки 7-8-10-12-13 мм;
* 1/4" Биты головочные Hex 4-5-6-7-8-10, T10-T15-T20-T25-T27;
* Гибкие удлинители 50-150 мм;
* 1/4" Удлинитель 75 мм;
* 1/4" Гибкий удлинитель;
* 1/4" Универсальный шарнир (кардан);
* 1/4" T-образный вороток;
* 1/4" Ключ с трещоткой 72 зуба;
* 1/2" торцевые головки: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 мм;
* 1/2" Длинные головки 10-12-13-14-15-17-19 мм;
* 1/2" Головочные биты: Hex12-14-17 мм;
* 1/2" Свечные головки 16-21 мм;
* 1/2" Гибкий удлинитель 50 мм;
* 1/2" Удлинители 125-250 мм;
* 1/2" Универсальный шарнир (кардан);
* 1/2" Т-образный вороток;
* 1/2" Ключ с трещоткой 72 зуба;
* 1/2" Изогнутый вороток 375 мм;
* Комбинированные ключи: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24-27-30-32 мм;
* Накидные ключи: 8x10, 10x12, 11x13, 14x17, 17x19 мм;
* Отвертки: Sl 6.5x38, Sl 5x75, Sl 6x100, PH2x38, PH1x80, PH2x100;
* Набор шестигранных ключей: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм;
* Набор звездочек: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;
* Комбинированные плоскогубцы 180 мм;
* Бокорезы 160 мм;
* Переставные клещи 250 мм;
* Набор пробойников;
* Телескопический магнитный инструмент;
* Слесарный молоток 300 г;
* Кейс
 | 2 | комплект |  |  |  |
| 2 | **Тележка для инструментов** Габариты и вес* Размер 75,5 см × 53 см × 83,5 см
* Вес брутто 49 кг

7 полок | 2  | Штука |  |  |  |
| 3 | **Пневматические пистолеты для покраски автомашин**Объем резервуара 1000млРабочее давление 3 бараДиаметр штуцера ¼Диаметр сопла Производительность1,4 130-180 мл/мин1,7 140-190 мл/мин2 150-200 мл/мин2,5 160-210 мл/мин | 2 | штука |  |  |  |
| 4 | **Сварочный аппарат**Тип устройствасварочный инверторТипы сварки полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)Сварочный ток (MMA) 15-200 АСварочный ток (MIG/MAG) 30-200 АКоличество фаз питания 1Тип выходного тока постоянныйРабочее напряжение - 140-270 ВМощность - 6.60 кВтПродолжительность включения при максимальном токе - 70 %Диаметр электрода - 5 ммДиаметр проволоки - 0.80-1 ммРасположение катушки- внутреннее | 2 | Штука |  |  |  |
| 5 | **Верстаки рабочие**Тиски в комплектеОдно-тумбовые | 2  | Комплект |  |  |  |
| 6 | **Диагностический компьютер**

|  |  |
| --- | --- |
| **Планшет**Операционная система: | Android 4.0 |
| Процессор: | 1ГГц 2 ядра |
| Экран: | 7 дюймов с разрешением 1024х600 |
| Оперативная память | 512Мб |
| Встроенной памяти | 4 Гб |
| Сенсорный экран | Емкостной |
| Камера | передняя 0.3 Мп, задняя 3 Мп |
| Интерфейсы подключения | Wi-Fi, Bluetooth |
| Расширение памяти | microSD до 32 Гб |
| Батарея | li-ion 3000 mAh |
|  |  |

 | 1 | штука |  |  |  |
| 7 | **Стенд для очистки форсунок** * Питание 220 В 10%, 50 Гц 0.5%
* Потребляемая мощность 450 Вт
* Мощность ультразвукового излучателя 100 Вт
* Давление тестирующей жидкости 0 — 0,65 МПа
* Точность установки давления 0,004 МПа
* Диапазон числа оборотов 1 — 9990 об/мин
* Точность установки числа оборотов 10 об/мин
* Диапазон числа импульсов форсунок 1 — 9999 1/сек
* Длительность импульса включения форсунок 1 — 25 мс

Габаритные размеры, не более 385 х 410 х 500 мм | 1 | Комплект |  |  |  |

ТАБЛИЦА Б: Предложение по выполнению других условий и соответствующих требованиям УНП ООН:

|  |  |
| --- | --- |
| Другая информация, касающаяся нашего Предложения: | Ваш ответ |
| Да, мы соответствуем | Нет, мы не соответствуем | Если Вы неможете выполнить, дайте встречное предложение |
| 1. Без учета налога на добавленную стоимость
2. Условия оплаты:
* Авансовые платежи не предусмотрены.
* Оплата будет произведена в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ и получения счет-фактуры
* Вид платежа: Безналичный (перечислением).
 |  |  |  |

Вся другая информация, не предоставленная нами в данном Предложении, автоматически подразумевает полное соблюдение требований, сроков и условий Запроса на представление коммерческого предложения

|  |  |
| --- | --- |
|  Дата:  | Подпись:  |
| ФИО: | Должность: |
| Место для печати: |