Приложение 1

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Общие условия и положения УНП ООН и настоящим предлагаем оборудование для СТО в ИК № 32 с. Ново-Покровка, Чуйская область, Кыргызстан (Лот 2).

ТАБЛИЦА А:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование материалов и технические спецификации** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Цена за ед.** | **Общая сумма** | **Предлагаемая модель и тех спецификации** |
| 1 | **Набор инструментов для СТО**  Комплектация \*   * 1/4" Торцевые головки 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 мм; * 1/4" Длинные головки 7-8-10-12-13 мм; * 1/4" Биты головочные Hex 4-5-6-7-8-10, T10-T15-T20-T25-T27; * Гибкие удлинители 50-150 мм; * 1/4" Удлинитель 75 мм; * 1/4" Гибкий удлинитель; * 1/4" Универсальный шарнир (кардан); * 1/4" T-образный вороток; * 1/4" Ключ с трещоткой 72 зуба; * 1/2" торцевые головки: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 мм; * 1/2" Длинные головки 10-12-13-14-15-17-19 мм; * 1/2" Головочные биты: Hex12-14-17 мм; * 1/2" Свечные головки 16-21 мм; * 1/2" Гибкий удлинитель 50 мм; * 1/2" Удлинители 125-250 мм; * 1/2" Универсальный шарнир (кардан); * 1/2" Т-образный вороток; * 1/2" Ключ с трещоткой 72 зуба; * 1/2" Изогнутый вороток 375 мм; * Комбинированные ключи: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24-27-30-32 мм; * Накидные ключи: 8x10, 10x12, 11x13, 14x17, 17x19 мм; * Отвертки: Sl 6.5x38, Sl 5x75, Sl 6x100, PH2x38, PH1x80, PH2x100; * Набор шестигранных ключей: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм; * Набор звездочек: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; * Комбинированные плоскогубцы 180 мм; * Бокорезы 160 мм; * Переставные клещи 250 мм; * Набор пробойников; * Телескопический магнитный инструмент; * Слесарный молоток 300 г; * Кейс | 2 | комплект |  |  |  |
| 2 | **Тележка для инструментов**  Габариты и вес   * Размер 75,5 см × 53 см × 83,5 см * Вес брутто 49 кг   7 полок | 2 | Штука |  |  |  |
| 3 | **Пневматические пистолеты для покраски автомашин**  Объем резервуара 1000мл  Рабочее давление 3 бара  Диаметр штуцера ¼  Диаметр сопла Производительность  1,4 130-180 мл/мин  1,7 140-190 мл/мин  2 150-200 мл/мин  2,5 160-210 мл/мин | 2 | штука |  |  |  |
| 4 | **Сварочный аппарат**  Тип устройства  сварочный инвертор  Типы сварки полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)  Сварочный ток (MMA) 15-200 А  Сварочный ток (MIG/MAG) 30-200 А  Количество фаз питания 1  Тип выходного тока постоянный  Рабочее напряжение - 140-270 В  Мощность - 6.60 кВт  Продолжительность включения при максимальном токе - 70 %  Диаметр электрода - 5 мм  Диаметр проволоки - 0.80-1 мм  Расположение катушки- внутреннее | 2 | Штука |  |  |  |
| 5 | **Верстаки рабочие**  Тиски в комплекте  Одно-тумбовые | 2 | Комплект |  |  |  |
| 6 | **Диагностический компьютер**   |  |  | | --- | --- | | **Планшет** Операционная система: | Android 4.0 | | Процессор: | 1ГГц 2 ядра | | Экран: | 7 дюймов с разрешением 1024х600 | | Оперативная память | 512Мб | | Встроенной памяти | 4 Гб | | Сенсорный экран | Емкостной | | Камера | передняя 0.3 Мп, задняя 3 Мп | | Интерфейсы подключения | Wi-Fi, Bluetooth | | Расширение памяти | microSD до 32 Гб | | Батарея | li-ion 3000 mAh | |  |  | | 1 | штука |  |  |  |
| 7 | **Стенд для очистки форсунок**   * Питание 220 В 10%, 50 Гц 0.5% * Потребляемая мощность 450 Вт * Мощность ультразвукового излучателя 100 Вт * Давление тестирующей жидкости 0 — 0,65 МПа * Точность установки давления 0,004 МПа * Диапазон числа оборотов 1 — 9990 об/мин * Точность установки числа оборотов 10 об/мин * Диапазон числа импульсов форсунок 1 — 9999 1/сек * Длительность импульса включения форсунок 1 — 25 мс   Габаритные размеры, не более 385 х 410 х 500 мм | 1 | Комплект |  |  |  |

ТАБЛИЦА Б: Предложение по выполнению других условий и соответствующих требованиям УНП ООН:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Другая информация, касающаяся нашего Предложения: | Ваш ответ | | |
| Да, мы соответствуем | Нет, мы не соответствуем | Если Вы не  можете выполнить, дайте встречное предложение |
| 1. Без учета налога на добавленную стоимость 2. Условия оплаты:  * Авансовые платежи не предусмотрены. * Оплата будет произведена в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ и получения счет-фактуры * Вид платежа: Безналичный (перечислением). |  |  |  |

Вся другая информация, не предоставленная нами в данном Предложении, автоматически подразумевает полное соблюдение требований, сроков и условий Запроса на представление коммерческого предложения

|  |  |
| --- | --- |
| Дата: | Подпись: |
| ФИО: | Должность: |
| Место для печати: | |