**Конкурсная документация**

**Контент**

Объединение юридических лиц "Ассоциация-Федерация органического движения "Био-KG" реализует проект “Совместное участие и планирование - ключ к устойчивому экономическому развитию”, поддержанный Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) (Германское общество по международному сотрудничеству) при со финансировании Европейского Союза (ЕС) и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

В рамках проекта планируется закупка работ на установку железного ограждения мусорного полигона в Сейдикумском айылном аймаке Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. В связи с этим, ОЮЛ АФОД «БИО-KG» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в конкурсе и предоставить свои конкурсные предложения на установку железного ограждения мусорного полигона, указанное ниже и отвечающие перечисленным спецификациям.

|  |
| --- |
| **Информация о закупающей организации** |
| Наименование организации | Объединение юридических лиц "Ассоциация-Федерация органического движения "Био-KG" |
| Фактический адрес | Кыргызская Республика, Жалал-Абадская область, город Жалал-Абад, ул. Ленина, дом 18. |
| Контактное лицо | Гулзат Абдраеваbiokg.procurement@gmail.com+996 550 423274 |
| **Информация о закупке** |
| Наименование закупки | Закупка работ на установку железного ограждения мусорного полигона |
| Метод закупки | Запрос на подачу ценовых предложений (метод котировок) |
| Дата опубликования объявления | 03 сентября 2021 г. |
| Крайний срок подачи конкурсной заявки | 14 сентября 2021 г. |
| Срок действия конкурсной заявки | 40 дней |
| Место поставки закупки | Сейдикумский айылный аймак, Базар-Коргонский район, Джалал-Абадская область.  |
| Срок завершения работ | В течении 15 дней со дня подписания контракта |
| Контрольная цифра закупки  | 575 500 сом |
| **Квалификационные требования** |
| Документ, определяющий юридический статус и место регистрации | Представить копию свидетельства о регистрации |
| Сведения об общем объеме аналогичных работ  | Представить за последние 2 года |
| Отсутствие задолженности по налогам и социальным взносам | Представить справку |
| Основные виды оборудования и механизмов для выполнения работ | Иметь в собственности, или подтвердить наличие арендованного оборудования (перечень) |
| **Технические спецификации на материалы** |
| Наименование материалов | Технические требования  |
| Арматурная сталь | Горячекатная арматурная сталь периодического профиля класса А III, диаметром 12 мм |
| Металлическая труба  | * Диаметром 76\*3,2 мм
 |
| Сетка  | Плетенная с квадратными ячейками №12, оцинкованная |
| Проволока  | Арматурная из низкоуглеродной стали диаметром 3 мм |
| Проволока  | Арматурная из низкоуглеродной стали диаметром 5 мм |
| Арматура | Гладкая диаметром 6 мм |

Ведомость объема работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ, еденица измерения | Количество |
| 1 | Копание ям в ручную без креплений для стоек и столбов, без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунта 2, 100 м³ грунта | 0,309 |
| 2 | Засыпка в ручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2, 100 м³ грунта | 0,145 |
| 3 | Устройство фундаментов тумбовых бетонных (под ограждение), 100 м³ бетона в деле | 0,155 |
| 4 | Устройство фундаментов тумбовых бетонных (под ворота), 100 м³ бетона в деле | 0,009 |
| 5 | Монтаж металлических стоек из труб диаметром 76\*3,2 мм, т конструкций | 2,2781  |
| 6 | Монтаж металлических сетчатых ограждений, т конструкций | 1,743 |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС -059, 100 м² окрашиваемой поверхности | 3,11 |
| 8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей Эмалью ХС- 436, 100 м² окрашиваемой поверхности | 3,11 |
| 9 | Устройство ворот распашных сетчатых с калиткой с установкой стоек металлических, 100 шт | 0,01 |
| 10 | Огрунтовка металлических поверхностей ворот за один раз, 100 м² окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей ворот, 100 м² окрашиваемой поверхности | 0,15 |

1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и представлением своего конкурсного предложения, Заказчик не несет никакой ответственности за такие расходы, независимо от хода и итогов конкурса. Участник берет на себя расходы по проектно-сметной документации.
2. Цены в конкурсном предложении должны быть указаны в Кыргызских сомах. Общая сумма, заявленная Участником в конкурсном предложении должна покрывать весь объем контракта (стоимость материалов, доставку материалов и все работы по установке ограждения) и соответствовать требованиям, указанным в конкурсной документации.
3. Конкурсное предложение на кыргызском или русском языке со всеми приложениями должно быть закреплено печатью поставщика, запечатано в конверт c надписью: **«Закупка работ на установку железного ограждения мусорного полигона /Сейдикумский АА».** В случае, присуждения контракта на поставку необходимо будет предоставить оригиналы документов и справку об отсутствии задолженности по налогам и социальным взносам.
4. Конкурсное предложение должно сопровождаться соответствующей технической документацией и соответствующей информацией по работам и товарам.
5. До вскрытия конкурсных заявок заинтересованные поставщики имеют право обратиться к заказчику за разъяснением конкурсной документации. Во время оценки конкурсных заявок заказчик вправе обратиться к участнику конкурса за разъяснениями по поводу его конкурсной заявки. Просьба о разъяснении и ответ на нее должны подаваться только в письменном виде на электронный адрес: biokg.procurement@gmail.com Не допускается изменение цены и сути конкурсной заявки. Срок предоставления ответов на разъяснения составляет 3 рабочих дня.
6. Конкурсные предложения, признанные соответствующими техническим спецификациям, будут оцениваться посредством сравнения цен.
7. Контракт будет присужден участнику, соответствующему требуемым стандартам технической спецификации и предложившему наименьшую оцененную стоимость. Неполные предложения или несоответствующие согласно спецификации предложения рассматриваться не будут. Успешный участник конкурсного предложения подпишет Контракт. В контракте будут прописаны сроки работ, которые не должны превышать 15 календарных дней с момента подписания контракта. Оплата будет производится после подписания акта приема передачи. Заказчиком предусмотрена предоплата. В конкурсном предложении Участник должен указать запрашиваемую сумму предоплаты.
8. Конкурсное предложение должно быть действительно в течение периода 40 (сорок) дней со дня крайнего срока подачи конкурсного предложения.