**Требуемая документация к конкурсу на закупку оборудования**

Дата: «09» января 2024 г.

Некоммерческое учреждение «Автоматизированный информационный центр» приглашает правомочных поставщиков представить свои коммерческие предложения на закупку **оборудования от DDos атак, его подключение и настройка.**

**Критерии конкурсной документации**

|  |
| --- |
| **Общие требования:** |
| 1 | Язык конкурсного предложения | Русский |
| 2 | Дата начала поставки | С момента заключения Договора; |
| 3 | Срок поставки товара | Не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора |
| 4 | Условия и место поставки | Поставка в офис Учреждения «Автоматизированный информационный центр» по адресу: Кыргызская Республика, бул. Эркиндик, 10. |
| 5 | Размер авансового платежа в % и срок оплаты услуг | **Вариант оплаты 1):** Аванс до 50 % от общей стоимости Договора, в порядке предоплаты не позднее 10 (десяти) банковских дней с даты получения счета на оплату и предоставления Поставщиком банковской гарантии банка КР на сумму авансового платежа. **Оставшуюся часть** от общей стоимости Оборудования Покупатель оплачивает в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения электронной счет-фактуры, выставленного на основании подписанных обеими сторонами Актов приема-передачи оборудования, пуско-наладочных работ, настройки. При этом электронные счета-фактуры и счета на оплату должны быть выставлены датой подписания Актов приема-передачи, пуско-наладочных работ, настройки. **Либо****Вариант оплаты 2):** Оплата 100% от общей стоимости оборудования выплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения электронной счет- фактуры, выставленной после подписания сторонами и датой Акта приема-передачи оборудования, пуско-наладочных работ, настройки. |
| 6 | Валюта конкурсной заявки | В национальной валюте Кыргызской Республики - сом.  |
| 7 | Цена конкурсного предложения (коммерческое предложение)  | В цену, указанную участниками конкурса, должны быть включены все налоги, сборы и другие платежи, взимаемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также расходы, связанные с доставкой, и иные расходы по выполнению договорных обязательств.  |
| 8 | Гарантийный срок  | Указать гарантийный срок на оборудование и его обслуживания |
| 9 | * **Для юридических лиц:** Предоставить сканированные копии оригиналов:

**-** Свидетельство о регистрации/ перерегистрации;**-** Устав;**-** Приказа/решение об избрании/назначении исполнительного органа юридического лица (1-го лица)* **Для Индивидуальных предпринимателей:** предоставить сканированные копии оригиналов:

**-** Свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;**-** действующего патента (при этом, вид деятельности должен совпадать с предметом закупки и охватывать минимум периода до полной поставки товара и передачи по акту). | Приложить сканированные копии оригинала (в случае если, данные документы составлены на иностранном языке, необходимо предоставить дополнительно перевод на русском языке). |
| 10 | Срок действия конкурсного предложения, в календарных днях | 30 (тридцать) календарных дней с даты рассмотрения коммерческих предложений |
| 11 | Техническое состояние закупаемого оборудования | Оборудование должно быть новым, т.е. не эксплуатируемым ранее и не восстановленным |
| 12 | Сопутствующие услуги | Доставка и упаковка оборудования должна быть в достаточной мере защищена от порчи (повреждения) при их перевозке до офиса Покупателя. При этом доставка оборудования производится за счет собственных сил и средств Поставщика, а также подключение и настройка оборудования. |
| **Квалификационные требования:**  |
| 13 | Опыт поставки и предоставления аналогичного оборудования за последние 2 (два) года | Наличие опыта поставки аналогичного оборудования за последние 2 (два) года с указанием суммы поставки.*Подтвердить соответствующими документами:* Приложить сканированные копии оригиналов (и/или) контрактов, актов приема-передачи, счетов-фактур или предоставить сканированную копию оригинала гарантийного письма, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью с указанием объемов поставок, контрагентов и даты поставок. |

|  |
| --- |
| **Существенные/технические требования:** |
| **Лот №**  | **Наименование**  | **Подробное описание**  | **Срок поставки, выполнения работ, оказания услуг** | **Кол-во, комплект** |
| **1** | **Межсетевой экран** | Защита от угроз: IPS, антивирус, антиспам, улучшенная веб-фильтрация, Juniper Advanced Threat Prevention Cloud, Encrypted Traffic Insights и Threat Intelligence FeedsПроизводительность брандмауэра (макс.): 5 Гбит/сПроизводительность IPS: 600 Мбит/сПроизводительность VPN: 900 Мбит/сМаксимальное количество одновременных сеансов: 300000Ethernet, T1/E1, ADSL2/2+ и VDSLОперационная система: JunosОбщее количество бортовых портов: 16x1GbEМаршрутизация в режиме пакета (размер пакета 64 B) в Мбит/с8: 750Маршрутизация в режиме пакета (размер пакета IMIX) в Mbps8: 2000Маршрутизация в режиме пакета (1518 B размер пакета в Мбит/с8): 5500Брандмауэр Stateful (размер пакета 64 B) в Kpps8: 500Stateful firewall (размер пакета IMIX) в Мбит/с8: 1500Брандмауэр Stateful (размер пакета 1 518 B) в Мбит/с8: 5000IPsec VPN (размер пакета IMIX) в Мбит/с8: 300IPsec VPN (размер пакета 1400 B) в Мбит/с8: 900Secure Web Access firewall in Mbps12: 295Maximum security policies: 4000Connections per second: 15000 | 30 (тридцать) календарных дней | 2 (два) |