ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс»

**Техническое задание.**

**Установка гидрозатвора в дренаж.**

**Описание:**

Дренаж уходит в канализацию напрямую, из-за чего в помещении стоит неприятный запах.

Для того, чтобы избавиться от запаха необходима установка гидрозатвора. Гидрозатвор может иметь произвольную конструкцию. Однако конструкция должна быть такой, чтобы у оператора была возможность его разобрать без использования инструментов, промыть и снова собрать.

|  |
| --- |
|  |
| Рис 1. Дренаж, в который необходимо установить гидрозатвор. |