**ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ**

**Дата закрытия: 23 декабря 2024 г; 17:00 часов по Бишкекскому времени**

В данном контексте, ФСДС приглашает к участию в тендере на поставку материалов и услуг для улучшения водоснабжения в сельских местностях. Заявка должна быть оформлена в сомах.

Ваша заявка должна основываться на всех требованиях, указанных в Приглашении на участие в тендере.

**Требования к участникам:**

1. Юридические лица, Индивидуальные/Частные Предприниматели
2. Наличие банковского расчётного счёта.
3. Сертификат соответствия товара, сертификат происхождения.
4. Предложение должно сопровождаться конкретным описанием модели и марки каждого предложенного товара

**Общие требования к заявке:**

1. Полное название, адрес, номер факса и телефона, электронный адрес компании и контактного лица;
2. Принятие Общих положений и условий, применимых к контрактам ФСДС закупкам, включая условия оплаты ФСДС. (ФСДС производит оплату банковским способом в течение 10 дней на основании электронного счета-фактуры и акта приемки товаров и услуг, по необходимости.
3. Условия оплаты: ФСДС производит оплату банковским способом в течение 10 дней на основании электронного счета-фактуры и погрузочных документов с условием получения акта приема товаров и услуг, по необходимости.
4. Принятие Требований ФСДС к заявке, включая технические спецификации. Если Ваша заявка не соответствует какому-либо выдвигаемому требованию, это несоответствие должно быть четко указано в Вашем предложении. Если ничего не подразумевается в данном отношении в Вашем предложении, будет считаться, что все требования в данном Приглашении условно принимаются.

**Особые требования и условия:**

1. На заявке необходимо указать номер и поставить штамп на всех страницах в целях облегчения проверки полноты документы, а также названия поставщика
2. Результаты вскрытия заявок на участие в тендере не оглашаются; однако поставщики, не прошедшие в результате тендера, будут извещены соответствующим образом
3. **Заявки принимаются как по всем лотам, таки отдельно по каждому лоту.**

**Оценка и при суждение контракта:**

Присуждение контракта происходит на основании:

* Соответствия техническим спецификациям;
* Соответствия коммерческим требованиям;
* Принятия Общих положений и условий ФСДС;
* Цены;
* Других критерий оценки, по необходимости:

**Подача заявки:** Ваша заявка должна быть отправлена в электронном виде на адрес office@fsds.kg, и в запечатанном конверте и с пометкой в офис ФСДС по адресу: г. Бишкек, ул. Боконбаева 204 до 17.00 ч. 23 декабря 2024 года.

Все уточняющие вопросы присылать на почту daniyar.jasoolov@fsds.kg до 20 декабря 17:00, 2024 года.

**Лот №1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Труба полиэтиленовая | Д 100- 8 атм. | м. | 1000 |

**\*Все вышеуказанные услуги должны быть доставлены в село Ак-Босого, Араванского района, Ошской области.**

**Лот №2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Бактерицидная установка для обеззараживания воды | ПроизводительностьЭффект обеззараживания – СанПин 2.1.4.1074-01Напряжение питающей мощности – 220 кВт | шт. | 1 |

**\*Все вышеуказанные услуги должны быть доставлены в село Ак-Босого, Араванского района, Ошской области.**

**Лот № 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Трансформаторная подстанция КТП | Подстанция комплектная киоскового типа –Номинальная мощность -100 кВа,номинальное напряжение на стороне ВН-10 кВ, Номинальное напряжение на стороне НН – 0.4 кВКоличество трансформаторов – одно трансформаторныйГОСТ 14695-80, ПЭУ | шт. | 1 |
| 2 | Железобетонная опора ВЛ | ВЛ 0,38, 6-10 кВ,СВ 110Длина – 11 м.Ширина – 185 ммВысота – 165 ммМарка бетона – М 400 | шт. | 10 |
| 3 | Провод неизолированныйАС-50/8 | ГОСТ 839-80 | м. | 1200 |
| 4 | Ж/Б колодец | ГОСТ 8020-90, Д-1500 мм х 900 мм | шт. | 1 |
| 5 | Люк чугунный | Магистральный, с выдержкой до 10 тонн,Д-900мм | шт. | 1 |

**\*Все вышеуказанные услуги должны быть доставлены в село Ак-Босого, Араванского района, Ошской области.**

**Лот №4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Труба профильная  | металлическая, 40x40х 2.0 | м. | 200 |
| 2 | Труба профильная  | металлическая, 40x40х 2.0 | м. | 220 |
| 3 | Электрод  | ГОСТ 839-80 | пачка | 3 |
| 4 | КСО | Шкаф для скважины  | шт. | 1 |
| 5 | Опорный изолятор на напряжение  | Номинальное рабочее напряжение 10 кВт,  | шт. | 35 |
| 6 | Траверсы для ВЛ | П10-1, траверса для ВЛ-10кВт | шт. | 10 |
| 7 | Стык подкос | Металлическкая | шт. | 2 |
| 8 | Краска  | по металлу, цвет синий | литр | 15 |
| 9 | Песка блок | серый, рваный, 40х20  | шт. | 700 |
| 10 | Профнастиль для кровли | металлический, кровельный профиль, российского производства, толщина 4  | м2 | 50 |
| 11 | Стропила для крыши  | 5 см\*15см, 6-метровый, деревянный | шт. | 15 |
| 12 | Рейка | 3 см \*4 см | м. | 40 |
| 13 | Гвозди | l/100 | кг. | 5 |
| 14 | Цемент | М 400 | кг. | 7000 |

**\*Все вышеуказанные услуги должны быть доставлены в село Ак-Босого, Араванского района, Ошской области.**

**Лот №5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | IP-видеорегистратор 8-канал  | канал NVR HIKVISION DS-7616NI-K1 | шт. | 2 |
| 2 | камера наружный IP камера уличная  | HIKVISION DS-2CD1043G2-1 (4MP/2.8mm/2560x1440/0) | шт. | 8 |
| 3 | Монитор для видеонаблюдения | Acer K242HYLHBI 23.8" VA 1920x1080; время отклика 1 мс; яркость 250 нит; контрастность 1000:1; частота обновления кадров 75 Гц; углы обзора 178°/178°; интерфейсы HDMI, VGA | шт. | 2 |
| 4 | Жесткий диск  | 4ТБ, Toshiba Surveillance 5400rpm 128MB S300 HDVVT840UZSVA SATA3 | шт. | 2 |
| 5 | кабель уличный  | 8 – жил, UTP Dahua DH-PFM920-5EU CAT5e 4x2x0,5 305м, черный (305м) | м. | 500 |
| 6 | Коннектор для сетевого кабеля | RJ-45  | шт. | 80 |
| 7 | WI-FI роутер  | CPE903B 4G LTE 1Port WAN/LAN 3000mAh- с поддержкой sim карты | шт. | 2 |
| 8 | Труба гофрированная труба для сетевого кабеля | Черного/белого цвета, 16 мм  | м. | 500 |
| 9 | Труба профильная  | металлическая, 40x40х 2.0, | м. | 40 |
| 10 | Саморез  | по металлу, 4х45 | пачка | 2 |
| 11 | Кабель электрический для питания оборудования  | 4/220V | м. | 100 |

**\*Все вышеуказанные услуги должны быть доставлены в село Ак-Босого, Араванского района, Ошской области.**

**Лот №6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Умный счетчик  | СВ 15 | шт | 690 |

**\*Все вышеуказанные услуги должны быть доставлены в город Бишкек.**