**ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ**

**Дата закрытия: 22 мая 2025 г; 17:00 часов по Бишкекскому времени**

В данном контексте, ФСДС приглашает к участию в тендере на поставку материалов и услуг для улучшения водоснабжения в сельских местностях. Заявка должна быть оформлена в сомах.

Ваша заявка должна основываться на всех требованиях, указанных в Приглашении на участие в тендере.

**Требования к участникам:**

1. Юридические лица, Индивидуальные/Частные Предприниматели
2. Наличие банковского расчётного счёта.
3. Сертификат соответствия товара, сертификат происхождения.
4. Предложение должно сопровождаться конкретным описанием модели и марки каждого предложенного товара

**Общие требования к заявке:**

1. Полное название, адрес, номер факса и телефона, электронный адрес компании и контактного лица;
2. Принятие Общих положений и условий, применимых к контрактам ФСДС закупкам, включая условия оплаты ФСДС. (ФСДС производит оплату банковским способом в течение 10 дней на основании электронного счета-фактуры и акта приемки товаров и услуг, по необходимости.
3. Условия оплаты: ФСДС производит оплату банковским способом в течение 10 дней на основании электронного счета-фактуры и погрузочных документов с условием получения акта приема товаров и услуг, по необходимости.
4. Принятие Требований ФСДС к заявке, включая технические спецификации. Если Ваша заявка не соответствует какому-либо выдвигаемому требованию, это несоответствие должно быть четко указано в Вашем предложении. Если ничего не подразумевается в данном отношении в Вашем предложении, будет считаться, что все требования в данном Приглашении условно принимаются.

**Особые требования и условия:**

1. На заявке необходимо указать номер и поставить штамп на всех страницах в целях облегчения проверки полноты документы, а также названия поставщика
2. Результаты вскрытия заявок на участие в тендере не оглашаются; однако поставщики, не прошедшие в результате тендера, будут извещены соответствующим образом
3. **Заявки принимаются как по всем лотам, таки отдельно по каждому лоту.**

**Оценка и при суждение контракта:**

Присуждение контракта происходит на основании:

* Соответствия техническим спецификациям;
* Соответствия коммерческим требованиям;
* Принятия Общих положений и условий ФСДС;
* Цены;
* Других критерий оценки, по необходимости:

**Подача заявки:** Ваша заявка должна быть отправлена в электронном виде на адрес [office@fsds.kg](mailto:office@fsds.kg), и **обязательно в запечатанном конверте** и с пометкой в офис ФСДС по адресу: г. Бишкек, ул. Боконбаева 204 до 17.00 ч. 22 мая 2025 года.

Все уточняющие вопросы присылать на почту [daniyar.jasoolov@fsds.kg](mailto:daniyar.jasoolov@fsds.kg) до 20 мая 17:00, 2025 года.

**Общественный Фонд «FSDS» в рамках проекта «Поддержка местной продовольственной системы для здорового питания» объявляет открытый тендер на поставку материалов и услуг по нижеследующему списку:**

**Лот № 1:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Технические характеристики | Единица измерение | Количество |
| 1 | *Полиэтиленовая труба* | *Д- 90* | *950* | *В рулонах, метр* |
| 2 | Полиэтиленовая труба | Д-75 | 1000 | В рулонах. Метр |
| 3 | Полиэтиленовая труба | Д-90 | 35 | метр, прямой кусками |
| 4 | Полиэтиленовая труба | Д-50 или 63 | 40 | метр |
| 5 | Поливная трубка | Д 16. шаг 50см | 18500 | метр |
| 6 | Трубка (слепая) | Д 16 | 800 | метр |
| 7 | Тройник | Д-90 ПВХ (пайка) | 10 | шт |
| 8 | Тройник | Д-75 ПВХ (пайка) | 10 | шт |
| 9 | Колено | Д-90 ПВХ (пайка) | 20 | шт |
| 10 | Переходник | Д-90/75 | 10 | шт |
| 11 | Муфта | Д-90 ПВХ (пайка) | 20 | шт |
| 12 | Муфта | ПВХ (пайка)Д75 | 20 | шт |
| 13 | Кран | Д-90 | 10 | шт |
| 14 | Кран | Д 75 | 1 | шт |
| 15 | Кран | Д 50или 63 | 14 | шт |
| 16 | Клапан воздушный |  | 8 | шт |
| 17 | Седловая врезка | Д 90(под В.К.) | 13 | шт |
| 18 | Седловая врезка | Д 75/50или 63  с фитингом (мама) | 14 | шт |
| 19 | Муфта-ерш с кольцами | Д-16 | 600 | шт |
| 20 | Сальники | Д-16 | 150 | шт |
| 21 | Очки заглушки | Д-16 | 300 | шт |
| 22 | Монометр водяной | -до 6 бар | 5 | шт |
| 23 | Фильтр дисковый | Д 90 | 1 | шт |
| 24 | Гидроциклон | ?? | ??? | шт |
| 25 | Инжектор вентури | Собрать байпас | 1 | шт |
| 26 | Проволока стальная | 2,5 или 3 | 22000 | м |
| 27 | Крепеж -замок или вязальная проволока (тонкая)на усмотрение |  |  |  |
| 28 | Насос | Поверхностный  Высота напора до 40м, объем подачи воды 30-40куб/ч | 1 | шт |

**\*Все вышеуказанные материалы должны быть доставлены в село Тосор, Джети-Огузского района, Иссык-Кульской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №2** | | | | |
| 1 | Цемент | М-400 | кг | 5000 |
| 2 | Газобетонные блоки | Прямой блок, автоклавный, длинах-625 мм х ширина-250 мм х толщина - 300 мм | шт | 2000 |
| 3 | Стропила  (обрезная доска) | 25х200х6000 мм,  страна происхождения – Россия | м3 | 6 |
| 4 | Стропила  (обрезная доска) | 50х180х6000 мм,  страна происхождения – Россия | м3 | 8 |
| 5 | Стропила  (обрезная доска) | 50х100х6000 мм,  страна происхождения – Россия | м3 | 8 |
| 6 | Рейка | 5х4х6,  страна происхождения – Россия | м3 | 6 |
| 7 | Металлочерепица | Металлический, 4.5 мм,  6-метровые листы, цвет бордовый, страна происхождения - Россия | м2 | 200 |
| 8 | Прожектор | Светодиодный прожектор «Cobra» для наружнего освещения, 100 Вт, цвет сечения – белый , корпус – темный | шт | 15 |
| 9 | Арматура | д-14 мм,  страна происхождения -Россия | м | 1000 |
| 10 | Базальтовый утеплитель | Предназначенный для фасадных систем в качестве тепло и звукоизоляции, слоистый, 1200х600х50, в упаковке по 12 шт., | м2 | 400 |
| 11 | Кабель | Кабель для проведения электропроводки, 4-жил, сечение – 1.5 мм | м | 400 |
| 12 | Кабель | Кабель для проведения электропроводки, 4-жил, сечение – 2 мм | м | 300 |
| 13 | Сетка Гиттера | Металлический,  1530 х 2500 х 4 мм | м | 400 |
| **\*Все вышеуказанные материалы должны быть доставлены в город Балыкчы и село Тосор, Джети-Огузского района, Иссык-Кульской области** | | | | |
| **Лот №3** | | | | |
| 1 | Контейнер | Внешние размеры: длина – 12 метров, ширина – 2,47 метра, высота – 2,9 метра. Вес пустого контейнера составляет 3900 кг., без дефектов, с ровными стенами, отсутствие ржавчин | шт | 2 |
| **\*Все вышеуказанные материалы должны быть доставлены в город Балыкчы и село Тосор, Иссык-Кульской области**  **\*\*предоставить фотоконтейнеров в цветном виде (фото изнутри и снаружи)** | | | | |