

**Стандартная тендерная документация**

**на закупку товаров/работ/услуг**

**методом запроса ценовых предложений**

### СОДЕРЖАНИЕ

###### ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

*(Приложение № 1)*

1. **ФОРМА ТЕНДЕРНОЙ ЗАЯВКИ**

*(Приложение № 2)*

1. **ФОРМА ПОСТАВЩИКА**

*(Приложение №3)*

1. **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ВОР)**

*(Приложение №4)*

*Приложение № 1*

###### ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

***Уважаемый Поставщик,***

Общественный Фонд «Программы поддержки развития горных сообществ Кыргызстана» (далее ОФ «MSDSP KG»), инициатива Фонда Ага Хана в рамках Программы повышения устойчивости города Нарын (NURP)приглашает к участию в тендере на выполнение работ по строительству городской лестницы, ведущей к панорамной смотровой площадке в г. Нарын, Нарынской области, и запрашивает тендерные предложения по нижеследующим Лотам:

|  |  |
| --- | --- |
| Лот №1 | Строительство городской лестницы с освещением, ведущей к панорамной смотровой площадке в г. Нарын. |

*Информация по техническим спецификациям и требуемым объемам прилагается.*

1. *Вам необходимо предоставить ценовое предложение по всем позициям Лота/Лотов, объединенным в настоящем приглашении*. Оценка будет производиться по всем позициям Лота.
2. Вам следует предоставить нам оригинал тендерной заявки (конверт) вместе с прилагаемыми приложениями в запечатанном конверте с маркировкой «Тендер RPF-MSDSPKG-SWSEA020-UM03», адресовать и доставить по следующему адресу: ОФ «MSDSP KG» город Нарын, ул. С Жакыпова 19, здание ШПНО 3 этаж, кабинет 311, или город Бишкек А. Токомбаева 25 Монако 2 в отдел закупок.
3. Дополнительную информацию чертежи можно получить, письменно обратившись по электронной почте : [ulan.madiev@akdn.org](mailto:ulan.madiev@akdn.org)
4. Крайний срок подачи ценовых котировок является: **18.07. 2025 г. 15:00 (Местное время).**
5. Ваша ценовая котировка должна быть на русском или кыргызском языке и должна сопровождаться соответствующей технической документацией и другими печатными материалами или уместной информацией по каждой позиции.
6. Поставщик должен предоставить следующий перечень документов вместе с тендерной заявкой для **подтверждения квалификации:**

* *Юридические документы Участника для проверки правомочности Участника: копия свидетельства МЮ КР и Устава организации;*
* *Копию действующей Лицензии выданной уполномоченным органом Кыргызской Республики, с приложением охватывающее все виды работ, предусмотренные в Ведомости объемов работ (ВОР), подлежащие лицензированию;*
* *Иметь опыт выполнения не менее двух аналогичных договоров/услуг за 2023–2024 гг. на сумму не менее планируемой суммы Лота. Приложить копии договоров, актов выполненных работ;*
* *Иметь в наличии руководителя и ключевых сотрудников с опытом выполнения аналогичных по характеру и объему услуг в течение не менее одного года, включая не менее одного года на предполагаемой должности. Предоставить копии действующих сертификатов, удостоверений следующих сотрудников:*

**- Специалист по сварочным работам*;***

**- Специалист по строительным монтажным работам**

**- Специалист по инжиниринговым услугам**

* *Сведения об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам к окончательному сроку подачи тендерных заявок (принимаются электронные справки);*
* *Предоставить не менее двух рекомендательных писем или отзыва от предыдущих заказчиков;*

1. Ваша Тендерная заявка должна также содержать следующие **заполненные формы и документы с подписью и печатью:**

* Форма тендерной заявки/Сведения о квалификации *(приложение №2);*
* Форма поставщика *(приложение №3)*
* Ведомость объемов работ (ВОР) *(приложение №4),*

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: **см. ВОР**
2. ЦЕНЫ: Цены указываются в Кыргызских сомах для требуемых товаров/услуг, которая должна включать все налоги, НДС, таможенные сборы.
3. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Каждому поставщику разрешается предоставлять **только одно ценовое** предложение и не разрешается изменять его, **альтернативные предложения не рассматриваются**.
4. ОЦЕНКА КОТИРОВОК: при оценке котировок Покупатель определит оценочную стоимость по каждой тендерной заявке путем уточнения цены котировки через исправление всех возможных арифметических ошибок следующим образом:
5. в случае расхождения между суммами, прописанными цифрами и словами, определяющей будет сумма, прописанная словами.
6. в случае расхождения между единичной стоимостью и общей суммой, полученной путем умножения единичной стоимости на количество, определяющей будет указанная единичная стоимость.
7. если Поставщик откажется принимать исправление, его котировка будет отклонена.
8. ОФ «MSDSP KG» выбирает победителя основываясь на принципе «наилучшая цена/предложение», согласно критериям, указанным в Приглашении на предоставление заявки. Несмотря на то, что цена является важным критерием, она не является основным. Участник с наименьшим ценовым предложением не является победителем тендера по умолчанию.
9. ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА. ОФ «MSDSP KG» оставляет за собой право выбрать Участника, которого посчитает наиболее подходящим для выполнения работ, его оценка окончательна и никакие изменения или дополнительная информация, кроме запрошенных ОФ «MSDSP KG» у всех Участников в случае возникновения вопросов, рассматриваться не будут. Следовательно, первоначальное предложение должно содержать оптимальные условия как по стоимости или цене, так и с технической стороны. ОФ «MSDSP KG» оставляет за собой право вести обсуждения в случае, если посчитает таковое необходимым.
10. Никто из Участников не должен предпринимать попыток связаться с членами тендерной комиссии в период оценки предложений, в противном случае Участник автоматически будет дисквалифицирован.
11. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Ваша заявка должна быть действительной в течение 60 дней, начиная с крайнего срока получения заявки.
12. Дальнейшую информацию и разъяснения до окончания срока подачи тендерных заявок Вы можете получить, письменно обратившись по электронной почте: [ulan.madiev@akdn.org](mailto:ulan.madiev@akdn.org)
13. ГРАФИК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Ожидаемый срок выполнения услуг для работ **не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней**, с даты подписания контракта.
14. ГАРАНТИЯ:
15. ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ производится 100% после выполнения объема работ и подписания Акта выполненных работ. В случае запроса авансового платежа Участник должен предоставить банковскую гарантию на авансовый платеж.

*Приложение № 2*

**ФОРМА ТЕНДЕРНОЙ ЗАЯВКИ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[дата]*

**Кому :** Общественный фонд «MSDSP KG» (ЭМ ЭС ДИ ЭС ПИ КЕЙ ДЖИ)

**Адрес**: Кыргызская Республика, г. Нарын, ул. С. Жакыпова 19;

**Наименование тендера:** Строительство городской лестницы с освещением, ведущей к панорамной смотровой площадке в г. Нарын.

Изучив Тендерную документацию, включая все приложения, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить полный объем работ в полном соответствии с условиями Тендерной документации на сумму:

• Лот №1: Строительство городской лестницы с освещением, ведущей к панорамной смотровой площадке в г. Нарын. на сумму \_\_\_\_\_\_ [указать цену лота цифрами и прописью) сом;

"Перечень цен», является неотъемлемой частью Тендерной заявки и включает все затраты, налоги, пошлины и сборы, изымаемые на территории Кыргызской Республики.

Мы предлагаем завершить выполнение полного объема работ, описанных в Договоре в течение периода \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_календарных дней с даты подписания Договора.

Мы понимаем, что вы не обязаны принимать предложение с наименьшей стоимостью, или какое-либо другое из полученных Вами предложений.

Настоящим подтверждаем, что данное тендерное предложение соответствует сроку действия тендерной заявки, указанному в Тендерной документации, и принимаем условия тендера.

ФИО и должность уполномоченного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись и печать Поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Приложение №3*

**Общественный фонд MSDSP KG (ЭМ ЭС ДИ ЭС ПИ КЕЙ ДЖИ)**

Форма поставщика

|  |  |
| --- | --- |
| Полное юридическое название организации |  |
| Полное название на английском языке |  |
| Юридический статус |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес |  |
| Год основания |  |
| Профиль компании |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Статус плательщика НДС |  |
| Почтовый адрес |  |
| Руководитель организации (ФИО) и Контактное лицо |  |
| Номер телефона |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Интернет-сайт организации |  |
| Сколько времени компания работает на рынке? |  |
| Список аналогичных контрактов *(не более 10, поставка аналогичных товаров и услуг, название заказчика, вид товаров/услуг, сумма контракта)* |  |
| Список рекомендателей *(не менее 2-х и не боле 10, можно приложить рекомендательные письма, либо вписать контактные данные рекомендателей)* |  |
| Опыт работы с международными некоммерческими организациями *(не более 10, название организации, когда, какие поставки товаров и услуг)* |  |

Я заявляю, что ответы на эти вопросы верны.

Я понимаю, что эта информация будет использована в процессе отбора для оценки пригодности моей организации для отбора поставщиков от имени ................. ................................................. ................................................. ...

(указать наименование поставщика)

Я понимаю, что ОФ MSDSP KG может отклонить мою заявку, если не будут даны полные ответы на все соответствующие вопросы или если я предоставлю ложную/вводящую в заблуждение информацию. Я предоставил полный список всех приложений, используемых для предоставления дополнительной информации в ответ на вопросы.

Я также заявляю об отсутствии конфликта интересов в связи с требованием ОФ MSDSP KG.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись руководителя, печать организации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Приложение № 4* | | | | | | |
| **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ** | | | | | | |
| Строительство городской лестницы с освещением, ведущей к панорамной смотровой площадке в г. Нарын | | | | | | |
|  | | | | | | |
| № п.п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | | Кол-во | Стоимость за единицу | Общая сумма |
| 1 | 3 | 4 | | 5 |  |  |
| ***ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*** | | | | | | |
| **Раздел 1. ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ** | | | | | | |
| 1 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | | 0,25 |  |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | | 0,236 |  |  |
| 3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | | 0,0236 |  |  |
| **Раздел 2. ФУHДАМЕHТЫ** | | | | | | |
| 4 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона в деле | | 0,0236 |  |  |
| 5 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | 100 м3 бетона в деле | | 0,236 |  |  |
| 6 | Бетон гидротехнический, класс В 20 (М250) | м3 | | 24,072 |  |  |
| 7 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | | 1,1424 |  |  |
| **Раздел 3. МЕТАЛЛОKОHСТРУKЦИИ ЛЕСНИЦА** | | | | | | |
| ***Стойка лестницы*** | | | | | | |
| 8 | Монтаж металлических лестниц и площадок | т конструкций | | 2,531 |  |  |
| 9 | Конструкции стальные | т | | 2,531 |  |  |
| 10 | Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | 0,8525 |  |  |
| 11 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т. п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | 0,8525 |  |  |
| ***Косоур швеллер №20*** | | | | | | |
| 12 | Монтаж металлических лестниц и площадок | т конструкций | | 4,0848 |  |  |
| 13 | Конструкции стальные швеллер №20 | т | | 4,0848 |  |  |
| 14 | Конструкции стальные Накладка 8\*140\*160 и 12\*90\*160 | т | | 0,854 |  |  |
| 15 | Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | 1,6428 |  |  |
| 16 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т. п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | 1,6428 |  |  |
| ***Барьер проф. 50\*25\*2,5*** | | | | | | |
| 17 | Монтаж металлических лестниц и площадок | т конструкций | | 7,677 |  |  |
| 18 | Конструкции стальные | т | | 7,677 |  |  |
| 19 | Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | 4,329 |  |  |
| 20 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т. п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | 4,329 |  |  |
| ***Угольник для лестницы 50х50х4*** | | | | | | |
| 21 | Монтаж металлических лестниц и площадок | т конструкций | | 3,3855 |  |  |
| 22 | Конструкции стальные Угольник для лестницы 50х50х4 | т | | 3,3855 |  |  |
| 23 | Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | 2,22 |  |  |
| 24 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т. п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | 2,22 |  |  |
| **Раздел 4. ПОЛЫ** | | | | | | |
| 25 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | | 1,432 |  |  |
| 26 | Брусья мостовые лиственничные | м3 | | 7,16 |  |  |
| 27 | Простая окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | 1,432 |  |  |
| **Раздел 5. ПЕРЕВОЗКА РАЗГРУЗКА** | | | | | | |
| 28 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 50 км | 1 т груза | | 71,0147 |  |  |
| 29 | Вертикальное перемещение (подъем) сверх предусмотренного сборником, м 10, на высоту, м, до 25 | 10 т | | 7,10147 |  |  |
| ***ОСВЕЩЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ*** | | | | | | |
| **Раздел 1. ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ** | | | | | | |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,1344 | |  |  |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,0192 | |  |  |
| **Раздел 2. ФУHДАМЕHТЫ** | | | | | | |
| 3 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона в деле | 0,0192 | |  |  |
| 4 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | 100 м3 бетона в деле | 0,1344 | |  |  |
| 5 | Бетон гидротехнический, класс В 20 (М250) | м3 | 13,71 | |  |  |
| 6 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,1776 | |  |  |
| **Раздел 3. МЕТАЛЛОKОHСТРУKЦИИ** | | | | | | |
| 7 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | т конструкций | 2,5836 | |  |  |
| 8 | Конструкции стальные | т | 2,5836 | |  |  |
| 9 | Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1808 | |  |  |
| **Раздел 4. ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ** | | | | | | |
| 10 | Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 3,108 | |  |  |
| 11 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 | |  |  |
| 12 | Стоимость выключателя | шт | 1 | |  |  |
| 13 | Установка светильников с лампами люминесцентными | светильник | 120 | |  |  |
| 14 | Светодиодные неоновые ленты | метр | 492 | |  |  |
| **Раздел 5. ПОГРУЗКА РАЗГРУЗКА** | | | | | | |
| 15 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 50 км | 1 т груза | 30,1884 | |  |  |
| 16 | Вертикальное перемещение (подъем) сверх предусмотренного сборником, м 10, на высоту, м, до 25 | 10 т | 3,01884 | |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | |  |  |

**