Стройка:	Филиал КГТУ г. Токмок	
	
Объект:	Ремонт кабинетов и санузла.	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 4	
на текущий ремонт кабинета бухгалтерии.	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов(прим)	100 м2 расчищенной поверхности	1.32	
2.	Частичная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли(прим)	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0.462	
3.	Шпатлевка гипсовая	кг	9.24	
4.	Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.32	
5.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.10395	
6.	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов(прим)	100 м2 расчищенной поверхности	0.33	
7.	Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.33	
8.	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2 покрытий	0.33	
9.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытий	0.33	
10.	Устройство подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3.3	
11.	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм	м3	4.224	
12.	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3 подстилающего слоя	1.65	
13.	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)	м3	1.683	
14.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.33	
15.	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.8415	
16.	На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-1	100 м2 стяжки	0.33	
17.	Устройство покрытий дощатых(использовать старые разобранные доски)	100 м2 покрытий	0.33	
18.	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2 покрытия	0.33	
19.	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	16.5	
20.	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2.1 мм	м2	33.66	
21.	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 приборов	0.01	
22.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.06	
23.	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.06	
24.	Крепления	кг	2	
25.	Задвижки	шт.	1	
26.	Установка раковин	10 компл.	0.1	
27.	Раковина в комплекте	шт	1	
28.	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	100 отверстий	0.01	
29.	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	врезка	1	
30.	Демонтаж электропроводки(прим)	100 м	0.12	
31.	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0.02	
32.	Кабели двухжильные	м	22	
33.	Коробка ответвительная к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	100 шт.	0.04	
34.	Коробка ответвительная	шт	4	
35.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0.22	
36.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	м	22	
37.	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.04	
38.	Розетка двойная	шт	4	
39.	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.03	
40.	Выключатель двухклавишный	шт	3	
41.	Светильник на кронштейнах с люминесцентными лампами	100 шт.	0.04	
42.	Светильник потолочные	шт	4	

   

           ЧЛЕНЫ КОМИССИИ;  1. _______________________________________________________ 2. ___________________________________________________________ 

                                     3. ______________________________________________________ 4. ___________________________________________________________ 

Составил:	

Инженер-сметчик (Сертификат; №000050, ПР-9.1)                                             Т. Дюшебаев	
	(должность, подпись, Ф.И.О)