**ТЕНДЕР**

**на поставку швейных машин**

ОФ “Фонд глобальных перемен” в рамках проекта «Социально-экономическое развитие уязвимых домохозяйств в Кыргызстане и Узбекистане» при поддержке ОФ FSDS объявляет тендер по поставке оборудований с учетом доставки г. Бишкек в жил/массив Колмо.

**Открытый тендер на поставку оборудований по нижеследующим наименованиям:**

**Лот 1: Швейные Машины**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Кол-во**  **(шт)** | **Сроки гарантии** | **Сроки поставки** | **Цена в сомах за 1 шт** | **Итоговая Цена в сомах** |
| **1** | BRUCE R2-4CHZ прямострочная швейная машина. | Базовая одно игольная автоматическая функциями  Для Средних и тяжёлых материалов.  Зубчатая рейка и лапка шириной 15мм игла номером 130  Макс. скорость шитья — 5000 ст/мин  Подсветка — есть | **3** |  |  |  |  |
| **2** | BRUCE Q-5 Промышленная швейная машина | одно игольная высокоскоростная со встроенным сервомотором длина стежка до 5мм высота подъёма лапки до 13 мм.  Максимальная скорость шитья — 5000 ст/мин | **1** |  |  |  |  |
| **3** | BRUCE X5S-5-A04/435 высокоскоростной 5-ниточный промышленный оверлок | Высокоскоростной 5-ниточный промышленный оверлок с быстрой регулировкой зубов по высоте. Схема шва данного оверлока составляет 5Х6 мм. Расстояние между иголками 5мм. Ширина обметки 6мм. Общая ширина шва 11мм.  Максимальная скорость шитья — 5500 ст/мин | **1** |  |  |  |  |

**Лот 2: Швейные Машины**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Кол-во**  **(шт)** | **Сроки гарантии** | **Сроки поставки** | **Цена в сомах за 1 шт** | **Итоговая Цена в сомах** |
| **1** | Прямострочная швейная машина JACK JK-A2B-C | Скорость 5000 об/мин  Кол-во нитей 2;  Длина стежка до 5 мм;  Игла DBx1#11-#18(#14);  Легкие/средние материалы | **2** |  |  |  |  |
| **2** | Четырехниточный оверлок Jack E4S-4-M03/333/H/M/ | Скорость 5500 об/мин  Кол-во нитей 4  Кол-во игл 2  Тип иглы DCx27-11  Светодиодная подсветка  Тип материалы- средние и тяжелые | **1** |  |  |  |  |

Срок действия ценового предложения должен оставаться в силе после даты рассмотрения ценовых предложений. Каждому поставщику разрешается предоставлять только одно ценовое предложение и не разрешается менять его.

Цены должны быть предложены в кыргызских сомах и должны включать помимо стоимости товара, стоимости транспортировки до места назначения, все налоги, пошлины, обязательные платежи и другие затраты, связанные с выполнением договора.

Ценовые предложения (с указанием сроков поставки, конкретным описанием модели и марки каждого предложенного товара с фото) и другие сопроводительные документы (**по финансовой части, свидетельство, предоставление электронной счет-фактуры, указанные цены за доставку и т.д.**) необходимо подать в электронном формате с пометкой «**Тендер-оборудование**» в теме письма на эл. почту: **gcf.in.kg@gmail.com до 17:00, 27 сентября 2023 г.**

В **коммерческих предложениях должна быть** окончательная сумма с учетом всех налогов и соц. отчислений, сборов в сомах КР **с подписью и печатью** – (обязательно!).