

**Стандартная тендерная документация**

**на закупку товаров**

**методом запроса ценовых предложений**

### СОДЕРЖАНИЕ

###### ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

*(Приложение № 1)*

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН И ГРАФИК ПОСТАВОК**

*(Приложение № 2)*

1. **ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СООТВЕТСТВИИ**

*(Приложение №3)*

1. **ФОРМА ЗАЯВКИ / СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ**

*(Приложение №4)*

*Приложение № 1*

**ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК**

***Уважаемый Поставщик,***

Общественный Фонд Программы поддержки развития горных сообществ Кыргызстана (далее ОФ «MSDSP KG»), инициатива Фонда Ага Хана в рамках проекта «Посадка и защита деревьев» приглашает к участию в тендере по поставке строительных материалов для ограждения и запрашивает тендерные предложения по нижеследующим Лотам:

|  |  |
| --- | --- |
| Лот №1 | Строительные материалы для ограждения |

*Информация по техническим спецификациям и требуемым объемам прилагается.*

1. Вам необходимо предоставить ценовое предложение по всем позициям Лота/Лотов, объединенным в настоящем приглашении. Оценка будет производиться по всем позициям Лота. Контракт присуждается компании, предложившей наименьшую общую оцененную стоимость по всем позициям Лота.
2. Вы можете предоставить оригинал ценовой котировки (конверт) вместе с прилагаемыми приложениями, запечатанный в конверт с обязательной маркировкой **«Тендер RFQ-MSDSPKG-HHCLI002-MB001» Строительные материалы для ограждения,** адресовано и доставлено по адресу: офис ОФ MSDSP KG, город Ош, ул. П. Айтмаматова 15 либо отправить все вышеуказанные документы исключительно в формате PDF на электронную почту: [quotations.msdspkg@akdn.org](mailto:quotations.msdspkg@akdn.org) с пометкой **«Тендер RFQ-MSDSPKG-HHCLI002-MB001» Строительные материалы для ограждения**.
3. Дополнительную информацию или какие-либо уточняющие сведения можно получить по тел.: 0 3222 72300 либо по адресу электронной почты: [quotations.msdspkg@akdn.org](mailto:quotations.msdspkg@akdn.org)
4. Крайний срок подачи ценовых котировок является: **30.03.2024 г. 15:00 ч.** (местное время).
5. Ваша ценовая котировка должна быть на русском или кыргызском языке и должна сопровождаться соответствующей технической документацией и другими печатными материалами или уместной информацией по каждой позиции.
6. Поставщик должен предоставить следующий перечень документов вместе с тендерной заявкой для подтверждения квалификации:

* *Юридические документы участника для проверки правомочности Участника,*

*для юридических лиц: копия свидетельства МЮ КР и Устава организации;*

*для физических лиц: копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя;*

* *Справку Налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам к окончательному сроку подачи конкурсных заявок (принимаются электронные справки);*
* *Не менее 1 копии успешно завершённых контрактов на общую сумму не менее 150 тыс. сом (выполнение аналогичных поставок), выполненных в течение последних 2 лет со схожими техническими характеристиками;*

1. Ваша Тендерная заявка должна также содержать следующие заполненные формы и документы с подписью и печатью:

* Перечень цен и график поставок;
* Информация о Техническом соответствии товаров и материалов.
* Форма тендерной заявки/Сведения о квалификации

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: Участник торгов должен представить полное техническое описание предлагаемого оборудования/товара.
2. ЦЕНЫ: Цены указываются в Кыргызских сомах для требуемых товаров/услуг, включая транспортировку до конечного места назначения, указанного в ТД, которая должна включать все налоги, НДС, таможенные сборы, стоимость наземных транспортных услуг и погрузки/разгрузки.
3. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Каждому поставщику разрешается предоставлять только одно ценовое предложение и не разрешается изменять его, альтернативные предложения не рассматриваются.
4. ОЦЕНКА КОТИРОВОК: при оценке котировок Покупатель определит оценочную стоимость по каждой тендерной заявке путем уточнения цены котировки через исправление всех возможных арифметических ошибок следующим образом:

* в случае расхождения между суммами, прописанными цифрами и словами, определяющей будет сумма, прописанная словами.
* в случае расхождения между единичной стоимостью и общей суммой, полученной путем умножения единичной стоимости на количество, определяющей будет указанная единичная стоимость.
* если Поставщик откажется принимать исправление, его котировка будет отклонена.

1. ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА. ОФ «MSDSP KG» выбирает победителя основываясь на принципе «наилучшая цена/предложение», согласно критериям, указанным в Запросе на предоставление заявки. Несмотря на то, что цена является важным критерием, она не является основным. Участник с наименьшим ценовым предложением не является победителем тендера по умолчанию.
2. ОФ «MSDSP KG» оставляет за собой право выбрать Участника, которого посчитает наиболее подходящим для выполнения поставок, его оценка окончательна и никакие изменения или дополнительная информация, кроме запрошенных ОФ «MSDSP KG» у всех Участников в случае возникновения вопросов, рассматриваться не будут. Следовательно, первоначальное предложение должно содержать оптимальные условия поставки как по стоимости или цене, так и с технической стороны. ОФ «MSDSP KG» оставляет за собой право вести обсуждения в случае, если посчитает таковое необходимым.
3. Никто из Участников не должен предпринимать попыток связаться с членами тендерной комиссии в период оценки предложений, в противном случае Участник автоматически будет дисквалифицирован.
4. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Ваша котировка должна быть действительной в течение 60 дней, начиная с крайнего срока получения котировок.
5. ГРАФИК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Ожидаемый срок выполнения услуг не позднее 14 календарных дней с даты подписания контракта.
6. ГАРАНТИЯ: Предложенные товары должны быть новыми.
7. ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ может производиться следующим образом: 100 % оплаты будет произведено после завершения полного объема поставок в течение тридцати (30) календарных дней со дня подписания Акта приема товаров и предоставления документов по оплате Поставщиком.
8. АДРЕС ДОСТАВКИ/ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: все Лоты должны быть доставлены по адресу, указанному в приложении №2

Приложение № 2

**ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН И ГРАФИК ПОСТАВОК**

**Информация о компании:**

1. Наименование компании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Ф.И.О. уполномоченного представителя компании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Название компании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, согласен обеспечить Фонд MSDSP KG, товарами/услугами, отвечающими следующим характеристикам, согласно общим условиям и ответственности, которым я обязуюсь следовать.

**ЛОТ №1**

**Строительные материалы для ограждения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Цена за единицу** | **Общая стоимость** | **Адрес доставки/разгрузки** |
| 1 | Нержавеющая сетка рабица, ячейки 50мм\*50мм, высота: не менее 1,5 м., диаметр проволоки не менее 2мм ГОСТ 5336–80 | м | 2300 |  |  | Ошская область, Кара-Сууйский район, АО Катта-Талдык, перевал Чыйырчык |
| 2 | Уголок металлический, 60мм \*60мм, толщина 3 мм  Отрезки по 2,2 метра. | шт. | 1250 |  |  |
| 3 | Проволока вязальная колючая двойная, диаметр основной проволоки 2,8 мм, колючек 2,0 мм | кг | 225 |  |  |
| 4 | Проволока вяжущая, диаметр проволоки 2мм. | кг | 150 |  |  |
| 5 | Пластиковый резервуар для воды, 5 тонн, D1920, H2250 | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Труба ПЭ-100 магистральная техническая, d=40мм, толщина стенки 3мм (черная с синими полосками) | м | 600 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |
|  | НДС: |  |  |  |  |  |
|  | **Всего с НДС:** |  |  |  |  |  |

Ожидаемый срок завершения поставок не позднее 14 календарных дней с даты подписания контракта.

Общая стоимость должна указываться с учетом всех налогов, перевозки и разгрузки до адреса доставки.

Срок действия ценового предложения в течение 60 дней

Дата «\_\_\_\_\_» 2024 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Наименование Поставщика) (ФИО, Должность) (Подпись и печать)*

*Эл. адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юр.адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Приложение №3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ**  Строительные материалы для ограждения | | | |
| №п/п | Наименование материалов, оборудований | Требуемые технические спецификации, характеристики. | Заполняется Участником (нужно указать техническую спецификацию предлагаемого оборудования, в т. ч. марку, производителя и страну происхождения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Нержавеющая сетка рабица, ячейки 50мм\*50мм, высота: не менее 1,5 м., диаметр проволоки не менее 2мм | Металлическая сетка плетеная;  Применение: ограждение территории;  Форма ячеек: ромбовидная (ромбическая форма плетения)  Размер ячеек: 50мм\*50мм  Габариты сетки: ширина 1,5 метра  Толщина проволоки не менее 2 мм |  |
| 2 | Уголок металлический, 60мм\*60мм, толщина 3 мм. Отрезки по 2,2 метра | Уголок металлический, 60мм\*60мм, толщина 3 мм. Отрезки по 2,2 метра |  |
| 3 | Проволока вязальная колючая двойная, диаметр основной проволоки 2,8 мм, колючек 2,0 мм | Проволока вязальная колючая двойная, диаметр основной проволоки 2,8 мм, колючек 2,0 мм |  |
| 4 | Проволока вяжущая, диаметр проволоки 2мм. | Проволока вяжущая, диаметр проволоки 2мм. |  |
| 5 | Пластиковый резервуар для воды, 5 тонн, D1920, H2250 | Пластиковый резервуар для воды объемом 5 тонн |  |
| 6 | Труба магистральная техническая, d=40мм, толщина стенки 3мм | Материал: Полиэтилен  Тип полимера: ПЭ-100  Цвет: черный с синими полосами  Диаметр: 40 мм  Толщина стенки: 3 мм |  |

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КОПИИ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ), ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.

Требования к упаковке: Все материалы должны быть упакованы в соответствующем виде для транспортировки.

Перед поставкой (отправкой) потребителю Поставщик в обязательном порядке приглашает представителя ОФ «MSDSP KG» для осмотра партии товара на соответствие с указанными техническими спецификациями.

Дата «\_\_\_\_\_» 2024 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Наименование Поставщика) (ФИО, Должность) (Подпись и печать)*

*Приложение №4*

**ФОРМА ТЕНДЕРНОЙ ЗАЯВКИ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[дата]*

**Кому :** ОФ «MSDSP KG»

**Адрес**: Кыргызская Республика, город Ош, ул. П. Айтмаматова, дом №15

**Наименование тендера:** Строительные материалы для ограждения

Изучив Тендерную документацию, включая все приложения, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить поставку полного объема строительных материалов для ограждения в полном соответствии с условиями Тендерной документации на сумму:

• Лот No1: Строительные материалы для ограждения на сумму \_\_\_\_\_\_ [указать цену лота цифрами и прописью) сом;

ВСЕГО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [указать общую сумму Тендерной заявки цифрами и прописью] сом. (Примечание: Поставщик указывает цены по тем лотам, по которым он подает Тендерную заявку).

"Перечень цен», является неотъемлемой частью Тендерной заявки и включает все затраты, налоги, пошлины и сборы, изымаемые на территории Кыргызской Республики (если требования конкурсной документации иные, включить иные условия).

Мы предлагаем завершить выполнение полного объема работ, описанных в Контракте в течение периода \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месяцев / дней с даты подписания контракта.

Мы понимаем, что вы не обязаны принимать предложение с наименьшей стоимостью, или какое-либо другое из полученных Вами предложений.

Настоящим подтверждаем, что данная тендерное предложение соответствует сроку действия тендерной заявки, указанному в запросе котировок, и принимаем условия тендера.

ФИО и должность уполномоченного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись и печать Поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение № 3**

**ФОРМА ПОСТАВЩИКА**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное юридическое название организации (ИП/ЧП) |  |
| Юридический статус |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес |  |
| Год основания |  |
| Профиль компании |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Статус плательщика НДС |  |
| Почтовый адрес |  |
| Руководитель организации (ФИО) и Контактное лицо |  |
| Номер телефона |  |
| Адрес электронной почты: |  |
| Интернет-сайт организации |  |
| Сколько времени компания работает на рынке? |  |
| Список аналогичных контрактов *(не более 10, поставка аналогичных товаров и услуг, название заказчика, вид товаров/услуг, сумма контракта)* |  |
| Список рекомендателей *(не менее 2-х и не более 10, можно приложить рекомендательные письма, либо вписать контактные данные рекомендателей)* |  |
| Опыт работы с международными некоммерческими организациями *(не более 10, название организации, период поставки /вид товаров и услуг)* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*Поставщик)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Должность)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Подпись и печать)* | |  |  |