**Приложение № 1**

**Техническая спецификация на закупку швейных оборудований, в рамках реализации проекта «Blossoming Aigul - Capacitated Women Civil Society Organizations sustaining peace in Kyrgyzstan»**

Необходимо предоставить цены на следующие товары:

| **№** | **Наименование товара/Адрес доставки** | **технические характеристики** | **Кол-во** | **Цена товара за 1 ед.** | **Сумма стоимости товара** | **Цена за доставку 1 ед. товара** | **Сумма доставки/установки товара** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лейлекский район, Баткенская область** | | | | | | | |
| 1 | **Промышленная швейная машина Jack F5**  Адрес доставки:  р-н. Лейлек, АО Лейлек, с. Кара-Суу | Промышленная одноигольная прямострочная швейная машина челночного стежка JACK JK-F5  Назначение: для работы с легкими и средними тканями.  Тип продвижения: нижний транспортер  -автоматическая система смазки.  Особенности машины: встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка.  Экономичное потребления электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума. комплект: голова со встроенным серводвигателем, стол. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | **Пятинитка оверлок Shunfa F5-5D**  Адрес доставки:  р-н. Лейлек, АО Лейлек, с. Кара-Суу | 5-ниточный промышленный оверлок Высокоскоростная пятиниточная стачивающе-обметочная швейная машина (промышленный оверлок) для легких и средних тканей Shunfa F5-5D имеет встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | **Jack W4 распошивалка**  Адрес доставки:  р-н. Лейлек, АО Лейлек, с. Кара-Суу | Длина стежка, мм 4,5 Количество игл 3 Количество нитей 5 Модель иглы UY128GAS Высота подъема лапки рукой / коленоподъемником, мм 7 Скорость шитья, стеж/мин 5500 Тип швейной машины распошивалка Напряжение 220 в .Тип ткани легкое, средное | 1 |  |  |  |  |
| 4 | **Парогенератор с утюгом Silter Super mini 2035**  Адрес доставки:  р-н. Лейлек, АО Лейлек, с. Кара-Суу | Мощность утюга, Вт 800,мощность войлера вт 1250, Емкость 3,5 л, Напряжение 220, вес 8,5 кг | 1 |  |  |  |  |
| 5 | **Вышивальная машина Janome 230**  Адрес доставки:  р-н. Лейлек, АО Лейлек, с. Кара-Суу | Тип швейной машинки — вышивальная  Тип челнока — горизонтальный челнок  Основное назначение — вышивка любой сложности.ЖК дисплей 70мм х 40мм с подсветкой, с градацией серого  Рабочий экран 120мм х 100мм  Меню на русском языке  Экстра-подъем лапки до 13мм  Оптимальный выбор функций редактирования  Регулируемая скорость вышивки  3 вышивальных шрифта  Новые встроенные дизайны  Сенсор верхней нити  Сенсор прижимной лапки  Подсветка  Соединение с ПК — автономная работа (данные сохраняются на носителе — USB-stick) | 1 |  |  |  |  |
| **Баткенский район, Баткенская область** | | | | | | | |
| 6 | **Прямострочная швейная машина Bruce R5 автомат**  Адрес доставки:  Баткенский район с Кан | Тип стежка челночный  Длина стежка, мм 5  Применяемые иглы DBx11-14  Количество игл 1  Ход игловодителя, мм 30  Тип смазки автоматическая  Высота подъема прижимной лапки, мм рукой — 5; коленоподъемником — 13  Максимальная высота подъема прижимной лапки, мм 13  Автоматика есть  Позиционирование иглы есть  Устройство автоматической обрезки нити есть  Устройство автоматической закрепки строчки есть  Отводчик нити есть  Электромагнит подъема лапки есть  Максимальная скорость шитья, стежков/мин 5000 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | **Пятиниточный оверлок Bruce BRC X5-5-03/233**  Адрес доставки:  Баткенский район с Кан | Пятиниточный оверлок Bruce BRC X5-5-03/233 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | **Тамбурная вышивальная машинка**  Адрес доставки:  Баткенский район с Кан | Одноигольная промышленная швейная машина цепного стежка EM-530 с плоской платформой, свободного продвижения декоративной строчки тамбурного стежка. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | **Портновский манекен размер 42**  Адрес доставки:  Баткенский район с Кан | Размеры: 1000 x 450 x 350 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | **Детский манекен размер 28**  Адрес доставки:  Баткенский район с Кан | Размеры: 1000 x 450 x 350 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | **Прямострочная швейная машина JACK, автомат**  Адрес доставки:  Баткенский район, с Чон кара | Тип стежка челночный  Длина стежка, мм 5  Применяемые иглы DBx11-14  Количество игл 1  Ход игловодителя, мм 30  Тип смазки автоматическая  Высота подъема прижимной лапки, мм рукой — 5; коленоподъемником — 13  Максимальная высота подъема прижимной лапки, мм 13  Автоматика есть  Позиционирование иглы есть  Устройство автоматической обрезки нити есть  Устройство автоматической закрепки строчки есть  Отводчик нити есть  Электромагнит подъема лапки есть  Максимальная скорость шитья, стежков/мин 5000 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | **Распошивальная машинка автомат**  Адрес доставки:  Баткенский район, с Чон кара | Jack W4 распошивалка Распошивальная машина со встроенным сервомотором и пультом управления | 1 |  |  |  |  |
| 13 | **Утюг (паровой)**  Адрес доставки:  Баткенский район, с Чон кара | Техно 8688 утюг | 1 |  |  |  |  |
| 14 | **4-х ниточный оверлок автомат**  Адрес доставки:  Баткенский район, с Чон кара | Промышленный 4-х ниточный оверлок JACK JK-E4S-4-M03/333 Стачивающе-обметочный четырехниточный оверлок  Преимущества:  Автоматическая система смазки  Встроенный в голову серводвигатель, с плавной регулировкой скорости  LED подсветка рабочей зоны  Экономия электроэнергии  Улушенная система маслоснабжения с оптимизированным полным закрытым механизмом, улучшающим состояние игловодителя  Светодиодная подсветка, минимализирующая усталость зрения  Низкий уровень шума | 1 |  |  |  |  |
| 15 | **Дырокол для шторы** | Параметры:  Модель Электрический дырокол для штор  Напряжение 220 В, не поддерживает 110 В  Власть 250 Вт  Режим работы Электрический  Материал Пластик-сталь  Подходящий размер отверстия 45/48/53/56 мм  В комплект поставки входит размер фрезы 48 мм и 53 мм (по умолчанию)  Размер 25x16x42 СМ  Масса 8 кг | 1 |  |  |  |  |
| 16 | **Прямострочная швейная машина**  Адрес доставки:  Баткенский район с Кыштут | Прямострочная промышленная машина Jack JK-F5 (Комплект со столом) LED подсветка  Встроенный сервопривод с блоком управления и позиционером иглы  Регулировка скорости  Позиционирование иглы  Экономия электроэнергии, низкий уровень шума и вибрации  Автоматическая система смазки  Скорость шитья: 5000 об/мин  Длина стежка: 5 мм  Подъем лапки: 5 - 13 мм  Рекомендуемые иглы: Groz-Beckert (Германия)  Тип иглы: DBх1  Вес: 33,5 кг | 10 |  |  |  |  |
| 17 | **Машинка оверлок пятинитка**  Адрес доставки:  Баткенский район с Кыштут | Jack E4-5 пятинитка Тип платформы плоская  Тип прошиваемых материалов средние и тяжелые  Тип стежка цепной  Максимальная высота подъёма лапки 7мм  Максимальная скорость шитья 7000 ст/мин  Длина стежка 5 мм  Ширина обметки 6 мм  Голосовое сопровождение есть  USB порт есть  Тип иглы - DCx27 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | **Утюг (JKLS)**  Адрес доставки:  Баткенский район с Кыштут | Рабочая поверхность: 40х120 см.  Габариты стола: 44\*140\*93 см.  Вытяжка/ отсос  Высота стола: 92 см.  Мощность вытяжки: 367 Вт  Подогрев  Мощность нагрева: 800 Вт  Регулировка температуры  Напряжение: 220 В  Утюг/ парогенератор в комплекте: нет  Вес: 60 кг. | 1 |  |  |  |  |
| 19 | **Швейная машина**  Адрес доставки:  Баткенский район с Бужум | "Прямострочная промышленная машина Jack JK-F5 (Комплект со столом) LED подсветка  Встроенный сервопривод с блоком управления и позиционером иглы  Регулировка скорости  Позиционирование иглы  Экономия электроэнергии, низкий уровень шума и вибрации  Автоматическая система смазки  Скорость шитья: 5000 об/мин  Длина стежка: 5 мм  Подъем лапки: 5 - 13 мм  Рекомендуемые иглы: Groz-Beckert (Германия)  Тип иглы: DBх1  Вес: 33,5 кг" | 5 |  |  |  |  |
| 20 | **Оверлок (Jack)**  Адрес доставки:  Баткенский район с Бужум | Jack E4-5 пятинитка Тип платформы плоская  Тип прошиваемых материалов средние и тяжелые  Тип стежка цепной  Максимальная высота подъёма лапки 7мм  Максимальная скорость шитья 7000 ст/мин  Длина стежка 5 мм  Ширина обметки 6 мм  Голосовое сопровождение есть  USB порт есть  Тип иглы - DCx27 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | **Утюг техномир 8688**  Адрес доставки:  Баткенский район с Бужум | техномир 8688 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | **Манекен**  Адрес доставки:  Баткенский район с Бужум | Мягкий портновский манекен на колесах. Размер 42-s https://max.kg/item/12505030/maneken-portnovskiy-zhenskiy-r-42104-85-ost-cher-av | 1 |  |  |  |  |
| **Итоговая сумма** | | | |  | |  | |

МОФ “Инициатива Розы Отунбаевой” оставляет за собой право выбрать из вышеперечисленного списка товаров необходимые для проекта наименования товаров и их количество (сократить или увеличить).

Крайний срок поставки товаров 25.05.2024 г.

| ПЕЧАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ | Наименование поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись уполномоченного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| --- | --- |