**Приложение № 1**

**Техническая спецификация на закупку строительных материалов и хозяйственных товаров, в рамках реализации проекта «Blossoming Aigul - Capacitated Women Civil Society Organizations sustaining peace in Kyrgyzstan»**

Необходимо предоставить цены на следующие товары:

| **№** | **Наименование товара/Адрес доставки** | **технические характеристики** | **Кол-во** | **Цена товара за 1 ед.** | **Сумма стоимости товара** | **Цена за доставку 1 ед. товара** | **Сумма доставки/установки товара** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лейлекский район, Баткенская область** |
| **1** | Полиетилен (кленка), 68 метровАдрес доставки:р-н. Лейлек, АО Сумбула, с. Андарак | Ширина пленки от 2 метра. Толщина пленки от 120 до 200 мкм  | **1** |  |  |  |  |
| **2** | Печка паровойАдрес доставки:р-н. Лейлек, АО Сумбула, с. Андарак | Твердотопливный котел, отапливаемая площадь 100 кв м. Умный котел с длительным горением. | **1** |  |  |  |  |
| **3** | КательнАЯ печь, комплект(вырезной клапан, термометр и.д) стоящий 120квмАдрес доставки:р-н. Лейлек, АО Сумбула, с. Андарак | Отопительный котел Куппер ПРАКТИК-14 1.1 | **1** |  |  |  |  |
| **4** | Чугунный радиатор высота 60см секция 72штАдрес доставки:р-н. Лейлек, АО Сумбула, с. Андарак | высота 60см секция 72шт | **1** |  |  |  |  |
| **5** | Железная труба дм32мм толщ3мм (36 метров)Адрес доставки:р-н. Лейлек, АО Сумбула, с. Андарак | дм32мм толщ3мм | **1** |  |  |  |  |
| **6** | Вентилятор осевой Адрес доставки:р-н. Лейлек, АО Сумбула, с. Андарак | YWF.A4S-350S-5DIA00 ( всасывание) DUNLI | **2** |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | 1тн еврокуб бочка металлический поддонАдрес доставки:р-н. Лейлек, АО Сумбула, с. Андарак | 1тн еврокуб бочка металлический поддон | **1** |  |  |  |  |
| **9** | Машинка для сушки (сухофруктов)Адрес доставки:р-н. Лейлек, АО Сумбула, с. Андарак | Напряжение : 220vСила: 0,45-1,5 квРазмер:1400\*1200\*1600\*1200\*1000\*1600 | **1** |  |  |  |  |
| **10** | Машинка для резки фруктов ( резательное)Адрес доставки:р-н. Лейлек, АО Сумбула, с. Андарак | Напряжение : 220 vСила: 1,5 квРазмер:0,9\*0,9\*1,3м | **1** |  |  |  |  |
| **11** | Станок для изготовления войлока (Кийиз жасоочу станок), комплектАдрес доставки:р-н Лейлек, АО Лейлек, с Коргон | Катальный (Валяльный) станок "ВМ-120"Предназначен для получения Кошмы (нетканного материала) из шерсти разной плотности , толщины и длины , методом мокрого валяния (свойлачивания). кошмы , войлока, фетра и др.Габариты машины "ВМ-120" :Высота 200 см , Длина 153 см , Ширина 120 см, вес – 330 кг.Электродвигатель: 3 кВт ; ~220/380В. Диаметр барабанов: 400 мм.Рабочая ширина: 120 см.Барабаны выполнены из высококачественной лиственницы высшего сорта (экстра А), со специальной защитной обработкой древесины) | **1** |  |  |  |  |
| **12** | Рыхлитель шерсти (Жун тытуучу станок), комплектАдрес доставки:р-н Лейлек, АО Лейлек, с Коргон | ( часальная машина для шерсти хлопка синтепоны 50 кг в час ширина рабочей зоны 1010 мм электродивигателем 4 квт 1500 380 в весы 310 кг объем 1.6м3 габаритные размеры 1800\*1350\*900мм | **1** |  |  |  |  |
| **13** | Жалюзи 1м 40см\*1м80смАдрес доставки:р-н Лейлек, АО Кен-Талаа, с. Мурас | 1.40м\*1.80, цвет золотисто молочный | **5** |  |  |  |  |
| **14** | Аппарат для мороженого тройной розлив ширина 55. высота 76. мошность1200вт вес 60кгАдрес доставки:р-н Лейлек, АО Кен-Талаа, с. Мурас | тройной розлив ширина1.360мм. 540мм 590мм модель HB-8212 мошность 2000ВТ адрес: Жаманбаева 8\2 | **1** |  |  |  |  |
| **Баткенский район, Баткенская область** |
| **24** | Солнечный прожекторАдрес доставки:**Баткенский район с Айгул тоо** | Horoz-100W прожектор светодиодный с солнечной панелью.мощность общей системы SMD LED: 100Втаналог лампы накаливания: 800Вттип источника света: SMD LEDтемпература света: 6400Kобщий световой поток: 1500Лмдатчик движения: нетминимальный срок эксплуатации: 50.000 часов | **1** |  |  |  |  |
| **25** | ЦементАдрес доставки:Баткенский район с Кыштут | Портланд цемент ЮКЦ М-400, в бумажных мешках по 50 кг | **76** |  |  |  |  |
| **26** | Арматура д12Адрес доставки:Баткенский район с Кыштут | Железная арматура, Россия д 12, длина одного хлыста 11,75 метров. | **23** |  |  |  |  |
| **27** | СеткаматАдрес доставки:Баткенский район с Кыштут | Сетка МАК 200х200х2,7(2х3) | **18** |  |  |  |  |
| **28** | ЕврозаборАдрес доставки:Баткенский район с Кыштут | размеры плиты - 2000×500×40(45)мм; | **42** |  |  |  |  |
| **29** | Железобетонная стойка для еврозабораАдрес доставки:Баткенский район с Кыштут | Столб 1,5 м полная, включая длину основания | **24** |  |  |  |  |
| **30** | Калитка(эшик) 100х200см комплектАдрес доставки:Баткенский район с Кыштут | профильный трубы, лист 1 мм .длина 200 см ширина 100 см | **2** |  |  |  |  |
| **31** | Труба железная д60Адрес доставки:Баткенский район с Кыштут | толщина металла 3 мм, длина 6 м | **18** |  |  |  |  |
| **32** | Цепь железныйАдрес доставки:Баткенский район с Кыштут | Цепь короткозвенная "ЗУБР", DIN 766, оцинкованная сталь, d=12 мм, L=30 м» | **30** |  |  |  |  |
| **33** | прожекторАдрес доставки:Баткенский район с Кыштут | 2000 в | **2** |  |  |  |  |
| **34** | труба железная д80Адрес доставки:Баткенский район с Кыштут | толщ 3 мм д 80 | **6** |  |  |  |  |
| **35** | Информационный щит ,железная (для информации)Адрес доставки:Баткенский район с Кыштут | инфо шит высотой 2 м и шириной 0,7 м  |  |  |  |  |  |
| **36** | Детский унитаз Адрес доставки:Баткенский район с Бужум | унитаз детский  | **1** |  |  |  |  |
| **37** | Линолеум Адрес доставки:Баткенский район с Боз адыр | размер длина 7,5 м ширина 4,5 м | **1** |  |  |  |  |
| **38** | ЗанавескаАдрес доставки:Баткенский район с Боз адыр | размер длина 1,75 м ширина 1,75 м | **3** |  |  |  |  |
| **39** | Раковина Адрес доставки:Баткенский район с Газ | Комплект мебели Grossman Eco Line ЭКО-52 3 в 1, белый/дуб сонома, 105206 https://santehnica.kg/product/365199.html | **2** |  |  |  |  |
| **40** | Душевая кабинаАдрес доставки:Баткенский район с Газ | Душевая кабина Niagara NG-3502-14G, 100 x 100 см с гидромассажем | **1** |  |  |  |  |
| **41** | Окно из пластикаАдрес доставки:Баткенский район с Газ | высота 1,6 м ширина 1,05 м стеклопакетом | **8** |  |  |  |  |
| **42** | Дверь из пластика Адрес доставки:Баткенский район с Газ | высота 1,9 м ширина 0,83 м  | **5** |  |  |  |  |
| **43** | сухой смесь декоративная штукатурка (даждик)в мешках по 25 кг.Адрес доставки:Баткенский район с Газ | Смесь сухая растворная, штукатурная, цементная М25, Пк2, СТ 35715 – 1910 – ТОО – 01 – 2011Цвет серыйВодостойкость ВодостойкаяМаксимальный размер зерна 3,0 мм | **40** |  |  |  |  |
| **44** | плиточный клей Адрес доставки:Баткенский район с Газ | Клей для керамогранита Alinex «SET 301» (25кг) | **40** |  |  |  |  |
| **45** | Чесальный станок для шерстиАдрес доставки:Баткенский район с Бужум | Производительностью 20 кг в часШирина рабочей зоны 400 мм - 600 мм Мощностью 3кВтх 1440 об/мин (220В)Вес 230 кг объем 1.2м3 Габаритные размеры 1950\*950\*800 (мм) | **1** |  |  |  |  |
| **Итоговая сумма** |  |  |

МОФ “Инициатива Розы Отунбаевой” оставляет за собой право выбрать из вышеперечисленного списка товаров необходимые для проекта наименования товаров и их количество (сократить или увеличить).

Крайний срок поставки товаров 25.05.2024 г.

| ПЕЧАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ | Наименование поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись уполномоченного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| --- | --- |