Приложение №1

**Коммерческое предложение по поставке швейных машинок,**

**Общественный Фонд «Женский банк мира», в рамках проекта «SEDEP» – «Sustainable Economic Development, Empowerment and Protection of vulnerable young women»/ «СЕДЕП» – «Устойчивое экономическое развитие, расширение прав и возможностей и защита уязвимых молодых женщин» в партнерстве с организацией Pro NGO! e.V. при финансовой поддержке Европейского Союза объявляет тендер на закупку швейных машинок.**

**Кому:** ОФ «Женский банк мира»

e-mail:  [wpb.procurement@gmail.com](mailto:wpb.procurement@gmail.com)

Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать услуги по поставке швейных машинок в соответствии с Вашим запросом на предоставление коммерческого предложения от \_\_\_.05.2024 г.

Настоящим письмом мы представляем наше предложение по предлагаемым услугам по поставке швейных машинок.

Настоящим мы заявляем, что вся информация, изложенная в этом Предложении, верная, и соглашаемся с тем, что любое неверное толкование, содержащееся в нем, может привести к нашей дисквалификации.

Наше коммерческое предложение является для нас обязательным и при необходимости подлежит изменениям в результате переговоров по контракту.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принимать все полученные Вами предложения.

**С уважением,**

**ФИО, должность подписавшегося: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**подпись/М.П.**

**Наименование организации:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата:** «**\_\_\_**» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Перечень цен и график поставок**

График поставок, выраженный в календарных днях, определяет дату доставки до пункта назначения. *В графе «сроки доставки». Покупатель должен указать дни, в течение которых Поставщик должен поставить товар по следующему адресу:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S#** | **наименование** | **Ед.изм** | **К-во** | **место поставки** |
|
|  | Электромеханическая швейная машина Janome Jasmin25 | Штук | 3 | г. Ош |
|  | Промышленный 5-ти ниточный оверлок Jack E4S-5-03/233(4.8 мм) | Штук | 1 | г. Ош |
|  | Прямострочная швейная машина JACK JK-A2-CQ с обрезкой нити | штук | 14 | г. Ош |
|  | JANOME MEMORY CRAFT 230E ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНКА | штук | 1 | г. Ош |
|  | Плоскошовная машина ZOJE С5000-356/02 (комплект со столом) | штук | 1 | г. Ош |
|  | Утюг промышленный | штук | 7 | г. Ош |
|  | Обрезной станок для ковров | штук | 1 | г. Ош |
|  | ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВРОВЫЙ ОВЕРЛОК | штук | 1 | г. Ош |
|  | Трепальная Машина для шерсти | штук | 1 | г. Ош |
|  | Пистолет для тафтинга шитья ковров, тафтинган 2в1, 70Вт 220В | штук | 1 | г. Ош |

Общая стоимость должна указываться с учетом доставки до пункта назначения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S#** | **наименование** | **Ед.изм** | **К-во** | **Цена за единицу**  **сом** | **Общая сумма**  **сом** | **Срок доставки в днях (макс. срок не более 40 календарных дней)** |
|  | Электромеханическая швейная машина Janome Jasmin25 | Штук | 3 |  |  |  |
|  | Промышленный 5-ти ниточный оверлок Jack E4S-5-03/233(4.8 мм) | Штук | 1 |  |  |  |
|  | Прямострочная швейная машина JACK JK-A2-CQ с обрезкой нити | штук | 14 |  |  |  |
|  | JANOME MEMORY CRAFT 230E ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНКА | штук | 1 |  |  |  |
|  | Плоскошовная машина ZOJE С5000-356/02 (комплект со столом) | штук | 1 |  |  |  |
|  | Утюг промышленный | штук | 7 |  |  |  |
|  | Обрезной станок для ковров | штук | 1 |  |  |  |
|  | ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВРОВЫЙ ОВЕРЛОК | штук | 1 |  |  |  |
|  | Трепальная Машина для шерсти | штук | 1 |  |  |  |
|  | Пистолет для тафтинга шитья ковров, тафтинган 2в1, 70Вт 220В | штук | 1 |  |  |  |

Срок действия ценового предложения в течение 20 дней

*Примечание: Графа (1), (2), (3), (4) заполняется Покупателем, графа (5), (6), (7) заполняется Поставщиком и цены должны включать в себя стоимости товаров, транспортировки до места назначения, все налоги, пошлины, обязательные платежи и другие затраты.*

***Поставщик должен выставить счет и накладную, акт приемки товаров в офис Покупателя после поставки.***

**С уважением,**

**ФИО, должность подписавшегося: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**подпись/М.П.**

**Наименование организации:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата:** «**\_\_\_**» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

Приложение № 2

**Информация о техническом соответствии**

Наименование поставщика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание товара** | **Спецификация** | **Количество (шт.)** | **Тех. Параметры Поставщика (указать марку, модель и полную характеристику, страну производство)** |
| **1** | Электромеханическая швейная машина Janome Jasmin25 | * 25 швейных операций:   + прямая строчка (центральное и левое положение иглы)   + зигзаг   + эластичный зигзаг   + потайные строчки   + трикотажные строчки   + трикотажный зигзаг   + декоративные строчки   + оверлочные строчки   + петля-автомат * Регулировка длины стежка от 0 до 4 мм * Регулировка ширины зигзага до 5 мм * Регулятор натяжения верхней нити * Регулятор ширины зигзага * Вертикальный челнок * Рычаг обратного хода * Легко пристёгивающаяся лапка * Дополнительный подъём лапки * Встроенный нитеобрезатель * Встроенный нитевдеватель * Переключатель нижнего транспортёра * Два металлических вертикальных катушечных стержня * Свободный рукав * Отсек для хранения аксессуаров * Светодиодное освещение * Максимальная скорость шитья — 750 ст./мин. * Потребляемая мощность — 60Вт * Производство Таиланд * Вес нетто, кг: 6,3 * Вес брутто, кг: 6,9 | **3** |  |
| **2** | Промышленный 5-ти ниточный оверлок Jack E4S-5-03/233(4.8 мм) | * Автоматическая система смазки * Новый дизайн, база 800D * Встроенный в голову привод с опцией регулировки скорости * LED освещение * Улучшенная система маслоснабжения * Улучшенный - закрытый механизм игловодителя * Низкий уровень шума * Высокая производительность * Количество игл: 2 * Количество нитей: 5 * Расстояние между иглами: 3 мм * Длина стежка: 3.8 мм * Ширина обметки: 4 мм * Высота подъема лапки: 5 мм * Скорость шитья: 5500 об/мин * Увеличенная высота механизма подъема лапки * Тип иглы: DСх27 № 11 * Вес: 28,5 кг кг * Габариты: 470\*350\*480 | **1** |  |
| **3** | Прямострочная швейная машина JACK JK-A2-CQ с обрезкой нити | * Тип стежка – челночный * Тип материала - средние, легкие * Длина стежка, мм – 5 * Тип продвижения - нижнее (нижняя рейка) * Платформа – плоская * Применяемые иглы - DВx1 11-18# * Количество игл – одна * Челнок – стандартный * Тип челночного устройства – стандартный * Высота подъема лапки, мм – 5/13 * Тип смазки – автоматическая * Скорость шитья, стежков/мин - 5000 | **14** |  |
| **4.** | JANOME MEMORY CRAFT 230E ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНКА | * Встроенная память * Кнопка «Пуск/Стоп» * Нитевдеватель * USB-порт * Регулятор натяжения нити * Ограничитель скорости шитья * Область вышивания (мм): 140х140 * Вышивальные дизайны: 73 * Встроенные алфавиты:3 * Автоматическая закрепка * Автоматическая обрезка нитей * Количество операций – 30 * Челнок – горизонтальный ротационный * Петля – автомат * Кол-во оборотов/мин – 750 * Потребляемая мощность – 55 Вт * Габариты – 550х370х410 мм | **1** |  |
| **5** | Плоскошовная машина ZOJE С5000-356/02 (комплект со столом) | * Количество игл: 3 * Количество нитей: 5 * Расстояние между иглами: 5,6 мм либо 6,4 мм * Межигольное расстояние: - 5,6 * Тип привода: - встроенный * Ширина обметки: 5,6 мм либо 6,4 мм * Скорость шитья: 5000 об/мин * Подъем лапки: 5 мм * Дифференциальное продвижение: 0,8 - 1,7 мм * Тип иглы: UY128GAS 65-80 * Габариты: 600\*390\*630 мм. * Вес: 50 кг | **1** |  |
| **6** | Утюг промышленный | * Напряжение- 220 В * Мощность – 1000 Вт * Резервуар для воды – 3,5 л. | **7** |  |
| **7** | Обрезной станок для ковров | * Макс.Скорость шитья - 1400 об/мин * Номер иглы - 1-игла,   2-х ниточный * Макс.Ширина края - 19мм * Макс.Швейная мощность - 22мм * Длина стежка - 6-12мм * Система игл - 9859Г, 430 * Тип стежка - 502 | **1** |  |
| **8** | ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВРОВЫЙ ОВЕРЛОК | * Максимальная скорость шитья, ст./мин - 2500 * Максимальная длина стежка, мм - 7 * Максимальная ширина строчки, мм - 12 * Назначение - для тяжелых и сверхтяжелых * Тип платформы - для ковровых изделий * Автоматическая смазка - да * Продвижение материала - Нижний транспортер * Количество игл - 1 * Количество ниток - 2 * С блоком управления (электронная) - нет * Виды изделий - ковры, одеяла, автомобильные ковры и другие тяжелые материалы * Максимальная высота подъема лапки, мм - 23 * Тип иглы - DK 2500 SY 7713, SGX7713 №160-230 * Связанная продукция - [Иглы для промышленных машин DK 2500](https://sewtime.ru/catalog/industrial_sewing_equipment/ism_needles/?set_filter=y&arrFilter_1135_141249201=Y) * Тип - Промышленный оверлок * Комплект - голова * Срок гарантии, месяцев - 12 | **1** |  |
| **9** | Трепальная Машина для шерсти | * Предназначена для трепания/ рыхления , взбивания шерсти перед дальнейшей обработкой. Разбивает плотные образования/свалок и крупные куски шерсти на мелкие клочки, при этом разрыв волокна минимален . Так же отбивает сорную примесь * Производительность : 45-60 кг/час , в зависимости от типа и состояния перерабатываемого сырья. * Габариты: Длина 120 см , Ширина 90 см , Высота 120 см , Вес 200 кг * Электродвигатель : 3Ф, 4.0 кВт , 380В. * В комплекте: станок, кнопка магнитный пускатель, термореле , кабель для подключения 380В, схема подключения, паспорт, инструкция | **1** |  |
| **10** | Пистолет для тафтинга шитья ковров, тафтинган 2в1, 70Вт 220В | * Тип: ворсовый и петельный * Регулируемая высота ворса: 7-19 мм * Регулируемая высота петли: 4-14 мм * Регулируемая скорость: 5 – 40 стежков/с * Мощность: 70 Вт * Питание: от сети 220 В * Защита от перегрузки, перепадов напряжения, короткого замыкания * Быстрая забивка будущего ковра * Подходит для шерсти, шелка, акрила * Материал: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, пластик * Длина шнура питания: от пистолета к адаптеру – 3.6 м + 1 м, от адаптера к сети – 1 м * Размер: 31.5 х 23 х 5 см * Вес: 1460 г * Комплектация: тафтинговый пистолет, адаптер питания, запасные ворсовые ножницы, выталкиватель нитей, нитковдеватель, ключ, шестигранники, инструкция на английском языке | **1** |  |

Примечание: Графа (1), (2), (3), (4) заполняется Покупателем, графа (5), (6), (7) заполняется Поставщиком. Поставщик должен указать параметры предлагаемого товара по каждому наименованию в графе (6).

**С уважением,**

**ФИО, должность подписавшегося: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**подпись/М.П.**

**Наименование организации:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата:** «**\_\_\_**» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.