Приложение №1

**Коммерческое предложение по поставке швейных машинок,**

**Общественный Фонд «Женский банк мира», в рамках проекта «SEDEP» – «Sustainable Economic Development, Empowerment and Protection of vulnerable young women»/ «СЕДЕП» – «Устойчивое экономическое развитие, расширение прав и возможностей и защита уязвимых молодых женщин» в партнерстве с организацией Pro NGO! e.V. при финансовой поддержке Европейского Союза объявляет тендер на закупку швейных машинок.**

**Кому:** ОФ «Женский банк мира»

e-mail:  wpb.procurement@gmail.com

 Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать услуги по поставке швейных машинок в соответствии с Вашим запросом на предоставление коммерческого предложения от \_\_\_.05.2024 г.

Настоящим письмом мы представляем наше предложение по предлагаемым услугам по поставке швейных машинок.

Настоящим мы заявляем, что вся информация, изложенная в этом Предложении, верная, и соглашаемся с тем, что любое неверное толкование, содержащееся в нем, может привести к нашей дисквалификации.

Наше коммерческое предложение является для нас обязательным и при необходимости подлежит изменениям в результате переговоров по контракту.

 Мы понимаем, что Вы не обязаны принимать все полученные Вами предложения.

**С уважением,**

**ФИО, должность подписавшегося: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **подпись/М.П.**

**Наименование организации:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата:** «**\_\_\_**» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Перечень цен и график поставок**

График поставок, выраженный в календарных днях, определяет дату доставки до пункта назначения. *В графе «сроки доставки». Покупатель должен указать дни, в течение которых Поставщик должен поставить товар по следующему адресу:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S#** | **наименование** | **Ед.изм** | **К-во** | **место поставки** |
|
|  | Электромеханическая швейная машина Janome Jasmin25 | Штук  | 3 | г. Ош |
|  | Промышленный 5-ти ниточный оверлок Jack E4S-5-03/233(4.8 мм) | Штук | 1 | г. Ош |
|  | Прямострочная швейная машина JACK JK-A2-CQ с обрезкой нити | штук | 14 | г. Ош |
|  | JANOME MEMORY CRAFT 230E ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНКА | штук | 1 | г. Ош |
|  | Плоскошовная машина ZOJE С5000-356/02 (комплект со столом) | штук | 1 | г. Ош |
|  | Утюг промышленный | штук | 7 | г. Ош |
|  | Обрезной станок для ковров | штук | 1 | г. Ош |
|  | ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВРОВЫЙ ОВЕРЛОК | штук | 1 | г. Ош |
|  | Трепальная Машина для шерсти | штук | 1 | г. Ош |
|  | Пистолет для тафтинга шитья ковров, тафтинган 2в1, 70Вт 220В | штук | 1 | г. Ош |

Общая стоимость должна указываться с учетом доставки до пункта назначения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S#** | **наименование** | **Ед.изм** | **К-во** | **Цена за единицу****сом**  | **Общая сумма****сом** | **Срок доставки в днях (макс. срок не более 40 календарных дней)** |
|  | Электромеханическая швейная машина Janome Jasmin25 | Штук  | 3 |  |  |  |
|  | Промышленный 5-ти ниточный оверлок Jack E4S-5-03/233(4.8 мм) | Штук | 1 |  |  |  |
|  | Прямострочная швейная машина JACK JK-A2-CQ с обрезкой нити | штук | 14 |  |  |  |
|  | JANOME MEMORY CRAFT 230E ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНКА | штук | 1 |  |  |  |
|  | Плоскошовная машина ZOJE С5000-356/02 (комплект со столом) | штук | 1 |  |  |  |
|  | Утюг промышленный | штук | 7 |  |  |  |
|  | Обрезной станок для ковров | штук | 1 |  |  |  |
|  | ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВРОВЫЙ ОВЕРЛОК | штук | 1 |  |  |  |
|  | Трепальная Машина для шерсти | штук | 1 |  |  |  |
|  | Пистолет для тафтинга шитья ковров, тафтинган 2в1, 70Вт 220В | штук | 1 |  |  |  |

Срок действия ценового предложения в течение 20 дней

*Примечание: Графа (1), (2), (3), (4) заполняется Покупателем, графа (5), (6), (7) заполняется Поставщиком и цены должны включать в себя стоимости товаров, транспортировки до места назначения, все налоги, пошлины, обязательные платежи и другие затраты.*

***Поставщик должен выставить счет и накладную, акт приемки товаров в офис Покупателя после поставки.***

 **С уважением,**

**ФИО, должность подписавшегося: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **подпись/М.П.**

**Наименование организации:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата:** «**\_\_\_**» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

Приложение № 2

**Информация о техническом соответствии**

Наименование поставщика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание товара** |  **Спецификация** | **Количество (шт.)** | **Тех. Параметры Поставщика (указать марку, модель и полную характеристику, страну производство)** |
| **1** | Электромеханическая швейная машина Janome Jasmin25 | * 25 швейных операций:
	+ прямая строчка (центральное и левое положение иглы)
	+ зигзаг
	+ эластичный зигзаг
	+ потайные строчки
	+ трикотажные строчки
	+ трикотажный зигзаг
	+ декоративные строчки
	+ оверлочные строчки
	+ петля-автомат
* Регулировка длины стежка от 0 до 4 мм
* Регулировка ширины зигзага до 5 мм
* Регулятор натяжения верхней нити
* Регулятор ширины зигзага
* Вертикальный челнок
* Рычаг обратного хода
* Легко пристёгивающаяся лапка
* Дополнительный подъём лапки
* Встроенный нитеобрезатель
* Встроенный нитевдеватель
* Переключатель нижнего транспортёра
* Два металлических вертикальных катушечных стержня
* Свободный рукав
* Отсек для хранения аксессуаров
* Светодиодное освещение
* Максимальная скорость шитья — 750 ст./мин.
* Потребляемая мощность — 60Вт
* Производство Таиланд
* Вес нетто, кг: 6,3
* Вес брутто, кг: 6,9
 | **3** |  |
| **2** | Промышленный 5-ти ниточный оверлок Jack E4S-5-03/233(4.8 мм) | * Автоматическая система смазки
* Новый дизайн, база 800D
* Встроенный в голову привод с опцией регулировки скорости
* LED освещение
* Улучшенная система маслоснабжения
* Улучшенный - закрытый механизм игловодителя
* Низкий уровень шума
* Высокая производительность
* Количество игл: 2
* Количество нитей: 5
* Расстояние между иглами: 3 мм
* Длина стежка: 3.8 мм
* Ширина обметки: 4 мм
* Высота подъема лапки: 5 мм
* Скорость шитья: 5500 об/мин
* Увеличенная высота механизма подъема лапки
* Тип иглы: DСх27 № 11
* Вес: 28,5 кг кг
* Габариты: 470\*350\*480
 | **1** |  |
| **3** | Прямострочная швейная машина JACK JK-A2-CQ с обрезкой нити | * Тип стежка – челночный
* Тип материала - средние, легкие
* Длина стежка, мм – 5
* Тип продвижения - нижнее (нижняя рейка)
* Платформа – плоская
* Применяемые иглы - DВx1 11-18#
* Количество игл – одна
* Челнок – стандартный
* Тип челночного устройства – стандартный
* Высота подъема лапки, мм – 5/13
* Тип смазки – автоматическая
* Скорость шитья, стежков/мин - 5000
 | **14** |  |
| **4.**  | JANOME MEMORY CRAFT 230E ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНКА | * Встроенная память
* Кнопка «Пуск/Стоп»
* Нитевдеватель
* USB-порт
* Регулятор натяжения нити
* Ограничитель скорости шитья
* Область вышивания (мм): 140х140
* Вышивальные дизайны: 73
* Встроенные алфавиты:3
* Автоматическая закрепка
* Автоматическая обрезка нитей
* Количество операций – 30
* Челнок – горизонтальный ротационный
* Петля – автомат
* Кол-во оборотов/мин – 750
* Потребляемая мощность – 55 Вт
* Габариты – 550х370х410 мм
 | **1** |  |
| **5** | Плоскошовная машина ZOJE С5000-356/02 (комплект со столом) | * Количество игл: 3
* Количество нитей: 5
* Расстояние между иглами: 5,6 мм либо 6,4 мм
* Межигольное расстояние: - 5,6
* Тип привода: - встроенный
* Ширина обметки: 5,6 мм либо 6,4 мм
* Скорость шитья: 5000 об/мин
* Подъем лапки: 5 мм
* Дифференциальное продвижение: 0,8 - 1,7 мм
* Тип иглы: UY128GAS 65-80
* Габариты: 600\*390\*630 мм.
* Вес: 50 кг
 | **1** |  |
| **6** | Утюг промышленный | * Напряжение- 220 В
* Мощность – 1000 Вт
* Резервуар для воды – 3,5 л.
 | **7** |  |
| **7** | Обрезной станок для ковров | * Макс.Скорость шитья - 1400 об/мин
* Номер иглы - 1-игла,   2-х ниточный
* Макс.Ширина края - 19мм
* Макс.Швейная мощность - 22мм
* Длина стежка - 6-12мм
* Система игл - 9859Г, 430
* Тип стежка - 502
 | **1** |  |
| **8** | ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВРОВЫЙ ОВЕРЛОК | * Максимальная скорость шитья, ст./мин - 2500
* Максимальная длина стежка, мм - 7
* Максимальная ширина строчки, мм - 12
* Назначение - для тяжелых и сверхтяжелых
* Тип платформы - для ковровых изделий
* Автоматическая смазка - да
* Продвижение материала - Нижний транспортер
* Количество игл - 1
* Количество ниток - 2
* С блоком управления (электронная) - нет
* Виды изделий - ковры, одеяла, автомобильные ковры и другие тяжелые материалы
* Максимальная высота подъема лапки, мм - 23
* Тип иглы - DK 2500 SY 7713, SGX7713 №160-230
* Связанная продукция - [Иглы для промышленных машин DK 2500](https://sewtime.ru/catalog/industrial_sewing_equipment/ism_needles/?set_filter=y&arrFilter_1135_141249201=Y)
* Тип - Промышленный оверлок
* Комплект - голова
* Срок гарантии, месяцев - 12
 | **1** |  |
| **9** | Трепальная Машина для шерсти | * Предназначена для трепания/ рыхления , взбивания шерсти перед дальнейшей обработкой.Разбивает плотные образования/свалок и крупные куски шерсти на мелкие клочки, при этом разрыв волокна минимален . Так же отбивает сорную примесь
* Производительность : 45-60 кг/час , в зависимости от типа и состояния перерабатываемого сырья.
* Габариты:Длина 120 см , Ширина 90 см , Высота 120 см , Вес 200 кг
* Электродвигатель : 3Ф, 4.0 кВт , 380В.
* В комплекте: станок, кнопка магнитный пускатель, термореле , кабель для подключения 380В, схема подключения, паспорт, инструкция
 | **1** |  |
| **10** | Пистолет для тафтинга шитья ковров, тафтинган 2в1, 70Вт 220В | * Тип: ворсовый и петельный
* Регулируемая высота ворса: 7-19 мм
* Регулируемая высота петли: 4-14 мм
* Регулируемая скорость: 5 – 40 стежков/с
* Мощность: 70 Вт
* Питание: от сети 220 В
* Защита от перегрузки, перепадов напряжения, короткого замыкания
* Быстрая забивка будущего ковра
* Подходит для шерсти, шелка, акрила
* Материал: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, пластик
* Длина шнура питания: от пистолета к адаптеру – 3.6 м + 1 м, от адаптера к сети – 1 м
* Размер: 31.5 х 23 х 5 см
* Вес: 1460 г
* Комплектация: тафтинговый пистолет, адаптер питания, запасные ворсовые ножницы, выталкиватель нитей, нитковдеватель, ключ, шестигранники, инструкция на английском языке
 | **1** |  |

Примечание: Графа (1), (2), (3), (4) заполняется Покупателем, графа (5), (6), (7) заполняется Поставщиком. Поставщик должен указать параметры предлагаемого товара по каждому наименованию в графе (6).

**С уважением,**

**ФИО, должность подписавшегося: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **подпись/М.П.**

**Наименование организации:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата:** «**\_\_\_**» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.