**Техническое задание**

**на поставку оборудования СКУД в БФ №5**

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование оборудования** | **Кол-во, ед** | **Цена, сом** | **Сумма, сом** | |
| **1** | Расширитель Honeywell PRO22R2 для подключения 2 считывателей | 1 |  |  | |
| **2** | Считыватель Honeywell OP10 | 2 |  |  | |
| **3** | Замок электромагнитный | 2 |  |  | |
| **4** | Блок бесперебойного питания | 1 |  |  | |
| **5** | Кабель-канальная продукция | 1 |  |  | |
| **Итого оборудования на сумму:** | | | | |  |
| **Монтажные работы, запуск:** | | | | |  |
| **Всего по смете:** | | | | |  |

Таблица 2. Требования к выполняемым Работам

| **№ п/п** | **Наименование и содержание работ по направлению** | **Результат Работ** | **Срок выполнения, дней** | **Стоимость работ, сом** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка услуг настройки и подключения оборудования СКУД | Поставлено Услуг в соответствии со Спецификацией, ТЗ. | 15 (пятнадцать) дней с даты заключения договора |  |
| 2 | Установка и настройка расширителя Honeywell PRO22R2 | Установлен и настроен Расширитель Honeywell PRO22R2 в количестве 1 (одна) ед. | 3 (три) дня с даты заключения договора |  |
| 3 | Установление межсетевого взаимодействия между сервером WinPack и расширителем Honeywell PRO22R2 | Установлена связность по защищенному каналу связи с расширителем Honeywell PRO22R2 количестве 1 (одна) ед. | 15 (пятнадцать) дней с даты заключения договора |  |
| 4 | Настройка конфигураций WinPack для филиала | Создание группы доступа для серверного помещения и помещения сейфовых ячеек | 3 (тря дня) после подписания договора |  |
| 5 | Приемо-сдаточные работы | Проведены приемо-сдаточные испытания.  Заказчиком подписан Акт приемо-сдаточных испытаний с рекомендацией к вводу системы в промышленную эксплуатацию. | 3 (три) дня с даты завершения проекта |  |