**Запрос коммерческих предложений**

Номер запроса: **№ 001**

Дата публикации: **13 мая 2024 года**

Крайний срок приема коммерческих предложений: **21 июня 2024 года**

Описание:

1. **Лаборатория для анализа качества молока (антибиотик, жирность, кислотность, соматические клетки)**
2. **Упаковщик в коробку полуавтомат Pure-Pack**
3. **Пастеризатор смеси для мороженого**
4. **Фризер для мороженого**
5. **Камера шоковой заморозки**

*(более подробная информация в разделе 3)*

Заказчик: ОсОО Ля Вуа Лакте

1. **Крайний срок и порядок подачи коммерческих предложений.** Предложения следует направить не позднее **17:00 по местному времени 21 июня 2024 года** на адрес электронную почту: k.satarov@gmail.com

В сообщении необходимо указать номер запроса. Предложения, представленные после указанного времени и даты, будут рассматриваться в последнюю очередь и только по усмотрению ОсОО Ля Вуа Лакте.

1. **Справочная информация**. Вопросы, касающиеся технических и административных условий данного запроса, направлять не позднее **17:00 по местному времени 19 июня 2024 года** на адрес электронной почты k.satarov@gmail.com Вопросы принимаются только в письменной форме, справки по телефону не даются. Вопросы и просьбы о разъяснении, а также ответы, представляющие, по усмотрению компании, интерес и для других участников, будут распространяться среди всех участников, изъявивших желание представить свои предложения.

Только письменные ответы ОсОО Ля Вуа Лакте будут считаться официальными и иметь силу в процессе обработки и последующей оценки коммерческих предложений. Любая устная информация, полученная у сотрудников компании либо третьих сторон, будет считаться неофициальной в отношении данного запроса.

1. **Коммерческие предложения.** В предложениях, представленных в ответ на данный запрос, следует указывать фиксированную стоимость со всеми начислениями, включая стоимость доставки, установки и возможные дополнительные сборы с описанием. Расчет стоимости необходимо представить с детальной разбивкой цен c указанием сметных предположений (если уместно). Цены указываются в кыргызских сомах. Предложения должны оставаться в силе не менее 30 (тридцать) календарных дней после крайнего срока подачи. Участникам следует представлять коммерческие предложения на фирменных бланках; если такое представляется невозможным, участники могут заполнить таблицу в Разделе 3.
2. **Доставка**: место доставки товаров, описанных в данном запросе, - **город Токтогул, Токтогульский район, Джалал-Абадская область, Кыргызстан.** В рамках своего предложения на этот запрос каждый участник должен предоставить приблизительные (в календарных днях) сроки поставки (после получения заказа). Поставка услуг, представленная в предложение в ответ на этот запрос, должна быть подтверждена при исполнении любого контракта.
3. **НДС и другие налоги**:

Соглашение, в соответствии с которым финансируются эти закупки, не освобождается от уплаты налогов, НДС, тарифов, пошлин или других сборов, взимаемых любыми законами, действующими в сотрудничающей стране. Налоги, НДС, сборы, тарифы, пошлины или сборы такой сотрудничающей страны будут уплачиваться в соответствии с заказом, вытекающим из настоящего запроса предложений. Поэтому оференты должны включать налоги, НДС, сборы, тарифы, пошлины и сборы в соответствии с законодательством сотрудничающей страны.

1. **Оценка и Присуждение**: Контракт будет заключаться с ответственным поставщиком, чье коммерческое предложение соответствует требованиям и квалификационным критериям запроса, а также по результатам сравнительного анализа по следующим критериям как наилучшая стоимость на основе применения следующих критериев оценки. Относительная значимость каждого отдельного критерия обозначается количеством баллов ниже:
* ***Технические условия*** – 40 баллов: соответствие техническим условиям и требованиям.
* ***Срок доставки*** – 10 баллов: скорость доставки и установки. Срок поставки не более 30 дней
* ***Гарантийное обслуживание*** – 10 баллов. Возможность предоставлять обслуживание, включая гарантийное и плановое техническое обслуживание, особенно в регионах за пределами столицы. Сервисный центр(ы) будет оцениваться по способности быть оснащенным инструментами, укомплектованным техническим персоналом и снабженным запасными частями для послепродажного обслуживания.
* ***Стоимость***– 40 баллов: Общая стоимость, представленная в предложении.

**Раздел 2. Контрольный перечень документов**

Для удобства участников при подготовке предложений, ниже представлен контрольный перечень документов, которые следует включить в пакет предложений в ответ на данный запрос:

[ ]  Сопроводительное письмо, подписанное уполномоченным представителем участника (образец письма см. в Разделе 4);

[ ]  Официальное предложение, включая подтверждение технической квалификации для предоставления предложений); (образец формата см. в Разделе 3);

[ ]  Копия свидетельства о регистрации или лицензии на ведение коммерческой деятельности (подробности см. в Разделе 1.5);

[ ]  Контактные данные или рекомендательные письма от организаций по аналогичным выполненным заказам;

[ ]  Сертификат соответствия — документ, удостоверяющий качество товара.

**Раздел 3: Технические характеристики и технические требования**

*В таблице ниже приведены технические требования к товарам/услугам. Оферентам предлагается представить котировки, содержащие нижеприведенную информацию, на официальном бланке или в официальном формате котировок. В случае, если это невозможно, оференты могут заполнить этот раздел 3 и представить подписанную/заверенную печатью версию.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание и технический характеристики | Кол-во | Предлагаемые товары и технические характеристики | цена за единицу (Сом) | Итоговая цена (Сом) |
| **Лаборатория для анализа качества молока** *(антибиотик, жирность, кислотность, соматические клетки)* |  |  |  |  |
| **Упаковщик в коробку Pure-Pack** |  |  |  |  |
| **Пастеризатор смеси для мороженого** |  |  |  |  |
| **Фризер для мороженого** |  |  |  |  |
| **Камера шоковой заморозки** |  |  |  |  |
| Стоимость: |  |
| Другие расходы (Опишите: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_): |  |
| ОБЩАЯ СУММА в Сомах: |  |

Cроки поставки (после получения заказа). календарные дни\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок гарантии на предлагаемое оборудование, если отличается от требуемого срока: годы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение сервисного центра(центров) в период гарантийного обслуживания, включая гарантийный ремонт:

**Технические характеристики:**

***Полуавтомат розлива и упаковки жидких продуктов в картонную упаковку «Зонд- Пак» модель 6101*** с размером дна 70\*70 мм и 57\*57 мм

### Полуавтомат Зонд-Пак 6101 предназначен для розлива и полуавтоматической герметичной упаковки жидких и пастообразных продуктов в коробки из ламинированного картона типа “PURE-PACK”,  “TETRA-REX”, “GABLE TOP”  вместимостью 0.25л, 0.5л, 1.0л (любая доза в пределах 1литра).

###  Фасуемые продукты: молоко, кефир, ацедофилин, ряженка, бифидопродукты, сметана, простокваша, йогурты, сливки, майонезы, кетчуп, соки, алкогольные напитки и т.д.

### Обслуживающий персонал: один оператор.

Оператор обслуживает две линии полуавтомата, на которых производятся следующие операции:

 *в автоматическом режиме:*

1. формирование и сварка дна пакета, простановка даты,
2. дозирование,
3. формирование и сварка гребешка пакета,

*в ручном режиме:*

1.установка коробки (высечки) на полуавтомат,

2. перемещение коробки (высечки) между линиями

 полуавтомата,

3.снятие упакованной продукции.

**Основные сведения и технические данные**

Полуавтомат розлива и упаковки жидких продуктов в картонную упаковку типа PURE-PAK (далее *полуавтомат)* предназначен для розлива и полуавтоматической герметичной упаковки жидких и пастообразных продуктов в картонные коробки с двусторонним полиэтиленовым покрытием, тип А или тип В (другие виды – по запросу). Возможна упаковка в фольгированные картонные коробки (Pure-Pak). Допускается использование упаковки с замком 5-й панели (skiving) и замком 6-й панели (j-bottom).

Полуавтомат позволяет производить упаковку с приваренной к заготовке полистирольной крышкой. Полуавтоматическое устройство приварки крышки к картонной заготовке упаковки типа PURE-PAK поставляется опционально. Устройствопредставляет собой полуавтоматическое устройство с ультразвуковой сварочным источником и пневматическим приводом. Приварка крышки к картонной коробке производится автоматически. Установка крышки и картонной коробки на устройство производится вручную.

Климатическое исполнение - УХЛ4 по ГОСТ 15150 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями). Условия эксплуатации полуавтомата - при температуре окружающего воздуха от +10 до +35ºС и относительной влажности воздуха до 75% при температуре 27ºС***.***

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Производительность кинематическая, пакет/час. | до 500  |
| Способ дозирования | объемный |
| Погрешность дозирования, % | не более 2 |
| Сжатый воздух: | давление, кГ/см2 | 6-8 |
| расход, л/мин. | не более 100 |
| Электропитание: | напряжение, В. | 220 |
| частота, Гц. | 50 |
| установленная мощность, кВт. | 7 |
| Расход воды, м3/час . | не более 0,2 |
| Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм. | 920x1100x2130  |
| Масса нетто, кГ. | не более 250 |
| Тип упаковки | Тип А, замок 5, 6  |

**Дополнительное оборудование:**

***Регулятор управления насосом подачи продукта в приемный бак***

 ***Ультразвуковой полуавтомат приварки крышки***

Полуавтоматическое устройство приварки крышки к картонной заготовке упаковки типа PURE-PAK поставляется опционально. Устройствопредставляет собой полуавтоматическое устройство с ультразвуковой сварочным источником и пневматическим приводом. Приварка крышки к картонной коробке производится автоматически. Установка крышки и картонной коробки на устройство производится вручную. Диаметр крышки 28мм или 36.5мм.

 **Технические характеристики :**

|  |  |
| --- | --- |
| Производительность, крышек/мин. | 10 |
| Сжатый воздух: | давление, кГ/см2 | 6-8 |
| расход, л/мин. | не более 10 |
| Электропитание: | напряжение, В. | 220 |
| частота, Гц. | 50 |
| установленная мощность, кВт. | 0,8 |
| Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм. | 400x400x1500 |
| Масса нетто, кГ. | не более 40 |

**Преимущества нашего оборудования,** перед аналогами, заключается в следующем:

1. Простота в обслуживании
2. Надежность
3. Невысокая цена
4. **Гарантия качества:** все автоматы проходят наладку, настройку и обкатку на заводе изготовителя, в условиях максимально приближенных к реальным.
* Гарантийный срок 18 месяцев!
1. **Надежный и оперативный сервис:** пусконаладочные работы, быстрый выезд специалиста – наладчика по запросу клиента. Консультации по телефону (Viber/WhatsApp) и e-mail, оперативная поставка зап/частей (экспресс - доставка, проверенные транспортные компании, почта).

##

**Фризер и шоковая заморозка**





**Раздел 4: Сопроводительное письмо**

*Сопроводительное письмо оформляется на фирменном бланке, подписывается уполномоченным лицом и скрепляется печатью участника.*

Кому: ОсОО Ля Вуа Лакте

Предмет:

Всем заинтересованным лицам:

В ответ на Ваш запрос направляем коммерческое предложение на предоставление требуемых товаров и услуг.

Настоящим подтверждаем свое согласие со всеми условиями, сроками, особыми положениями и руководствами указанного запроса. В дополнение подтверждаем, что указанная ниже компания, в том числе руководящий состав компании, а также все товары и услуги, предлагаемые в ответ на Ваш запрос, соответствуют установенным требованиям для участия в данном конкурсе.

Также, на основании располагаемой нами информации, подтверждаем, что:

* не имеем близких, родственных и финансовых связей с каким-либо работником компании;
* не имеем близких, родственных и финансовых связей с каким-либо другим участником, представляющим коммерческое предложение в ответ на указанный запрос;
* цены, указанные в нашем коммерческом предложении, установлены самостоятельно без консультирования, извещения либо согласования с каким-либо другим участником либо конкурентом в целях ограничения конкуренции;
* вся информация и сопроводительные документы, представленные в нашем предложении являются достоверными и подлинными;

Настоящим подтверждаем, что все представленные сведения являются достоверными, дейтвующими и полными.

Подпись уполномоченного лица:

Ф.И.О. и должность уполномоченного лица

Дата:

Название организации:

Адрес организации:

Номер телефона и адрес веб-сайта:

Регистрационный номер или ИНН организации:

Имеет ли организация действующий банковский счет? (Да/Нет)?

Официальное название для банковских операций (для платежей):