**КОНКУРС**

**на поставку швейных машин, пищевого оборудования, строительного оборудования, компьютерной техники и другого оборудования.**

ОО «Диалог, доверие, право» - некоммерческая организация, деятельность которой направлена на построение мира, открытого и инклюзивного общества в Кыргызстане через продвижение диалога, расширение возможностей женщин и социально-экономическую поддержку уязвимых групп.

В рамках проекта “Социально-экономическое развитие уязвимых домохозяйств” **ОФ FSDS объявляет открытый конкурс на поставку швейных машин, пищевого оборудования, строительного оборудования, компьютерной техники и другого оборудования по нижеследующим наименованиям:**

**Лот 1: Швейные машины и оборудование**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Количество (шт)** |
| **1** | Прямострочная швейная машина Jack F-4 [[1]](#footnote-1) | Jack F-4 прямой строчка машинка Мощность 550W. Длина стежка:5мм. Скарос шитья 5000ст/мин Высота подъёма прижимной лапки:5-13мм. Габариты:635\*245\*550. | **5** |
| **2** | Четырехниточный оверлок Jack [[2]](#footnote-2) | Jack 4х ниточный аверлог . Напряжение 220 В. Скорость шитья 5500 стежков/ мин. Подъем лапки до 6мм. длины стежка 4,6мм. Стандарт игл DCx1 DCx27. | **2** |
| **3** | Утюжный стол[[3]](#footnote-3) | Мощность вентилятора ,0,55 кВт Размер рабочей поверхности 1500х800 мм, Диапазон регулирования нагрева рабочей поверхности 50-120°С , Мощность нагревательных элементов 1,2 кВт, Напряжение 220 В, Габаритные размеры 1360х900х1050 мм. | **1** |

**Лот 2: Пищевое оборудование [[4]](#footnote-4)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Количество (шт)** |
| **1** | Расстоечный шкаф | Abat ШРТ-8-01Э 3 квт, Количество уровней 8 Расстояние между уровнями, мм 75 Размер противня, мм 435х320, 460х330 Температурный режим, °C +30 ... +85 Температура расстойки, °С +45 | **1** |
| **2** | Тестомес | UHM-25М 2 квт, Тестомесильная машина UHM-25M 25 кг работает от однофазного напряжения 220В, имеет мощность двигателя 0,55 кВт/0,75 л.с., габариты 55х85х75 см, вес 75 кг. Он имеет вместимость 25 кг муки / 30 кг теста, размер кастрюли 50×29 см, объем котла 50 л. Вилка для теста из нержавеющей стали. Нержавеющий котел. | **1** |
| **3** | Миксер | Техномер ТН-1570 2 квт, Тип планетарный миксер Тип управления механическое Мощность двигателя 1800 Вт Материал корпуса пластик Материал чаши нержавеющая сталь Объем чаши 7 л Основные насадки венчик, крюки для теста Количество скоростей 6, Количество насадок 3 Автоматическое вращение чаши есть Защита от перегрева есть, импульсный режим, откидная рабочая голова, защитная крышка на чашу, Цвет серый Страна производитель Китай | **1** |
| **4** | Стол разделочный из нержавейки | Размеры :1м\*1,5м, Высота стола - 860 мм | **1** |

**Лот: 3 Строительное оборудование [[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Количество** |
| **1** | Сварочный аппарат Plastmak (Plastmak welding machine) | Модель: S.C 101, номер серии:4770, год выпуска: 2023, вес:135kg, мотор: 4Kw вольт: 220v, Автоматический станок с одной головкой для сварки ПВХ. производство:Турция Гарантия: с завода 1 год. | **1** |

**Лот: 4 Оборудование для инкубаторов [[6]](#footnote-6)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Количество (шт.)** |
| **1** | Инкубатор Норма Луппер | Вместимость — 72 куриных яйца , или 24 гусиных яиц, или 57 утиных яиц, или 200 перепелиных яиц. Автоматический поворот, термометр, ручная регулировка влажности, переход на питание от 12 В. Цифровая электроника. Программирование. Контроль заряда АКБ, подзаряжает аккумулятор. Габариты : длина 71 см ширина 37,5 см высота 33 см . | **3** |
| **2** | Лампа инфракрасная для обогрева | Для обогрева цыплят, птенцов любой домашней птицы. Внутренний зеркальный отражатель. Мощность 250 Вт. | **10** |
| **3** | Бензиновый электро генератор ТЕХА, модель ХН127 | Бензиновый электро генератор, 220 вольт | **1** |
| **4** | Морозильник Vasin BC\BD-217 | Общий объем217.0 л, Типморозильник-ларь Тип управленияэлектромеханическое Размораживание морозильной камерыручное Мощность замораживания17.0 кг/сут Автономное сохранение холода9.0 ч ХладагентR134a (HFC), Климатический классN, T, ST | **1** |

**Лот: 5 Куры [[7]](#footnote-7)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Количество (шт)** |
| **1** | Куры породы «Джерси» (гигант) | Куры породы «Джерси» (гигант) мясо-яичного направления | **64** |

**Лот: 6 Корова[[8]](#footnote-8)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Количество (шт)** |
| **1** | Корова с теленком | Корова молочного направления породы ШВИЦ, не старше 6 лет, с тёлкой не старше 1 месяца | **1** |

**Лот: 7 Ростовые куклы[[9]](#footnote-9)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Количество (шт)** |
| **1** | Тедди мишка, мужской персонаж[[10]](#footnote-10) | Ростовая кукла, Материал: поролон, мех, синтефон, усиленные швы, рост: 1.80, Цвет : коричнывый. На голове шляпа. Тапочки черного цвета. | **2** |
| **2** | Зайка, женский персонаж[[11]](#footnote-11) | Ростовая кукла, Материал: поролон, мех, синтефон, усиленные швы, рост: 1.80, Цвет : коричнывый. На голове бантик, тапочки, перчатки | **1** |
| **3** | Тедди мишка, женский персонаж[[12]](#footnote-12) | Ростовая кукла, Материал: поролон, мех, синтефон, усиленные швы, рост: 1.80, Цвет : коричнывый. На голове бантик, тапочки, перчатки | **1** |

**Лот: 8 Музыкальное оборудование[[13]](#footnote-13)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Количество (шт)** |
| **1** | Колонка с микрофоном | Super Bass Speaker, Модель: ZGS8225, цвет: черный, 220 V, с безпроводным микрофоном, 4500 mAh, Размер: 8\*2, . | **2** |

**Примечание:** доставку необходимо произвести в г. Баткен, Кара-Булакский АА Баткенского р-на и Тогуз-Булакский АА Лейлекского р-на Баткенской области.

Коммерческое предложение (**с указанием сроков поставки, конкретным описанием модели и марки каждого предложенного товара с фото**) и другие сопроводительные документы (по финансовой части: свидетельство, возможность предоставления ЭСФ, указанные цены за доставку в регионы и т.д.) необходимо подать в электронном формате с описанием в теме письма -“Поставка оборудования для  ***Диалог Баткен***” **до 18:00, 17 июня 2024 года,** по эл. адресу: [dialogbatken@gmail.com](mailto:dialogbatken@gmail.com)

Контактные данные по вопросам в рабочие дни, с 09 до 18 часов: WhatsApp 0778 200 666, 0772 539367

1. С доставкой 3 шт. в село Айбийке Тогуз-Булакского АА Лейлекского р-на; 2 шт. в село Кара-Булак Баткенского р-на [↑](#footnote-ref-1)
2. С доставкой 1 шт. в село Айбийке Тогуз-Булакского АА Лейлекского р-на; 1 шт. в село Кара-Булак Баткенского р-на [↑](#footnote-ref-2)
3. С доставкой в село Кара-Булак Баткенского р-на [↑](#footnote-ref-3)
4. С доставкой в село Айбийке Тогуз-Булакского АА Лейлекского р-на. [↑](#footnote-ref-4)
5. С доставкой в город Баткен [↑](#footnote-ref-5)
6. С доставкой в село Бужум Баткенского р-на. [↑](#footnote-ref-6)
7. С доставкой в село Тогуз-Булакский АА Лейлекского р-на. [↑](#footnote-ref-7)
8. С доставкой в село Бужум Баткенского р-на. [↑](#footnote-ref-8)
9. С доставкой в село Бужум Баткенского р-на. [↑](#footnote-ref-9)
10. С доставкой 1 шт. в Тогуз-Булакский АА Лейлекского р-на; 1 шт. в село Кара-Булак Баткенского р-на [↑](#footnote-ref-10)
11. С доставкой в село Кара-Булак Баткенского р-на [↑](#footnote-ref-11)
12. С доставкой в Тогуз-Булакский АА Лейлекского р-на [↑](#footnote-ref-12)
13. С доставкой 1 шт. в Тогуз-Булакский АА Лейлекского р-на; 1 шт. в село Кара-Булак Баткенского р-на [↑](#footnote-ref-13)