*Приложение № 3*

**Информация о техническом соответствии**

Наименование поставщика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Един. измер.** | **Кол-во** | **Цена за ед., сом** | **Товар, предлагаемый поставщиком (указать наименование, модель, детальную спецификацию)** | **Всего сумма, сом** |
| 1 | **Крыша** |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж крыши котельной комнаты | м2 | 15,4 |  |  |  |
| 3 | Устройство крыши котельной комнаты старыми материалами | м2 | 15,4 |  |  |  |
| 4 | Саморезы | пачка | 1 |  |  |  |
| 5 | **Итого:** |  |  |  |  |  |
| 6 | **Перекрытие** |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж перекрытие котельной комнаты | м2 | 15,4 |  |  |  |
| 8 | Устройство перекрытие котельной комнаты | м2 | 15,4 |  |  |  |
| 9 | Стропила 14х5 мм, длиной 5,3 м | шт | 3 |  |  |  |
| 10 | Доски 0,2 мм х 15,4 | м3 | 3,08 |  |  |  |
| 11 | Гвозди | кг | 5 |  |  |  |
| 12 | Грунт для утепления перекрытия, 15,4х0,3м | м3 | 4,62 |  |  |  |
| 13 | Фольга (утеплитель) | м2 | 15,4 |  |  |  |
| 14 | **Итого:** |  |  |  |  |  |
| 15 | **Стена** |  |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж пластика потолка зала | м2 | 24 |  |  |  |
| 17 | Демонтаж пластика от стен зала | м2 | 47,32 |  |  |  |
| 18 | Снос внутренней стены | м2 | 13,23 |  |  |  |
| 19 | Очистка площадки и вывоз мусора | м2 | 13,23 |  |  |  |
| 20 | Кладка (заполнение) окна и низа двери кирпичом, (1,1х1,45) + (1,1х0,7) = 1,595 + 0,77 м | м2 | 2,365 |  |  |  |
| 21 | Жженый кирпич (используем старые) | шт | 230 |  |  |  |
| 22 | Цемент для раствора | мешок | 2 |  |  |  |
| 23 | Песок для раствора | мешок | 10 |  |  |  |
| 24 | Подготовка поверхности стен котельной комнаты | м2 | 30,24 |  |  |  |
| 25 | Устройство поверхности стен гипсокартоном | м2 | 77,56 |  |  |  |
| 26 | Гипсокартон для стен | м2 | 77,56 |  |  |  |
| 27 | Направляющие профили, 64 ряд, высота 2,7м | м | 192 |  |  |  |
| 28 | Саморезы | пачка | 10 |  |  |  |
| 29 | Шпаклевка стен в 2 слоя | м2 | 77,56 |  |  |  |
| 30 | Шпаклёвочный материал «Финиш» | мешок | 16 |  |  |  |
| 31 | Покраска поверхности стен ВЭК в 2 слоя | м2 | 77,56 |  |  |  |
| 32 | ВЭК (водоэмульсионная краска) | кг | 10 |  |  |  |
| 33 | **Итого:** |  |  |  |  |  |
| 34 | **Двери и окна** |  |  |  |  |  |
| 35 | Демонтаж оконных и дверных блоков | шт | 2 |  |  |  |
| 36 | Металлопластиковые оконные блоки с установкой | м2 | 1,6 |  |  |  |
| 37 | **Итого:** | м2 |  |  |  |  |
| 38 | **Потолок** |  |  |  |  |  |
| 39 | Установка гипсокартона в потолок | м2 | 41,4 |  |  |  |
| 40 | Гипсокартон для потолка | м2 | 41,4 |  |  |  |
| 41 | Направляющие профили, 13 ряд по 8,75м | м | 114 |  |  |  |
| 42 | Саморезы | пачка | 60 |  |  |  |
| 43 | Шпаклевка потолка в 2 слоя | м2 | 41,4 |  |  |  |
| 44 | Шпаклёвочный материал «Финиш» | мешок | 9 |  |  |  |
| 45 | Покраска поверхности потолка ВЭК в 2 слоя | м2 | 41,4 |  |  |  |
| 46 | ВЭК (водоэмульсионная краска) | кг | 6 |  |  |  |
| 47 | Багеты | шт | 20 |  |  |  |
| 48 | **Итого:** |  |  |  |  |  |
| 49 | **Пол** |  |  |  |  |  |
| 50 | Разбор старого пола с выносом | м2 | 56,3 |  |  |  |
| 51 | Заполнение и устройство бетонной стяжки | м2 | 71,7 |  |  |  |
| 52 | Гравий с доставкой, 71,7 х 0,3 м = 21,51 м3/5 т | маш | 5 |  |  |  |
| 53 | Мытый песок с доставкой, 71,7 х 0,1 м | м3 | 7,2 |  |  |  |
| 54 | Цемент, 7,2 х 0,3 = 2,16 м3х1000/ 50 кг | мешок | 44 |  |  |  |
| 55 | Устройство пола из ламината | м2 | 71,7 |  |  |  |
| 56 | Ламинат | м2 | 71,7 |  |  |  |
| 57 | Рейки 3х4 мм, 45 ряд по 4,9 в длину | м | 221 |  |  |  |
| 58 | Саморезы | пачка | 10 |  |  |  |
| 59 | Монтаж плинтуса | м | 62 |  |  |  |
| 60 | Плинтусы пластиковые | м | 62 |  |  |  |
| 61 | Уголки и соединительные части плинтусов | шт | 44 |  |  |  |
| 62 | **Итого:** |  |  |  |  |  |
| 63 | **Электромонтажные работы зала** |  |  |  |  |  |
| 64 | Монтаж электропроводов ВВГ З\*1,5 и 3\*2,5 | м | 52 |  |  |  |
| 65 | Монтаж электрощитов с комплектующими | шт | 1 |  |  |  |
| 66 | Монтаж электроточек (распред короб, розетки, выключатели) | шт | 11 |  |  |  |
| 67 | Монтаж светодиодных светильников | шт | 8 |  |  |  |
| 68 | Электропровода ВВГ 3\*1,5 | м | 22 |  |  |  |
| 69 | Электропровода ВВГ 3\*2,5 | м | 30 |  |  |  |
| 70 | Электрощит с комплектующими | шт | 1 |  |  |  |
| 71 | Распредкороб | шт | 1 |  |  |  |
| 72 | Розетки, выключатели | шт | 10 |  |  |  |
| 73 | Светодиодные светильники | шт | 8 |  |  |  |
| 74 | Изолента | шт | 1 |  |  |  |
| 75 | Саморезы | пачка | 1 |  |  |  |
| 76 | **Итого*:*** |  |  |  |  |  |
| 77 | **Новый санузел и миникотельная** |  |  |  |  |  |
| 78 | Демонтаж односкатной крыши, 4х2,2 м | м2 | 8,8 |  |  |  |
| 79 | Демонтаж старой стены, (7,7+2,2+2,2)х2,7 м | м2 | 32,67 |  |  |  |
| 80 | Очистка площадки и вывоз мусора, 7,7х2,2 м | м2 | 16,94 |  |  |  |
| 81 | Устройство фундамента, (2,2+7,7+2,2+2,2+1,6)=15,9х0,3х0,4 | м3 | 1,91 |  |  |  |
| 82 | Аренда опалубок, 24 детали х 20 сом | сутки | 3 |  |  |  |
| 83 | Кладка стен в один кирпич, 15,9х2,7 | м2 | 42,93 |  |  |  |
| 84 | Жженый кирпич | шт | 3750 |  |  |  |
| 85 | Цемент для раствора | мешок | 27 |  |  |  |
| 86 | Песок для раствора, с доставкой, портер | машина | 1 |  |  |  |
| 87 | Заполнение и устройство пола бетонной стяжкой | м2 | 16,94 |  |  |  |
| 88 | Гравий с доставкой, 16,94 х 0,3 м = 5,082 м3/5 | машина | 1 |  |  |  |
| 89 | Мытый песок с доставкой, 16,94 х 0,1 м | м3 | 1,69 |  |  |  |
| 90 | Цемент, 1,694 х 0,3 = 0,51 м3/ 50 кг | мешок | 11 |  |  |  |
| 91 | Устройство перекрытия котельной монолитом | м2 | 8 |  |  |  |
| 92 | Арматура Ø18, по 15 см сеткой | м | 120 |  |  |  |
| 93 | Провод металлический | кг | 5 |  |  |  |
| 94 | Аренда опалубки и стоек, 10 деталей х 20 сом | сутки | 3 |  |  |  |
| 95 | Мытый песок, 8 х 0,2 | м3 | 1,6 |  |  |  |
| 96 | Цемент, 1,6 х 0,3 = 0,48 м3  х 1000 / 50 | мешок | 10 |  |  |  |
| 97 | Устройство перекрытие туалета с прихожей | м2 | 9 |  |  |  |
| 98 | Стропила 14х5 мм, длиной 5 м | шт | 4 |  |  |  |
| 99 | Доски 0,2 мм х 9 | м3 | 1,8 |  |  |  |
| 100 | Гвозди | кг | 3 |  |  |  |
| 101 | Грунт для утепления перекрытия, 9х0,3м | м3 | 2,7 |  |  |  |
| 102 | Фольга (утеплитель) | м2 | 9 |  |  |  |
| 103 | Отделка поверхности стен котельной раствором | м2 | 21,6 |  |  |  |
| 104 | Песок, 21,6 х 0,015 = 0,324 х1000/50 = 6,48 | мешок | 7 |  |  |  |
| 105 | Цемент, 0,324 х 0,3 = 0,0972х1000/50 = 1,9 | мешок | 2 |  |  |  |
| 106 | Шпаклевка поверхности потолка котельной выравнивающим слоем не более 0,03 см в 2 слоя | м2 | 8 |  |  |  |
| 107 | Шпаклёвочный материал «Финиш» | мешок | 2 |  |  |  |
| 108 | Покраска потолка котельной ВЭК | м2 | 8 |  |  |  |
| 109 | ВЭК (водоэмульсионная краска) | кг | 4 |  |  |  |
| 110 | Побелка поверхности стен котельной | м2 | 21,6 |  |  |  |
| 111 | Материал для побелки | кг | 5 |  |  |  |
| 112 | Устройство поверхности стен туалета керамической плиткой, 2х1,5х2,7 | м2 | 8,1 |  |  |  |
| 113 | Керамическая плитка | м2 | 8,1 |  |  |  |
| 114 | Клей-раствор | мешок | 2 |  |  |  |
| 115 | Шпаклевка поверхности стен прихожей туалета выравнивающим слоем не более 0,03 см в 2 слоя | м2 | 8,1 |  |  |  |
| 116 | Шпаклёвочный материал «Финиш» | мешок | 2 |  |  |  |
| 117 | Покраска стен прихожей ВЭК | м2 | 8,1 |  |  |  |
| 118 | ВЭК (водоэмульсионная краска) | кг | 4 |  |  |  |
| 119 | Устройство пола туалета с прихожей керамической плиткой | м2 | 8,6 |  |  |  |
| 120 | Керамическая плитка | м2 | 8,6 |  |  |  |
| 121 | Клей-раствор | мешок | 4 |  |  |  |
| 122 | Устройство потолка туалета с прихожей пластиком | м2 | 8,6 |  |  |  |
| 123 | Потолочные пластики | м2 | 8,6 |  |  |  |
| 124 | Рейки 4х2 мм | м | 44 |  |  |  |
| 125 | Саморезы | пачка | 2 |  |  |  |
| 126 | Устройство крыши котельной с туалетом | м2 | 16,94 |  |  |  |
| 127 | Стропила 12\*5 мм х 5 м | шт | 8 |  |  |  |
| 128 | Рейки 4\*5 мм х 3 м, 20 рядов | м | 60 |  |  |  |
| 129 | Металлический профильный лист | м2 | 30 |  |  |  |
| 130 | Саморезы | пачка | 2 |  |  |  |
| 131 | Устройство подачи холодной воды | м | 10 |  |  |  |
| 132 | Пластиковая труба Ø20 | м | 10 |  |  |  |
| 133 | Краники Ø20 | шт | 4 |  |  |  |
| 134 | Установка унитаза | шт | 1 |  |  |  |
| 135 | Унитаз керамический | шт | 1 |  |  |  |
| 136 | Пластиковая труба Ø100 | м | 5 |  |  |  |
| 137 | Гофр Ø100 | шт | 1 |  |  |  |
| 138 | Повороты пластиковые Ø100 | шт | 3 |  |  |  |
| 139 | Установка раковины | шт | 1 |  |  |  |
| 140 | Раковина керамическая | шт | 1 |  |  |  |
| 141 | Пластиковая труба Ø50 | м | 2 |  |  |  |
| 142 | Повороты пластиковые Ø50 | шт | 2 |  |  |  |
| 143 | Установка зеркала | шт | 1 |  |  |  |
| 144 | Зеркало 0,6х0,6 м | шт | 1 |  |  |  |
| 145 | Крепления разные | шт | 10 |  |  |  |
| 146 | Саморезы | пачка | 1 |  |  |  |
| 147 | Отделка наружной поверхности стен | м2 | 30 |  |  |  |
| 148 | Установка дверей котельной, туалета, прихожей | м2 | 4,8 |  |  |  |
| 149 | **Итого*:*** |  |  |  |  |  |
| 150 | **Электромонтажные работы котельной** |  |  |  |  |  |
| 151 | Монтаж электрокотельной | шт | 1 |  |  |  |
| 152 | Монтаж электропроводов ВВГ З\*1,5 и 3\*4 | м | 20 |  |  |  |
| 153 | Монтаж электрощитов с комплектующими | шт | 1 |  |  |  |
| 154 | Монтаж электроточек (распред короб, розетки, выключатели) | шт | 3 |  |  |  |
| 155 | Монтаж светодиодных светильников | шт | 2 |  |  |  |
| 156 | Электропровода ВВГ 3\*1,5 | м | 10 |  |  |  |
| 157 | Электропровода ВВГ 3\*4 | м | 10 |  |  |  |
| 158 | Электрощит с комплектующими | шт | 1 |  |  |  |
| 159 | Распредкороб | шт | 1 |  |  |  |
| 160 | Розетки, выключатели | шт | 2 |  |  |  |
| 161 | Светодиодные светильники | шт | 2 |  |  |  |
| 162 | Тень однофазный | шт | 2 |  |  |  |
| 163 | **Итого*:*** |  |  |  |  |  |
| 164 | **Электромонтажные работы санузла** |  |  |  |  |  |
| 165 | Монтаж электропроводов ВВГ З\*2,5 | м | 20 |  |  |  |
| 166 | Монтаж электроточек (распред короб, розетки, выключатели) | шт | 3 |  |  |  |
| 167 | Монтаж светодиодных светильников | шт | 2 |  |  |  |
| 168 | Электропровода ВВГ 3\*2,5 | м | 20 |  |  |  |
| 169 | Распредкороб | шт | 1 |  |  |  |
| 170 | Розетки, выключатели | шт | 2 |  |  |  |
| 171 | Светодиодные светильники | шт | 2 |  |  |  |
| 172 | **Итого*:*** |  |  |  |  |  |
| 173 | **Реконструкция системы отопления** |  |  |  |  |  |
| 174 | Монтаж новых радиаторов | шт | 9 |  |  |  |
| 175 | Радиаторы по 10 секций х 900 сом/секц | шт | 8 |  |  |  |
| 176 | Радиаторы по 5 секций х 900 сом/секц | in | 1 |  |  |  |
| 177 | Трубы металлические Ø20 | м | 60 |  |  |  |
| 178 | Краники, воздухопускатели Ø20 | шт | 10 |  |  |  |
| 179 | **Итого*:*** |  |  |  |  |  |
| 180 | **Реконструкция прихожей комнаты** |  |  |  |  |  |
| 181 | Демонтаж обшивки стен | м2 | 46,2 |  |  |  |
| 182 | Вырубка дверного проема | м2 | 2,31 |  |  |  |
| 183 | Армирование и заливка перемычки бетоном (1,7 х 0,3) | м2 | 0,51 |  |  |  |
| 184 | Демонтаж существующих дверей с каркасом | шт | 2 |  |  |  |
| 185 | Кладка (заполнение) одного дверного проема кирпичом, (1,1х2,1) | м2 | 2,31 |  |  |  |
| 186 | Жженый кирпич (используем старые) | шт | 231 |  |  |  |
| 187 | Цемент для раствора | мешок | 2 |  |  |  |
| 188 | Песок для раствора | мешок | 6 |  |  |  |
| 189 | Штукатурка песчаным раствором с двух сторон | м2 | 4,62 |  |  |  |
| 196 | Устройство поверхности стен гипсокартоном (3,45х2+5,1х2)х2,7м | м2 | 46,2 |  |  |  |
| 197 | Гипсокартон для стен | м2 | 46,2 |  |  |  |
| 198 | Направляющие профили, 36 ряд, высота 2,7м | м | 97,2 |  |  |  |
| 199 | Саморезы | пачка | 6 |  |  |  |
| 200 | Шпаклевка стен в 2 слоя | м2 | 46,2 |  |  |  |
| 201 | Шпаклёвочный материал «Финиш» | мешок | 10 |  |  |  |
| 202 | Покраска поверхности стен ВЭК в 2 слоя | м2 | 46,2 |  |  |  |
| 203 | ВЭК (водоэмульсионная краска) | кг | 6 |  |  |  |
| 204 | Установка дверей | шт | 2 |  |  |  |
| 205 | Двери дощатые | шт | 2 |  |  |  |
| 206 | **итого:** |  |  |  |  |  |
| 207 | Светодиодные светильники с включателями | шт | 2 |  |  |  |
| 208 | Перевозка материалов и непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |
| 209 | **Всего по смете** |  |  |  |  |  |

Примечание: Графа (1), (2), (3), (4) заполняется Покупателем, графа (5), (6), (7) заполняется Поставщиком. Поставщик должен указать параметры предлагаемого товара по каждому наименованию в графе (6).

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*ФИО Поставщика) (Должность) (Подпись и печать)* |