**Приглашаем к участию в тендере на оказание строительно-монтажных работ.**

**Согласно Приложению № 1 «ПРОЕКТНО СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ «Пансион».** (7 стр.)

**Уважаемый Поставщик,**

Настоящим, ОО «Национальное Общество Красного Полумесяца Кыргызской Республики» (ОО НОКП КР) в рамках проекта «УСКОРЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ И В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» финансируемого в рамках гуманитарной помощи Европейского Союза, и реализуемого ОО НОКП КР при технической поддержке Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Германского Красного Креста и Итальянского Красного Креста, приглашает Вас предоставить ценовое предложение согласно Приложению №1 на строительно-монтажные работы, включая поставку строительных материалов для проведения работ.

Данное приглашение не является обязательством до момента письменного подтверждения, должным образом подписанного и заверенного печатью Договора обеими сторонами.

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование услуг** |
| **1** | Проведения строительно-монтажных работ включая поставку строительных материалов. Объект: Пансион для пожилых людей «Саламат» Адрес: г. Кара-Балта, ул. Коммунистическая №12  |

* Цена должна быть указана в Кыргызских сомах и включать в себя все расходы, включая таможенные сборы, и любые налоги или выплаты, применимые в Кыргызской Республике.
* Подрядчик должен составить график выполнения работ на утверждение и придерживаться его строгого выполнения. В случае несоблюдения сроков выполнения работ, заказчик имеет право применить штрафные санкции в размере 0,3% за каждый просроченный день (максимум 10 дней).
* Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы предоставляется в полном объеме.
* Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов по строительно-монтажным работам, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока.
* Срок предоставления гарантии качества на весь объем выполненных ремонтно-строительных работ по Договору должен составлять не менее 36 месяцев.
* Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы в соответствии с гарантийной документацией их производителя.
* Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объёма работ по Договору.
* Поставщик обязуется предоставить все бухгалтерские документы (ЭСФ, ЭТТН).
* Референсы (ссылки на ранее выполненные работы).
* Копии лицензий и сертификатов, подтверждающих квалификацию и опыт компании.
* При подаче заявки на участие в тендере необходимо приложить следующие документы:
* Приглашение на участие в тендере;
* Ценовое предложение с подробным описанием наименования предлагаемых материалов работ и ценой за каждый вид услуг согласно Приложению 1, заверенное печатью участника тендера с описанием:
* Наименования/Марки/названия и технической спецификации/характеристики Товаров,
* Условия оплаты: Оплата производится банковским переводом на расчетный счет в течение 30 дней после завершения объекта.
* Сроки выполнения: до 31 октября 2024 года (вы должны подтвердить согласие с указанным сроком выполнения или предложить наиболее раннюю возможную дату выполнения).
* Срок действия коммерческого предложения: ваше предложение должно быть действительным в течении 90 дней с момента подачи.
* Контактный телефон
* Копия свидетельства о государственной регистрации организации-участника тендера, заверенные фирменной печатью, *(для юридических лиц)*;
* Копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
* Справку о неимении задолженности организации перед ГНИ.
* **Адрес оказание строительно-монтажных работ: Пансион для пожилых людей «Саламат»**

**г. Кара-Балта, ул. Коммунистическая №12**

* Подписанную версию «Общие условия», заверенные фирменной печатью. (прилагается)
* Все расходы, связанные с выполнением и поставкой товаров, указанных в Приложении 1 несет Поставщик.
* Язык: Коммерческое предложение должно быть представлено на русском языке.

Критерии оценки предложений: Выгодные ценовые условия; максимально соответствующие требованиям спецификации; оптимальные сроки и условия выполнения работ; оптимальные условия оплаты.

* На рассмотрение комиссии будут приняты только полные и правильно заполненные заявки.

Ваше ценовое предложение в запечатанных конвертах с пометкой **«Тендер на выполнения строительно-монтажных работ в Пансионе для пожилых людей «Саламат»** должно быть получено **до 17:00 часов 20 сентября 2024г. по адресу г. Бишкек, бульвар Эркиндик 10**, офис Красного Полумесяца Кыргызстана.

 03.09.2024г.

\*Данная процедура по отбору не является публичной. Предоставление вами ценового предложения будет означать, что вы полностью согласны с условиями процедуры отбора, а также ни процедура, ни результаты отбора не будут обсуждаться с вами.

**Логист проекта "Ускорения действий на местном уровне в кризисных условиях в гуманитарной сфере и в области здравоохранения"**
Саламатов Марсель.

По вопросам обращайтесь по телефону: +996 559 99 50 50.

**Приложение №1**

**Проектно-Сметный расчет «Пансион»**

**к приглашению на участие в тендере 03.09.2024г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание товара** | **Количество** | **Единица измерения** | **Цена за единицу (сом)** | **Сумма (сом)** |
|  |
|   | **Демонтажные работы**  |  |
|   | **Процедурный кабинет** |  |
| 1 | Отбивка стен и потолков  | 68,50 | м2 |   |   |  |
| 2 | Демонтаж полов | 32,50 | м2 |   |   |  |
|   | **Изолятор** |  |
| 3 | Отбивка стен и потолков  | 91,52 | м2 |   |   |  |
| 4 | Демонтаж полов | 16,72 | м2 |   |   |  |
| 5 | Демонтаж окон и дверей | 10,02 | м2 |   |   |  |
| 6 | Демонтаж радиаторов отопления | 12,00 | секция |   |   |  |
| 7 | Пробивка кирпичных стен для проема | 2,01 | м3 |   |   |  |
|   | **Кухня** |  |
| 8 | Демонтаж керамических полов и плинтусов | 22,40 | м2 |   |   |  |
|   | **Комната реаблитации** |  |
| 9 | Отбивка стен и потолков  | 43,30 | м2 |   |   |  |
| 10 | Демонтаж полов | 22,35 | м2 |   |   |  |
|   | **Туалетные и ванные комнаты** |  |
| 11 | Отбивка стен и потолков  | 52,48 | м2 |   |   |  |
| 12 | Демонтаж полов керамических | 27,95 | м2 |   |   |  |
| 13 | Демонтаж порога дверей | 2,40 | п/м |   |   |  |
| 14 | Демонтаж окон и дверей | 3,36 | м2 |   |   |  |
| 15 | Пробивка кирпичных стен для проема | 0,68 | м3 |   |   |  |
|   | **Монтажные работы** |  |
|   | **Процедурный кабинет** |  |
| 16 | Штукатурка стен и потолков 2-слоя | 137,00 | м2 |   |   |  |
| 17 | Шпаклевка потолков | 32,40 | м2 |   |   |  |
| 18 | Устройство стен из керамической плитки | 68,50 | м2 |   |   |  |
| 19 | Устройство полов из керамической плитки | 32,40 | м2 |   |   |  |
| 20 | Установка розеток | 5,00 | шт |   |   |  |
| 21 | Установка выключателей | 5,00 | шт |   |   |  |
| 22 | Установка раковин | 1,00 | компл. |   |   |  |
| 23 | Прокладка кабеля | 28,50 | п/м |   |   |  |
|   | **Изолятор** |  |
| 24 | Штукатурка стен и потолков 2-слоя | 101,00 | м2 |   |   |  |
| 25 | Шпаклевка стен и потолков | 50,50 | м2 |   |   |  |
| 26 | Водоэмульсионная окраска стен и потолков  | 50,50 | м2 |   |   |  |
| 27 | Монтаж стен из керамической плитки  | 34,80 | м2 |   |   |  |
| 28 | Монтаж полов из керамической плитки  | 16,72 | м2 |   |   |  |
| 29 | Установка ПВХ окон | 4,32 | м2 |   |   |  |
| 30 | Установка межкомнатных дверей | 8,72 | м2 |   |   |  |
| 31 | Установка радиаторов  | 12,00 | секция |   |   |  |
|   | **Кухня** |  |
| 32 | Монтаж полов из керамической плитки  | 22,40 | м2 |   |   |  |
|   | **Комната реаблитации** |  |
| 33 | Штукатурка стен и потолков 2-слоя  | 86,25 | м2 |   |   |  |
| 34 | Шпаклевка потолков  | 42,30 | м2 |   |   |  |
| 35 | Водоэмульсионная окраска стен и потолков  | 43,12 | м2 |   |   |  |
| 36 | Монтаж полов из керамической плитки  | 22,35 | м2 |   |   |  |
| 37 | Монтаж стен из керамической плитки  | 12,70 | м2 |   |   |  |
| 38 | Установка раковин  | 1,00 | компл. |   |   |  |
| 39 | Установка водонагревателей | 1,00 | компл. |   |   |  |
| 40 | Установка ванной керамических  | 1,00 | компл. |   |   |  |
| 41 | Прокладка пвх труб ф15 мм  | 22,10 | п/м |   |   |  |
| 42 | Установка розеток | 4,00 | шт |   |   |  |
| 43 | Установка выключателей | 4,00 | шт |   |   |  |
| 44 | Прокладка кабеля | 58,10 | п/м |   |   |  |
|   | **Туалетные и ванные комнаты** |  |
| 45 | Штукатурка стен и потолков 2-слоя  | 104,96 | м2 |   |   |  |
| 46 | Монтаж стен из керамической плитки  | 24,53 | м2 |   |   |  |
| 47 | Монтаж полов из керамической плитки  | 27,95 | м2 |   |   |  |
| 48 | Водоэмульсионная окраска потолков  | 27,95 | м2 |   |   |  |
| 49 | Установка окон ПВХ и межкомнатных дверей | 4,12 | м2 |   |   |  |
|   | **Строительный материал** |  |
|   | **Процедурный кабинет** |  |
| 50 | Штукатурка цементно-песочная «KRAFT» (25кг) | 23,00 | мешок |   |   |  |
| 51 | Шпатлевка Аlinex Finish полимерная 25кг | 12,00 | мешок |   |   |  |
| 52 | Плитка стеновая Керамин GL Adison gris 600х1200 | 69,00 | м2 |   |   |  |
| 53 | Плитка напольная Керамин Мокка 3п 400\*400 | 32,00 | м2 |   |   |  |
| 54 | Клей Аlinex set 308 плиточный жаростойкий 25кг | 5,00 | меш |   |   |  |
| 55 | ВИКО-Carmen розетка 2-я с/з внутрен | 5,00 | шт |   |   |  |
| 56 | ВИКО-Vera включатель 2-й наружний | 5,00 | шт |   |   |  |
| 57 | Кабель ВВГ нг 2х1,5 мм | 28,50 | п/м |   |   |  |
| 58 | Кабель -канал | 28,50 | п/м |   |   |  |
| 59 | Раковина керамическая+ножки+смеситель | 1 | компл. |   |   |  |
|   | **Изолятор** |  |
| 60 | Штукатурка цементно-песочная «KRAFT» (25кг) | 11 | мешок |   |   |  |
| 61 | Шпатлевка alinex Finish полимерная 25кг | 2 | мешок |   |   |  |
| 62 | Плитка стеновая Керамин GL Adison gris 600х1200 | 34,80 | м2 |   |   |  |
| 63 | Плитка напольная Керамин мокка 3п 400\*400 | 16,72 | м2 |   |   |  |
| 64 | Клей Аlinex set 308 плиточный жаростойкий 25кг | 3 | мешок |   |   |  |
| 65 | Биметаллический радиатор Royal Thermo Revolution bimetall 350 | 12 | секция |   |   |  |
| 66 | Кронштейн для радиатора с дюбелем 7,2х170 мм | 6 | шт |   |   |  |
| 67 | Кронштейн для радиатора универсальный белый | 2 | шт |   |   |  |
| 68 | Ручной воздушный клапан rdt (клапан маевского) 1/2" (15 мм) watts | 5 | шт |   |   |  |
| 69 | Окна ПВХ с двойным остеклением с одним сложным открыванием+подоконники | 4 | м2 |   |   |  |
| 70 | Двери МДФ | 9 | м2 |   |   |  |
|   | **Кухня** |  |
| 71 | Плитка напольная керамин мокка 3п 400\*400 | 22 | м2 |   |   |
| 72 | Клей Аlinex set 308 плиточный жаростойкий 25кг | 2 | мешок |   |   |
|   | **Комната реаблитации** |  |
| 73 | Штукатурка цементно-песочная «KRAFT» (25кг) | 2 | мешок |   |   |  |
| 74 | Шпатлевка Аlinex Finish полимерная 25кг | 3 | мешок |   |   |  |
| 75 | Плитка стеновая Керамин GL Adison gris 600х1200 | 13 | м2 |   |   |  |
| 76 | Плитка напольная Керамин мокка 3п 400\*400 | 22 | м2 |   |   |  |
| 77 | Клей Аlinex set 308 плиточный жаростойкий 25кг | 4 | шт |   |   |  |
| 78 | ВИКО-Carmen розетка 2-я с/з внутрен | 4 | шт |   |   |  |
| 79 | ВИКО-Vera включатель 2-й наружний | 4 | шт |   |   |  |
| 80 | Кабель ВВГ нг 2х1,5 мм | 58 | п/м |   |   |  |
| 81 | Кабель -канал | 58 | п/м |   |   |  |
| 82 | Водонагреватель электрический приточный | 1 | шт |   |   |  |
| 83 | Труба ПВХ ф15 мм | 22 | п/м |   |   |  |
| 84 | Ванна стальная Deniz комфорт 1600x700x400 (1.8мм) | 1,00 | компл. |   |   |  |
|   | **Туалетные и ванные комнаты** |  |
| 85 | Штукатурка цементно-песочная «KRAFT» (25кг) | 8 | мешок |   |   |  |
| 86 | Шпатлевка alinex Finish полимерная 25кг | 6 | мешок |   |   |  |
| 87 | Плитка стеновая Керамин GL Adison gris 600х1200 | 25 | м2 |   |   |  |
| 88 | Плитка напольная Керамин мокка 3п 400\*400 | 28 | м2 |   |   |  |
| 89 | Клей Аlinex set 308 плиточный жаростойкий 25кг | 2 | шт |   |   |  |
| 90 | Краска водно-дисп. Alantex interior white белоснежная 3.5кг | 5 | ведро |   |   |  |
| 91 | Валик акор стандарт мех искуст вдм краски 240мм | 5 | шт |   |   |  |
| 92 | Окна ПВХ с двойным остеклением с одним сложным открыванием+подоконники | 2 | м2 |   |   |  |
| 93 | Двери МДФ | 2 | м2 |   |   |  |
| 94 | Аренда строительных лесов | 10 | компл. |   |   |  |

**Условия оплаты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вид оплаты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Сроки выполнения работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Срок действия коммерческого предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Поставщик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**