**ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ**

**Дата закрытия: 25 ноября 2024 г; 17:00 часов по Бишкекскому времени**

В данном контексте, ФСДС приглашает к участию в тендере на поставку материалов для улучшения водоснабжения в сельских местностях. Заявка должна быть оформлена в сомах.

Ваша заявка должна основываться на всех требованиях, указанных в Приглашении на участие в тендере.

**Требования к участникам:**

1. Юридические лица, Индивидуальные/Частные Предприниматели
2. Наличие банковского расчётного счёта.
3. Сертификат соответствия товара, сертификат происхождения.
4. Предложение должно сопровождаться конкретным описанием модели и марки каждого предложенного товара

**Общие требования к заявке:**

1. Полное название, адрес, номер факса и телефона, электронный адрес компании и контактного лица;
2. Принятие Общих положений и условий, применимых к контрактам ФСДС закупкам, включая условия оплаты ФСДС. (ФСДС производит оплату банковским способом в течение 10 дней на основании электронного счета-фактуры и акта приемки товаров и услуг, по необходимости.
3. Условия оплаты: ФСДС производит оплату банковским способом в течение 10 дней на основании электронного счета-фактуры и погрузочных документов с условием получения акта приема товаров и услуг, по необходимости.
4. Принятие Требований ФСДС к заявке, включая технические спецификации. Если Ваша заявка не соответствует какому-либо выдвигаемому требованию, это несоответствие должно быть четко указано в Вашем предложении. Если ничего не подразумевается в данном отношении в Вашем предложении, будет считаться, что все требования в данном Приглашении условно принимаются.

**Особые требования и условия:**

1. На заявке необходимо указать номер и поставить штамп на всех страницах в целях облегчения проверки полноты документы, а также названия поставщика
2. Результаты вскрытия заявок на участие в тендере не оглашаются; однако поставщики, не прошедшие в результате тендера, будут извещены соответствующим образом
3. **Заявки принимаются как по всем лотам, таки отдельно по каждому лоту.**

**Оценка и при суждение контракта:**

Присуждение контракта происходит на основании:

* Соответствия техническим спецификациям;
* Соответствия коммерческим требованиям;
* Принятия Общих положений и условий ФСДС;
* Цены;
* Других критерий оценки, по необходимости:

**Подача заявки:** Ваша заявка должна быть отправлена в электронном виде на адрес [office@fsds.kg](mailto:office@fsds.kg), и в запечатанном конверте и с пометкой в офис ФСДС по адресу: г. Бишкек, ул. Боконбаева 204 до 17.00 ч. 25 ноября2024 года.

Все уточняющие вопросы присылать на почту [office@fsds.kg](mailto:office@fsds.kg" \t "_blank) до 20 ноября 17:00, 2024 года.

**Общественный Фонд «FSDS» в рамках проекта «Поддержка местной продовольственной системы для здорового питания» объявляет открытый тендер на поставку материалов по нижеследующему списку:**

**Лот 1:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Труба полиэтиленовая | д-90мм, 8 бар | п.м | 2 520 |
| 2 | Труба полиэтиленовая | д-50мм, 10 бар | п.м | 2 520 |

**Лот 2:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Тройник полиэтиленовый | д-50х50х50 мм | шт. | 5 |
| 2 | Кран шар полиэтиленовый | д-50х50 мм | шт. | 10 |
| 3 | Отвод полиэтиленовый | д-50х50 мм | шт. | 2 |
| 4 | Муфта полиэтиленовый | д-50х50 мм | шт. | 10 |
| 5 | Заглушка полиэтиленовый | д-50 мм | шт. | 3 |
| 6 | Муфта-хомут полиэтиленовый | 50х20 мм (для врезки в систему) | шт. | 50 |
| 7 | Водомеры | Ду-20 | шт. | 60 |
| 8 | Вентиль (кредит) | д-20 мм | шт. | 50 |
| 9 | Сгон (бочонок) | д -20 мм, L-50 мм | шт. | 50 |

**Лот 3:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Ж/Б колодцы | ГОСТ 8020-90, Д – 1500 х 900 | шт. | 20 |
| 2 | Ж/Б плита с металлическими люками | ГОСТ 8020-90, Д – 1500 х 100 | шт. | 10 |

**Лот 4:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Профиль металлический | 40х20 мм, толщина 1,8 | п.м | 80 |
| 2 | Профиль металлический | 20х20 мм, толщина 1,5 | п.м | 340 |
| 3 | Труба металлический | Д 100 мм, толщина 3 мм | п.м | 32 |
| 4 | Краска синяя | По металлу | литр | 12 |
| 5 | Растворитель | для разведения алкидных и масляных лакокрасочных материалов, для обезжиривания мелких поверхностей перед окраской, а также для очистки инструмента. | литр | 4 |
| 6 | Цемент | М-500 | кг | 1 000 |
| 7 | Электрод | Д – 3 мм., ГОСТ 9466-75 | кг | 10 |
| 8 | Пена строительная | Монтажная зимняя пена с трубочкой, однокомпонентная полиуретановая монтажная пена, затвердевающая под воздействием влажности воздуха. Для применения при температурах до -10°C | балончик | 20 |
| 9 | Изолента широкая | Ширина, мм: 50. Длина намотки, м: 5. Назначение: для изоляции проводов и герметизации шлангов и труб. Не поддерживает горение, водонепроницаемая, рабочая температура от -20 °С до +75 °С | маток | 20 |

**\*Все вышеуказанные материалы должны быть доставлены в село Уч-Кошкон, Акшыйракского айылного аймака, Джети-Огузского района, Иссык-Кульской области.**